|  | Configuration de l'environnement NetSpot Device Installer for TCP/IP

| Définition et référencement du groupe d'adresses IP

Cette section décrit la procédure de configuration et d'affichage du groupe d'adresses IP.

| En spécifiant une plage d'adresses IP pour le groupe d'adresses IP, vous pouvez définir des paramètres afin qu'une adresse IP inutilisée soit automatiquement attribuée à partir du groupe d'adresses IP lors de la première configuration des paramètres d'adresse IP.
Pour définir une adresse IP pour chaque périphérique utilisant le groupe d'adresses IP, reportez-vous à la rubrique Définition d'une adresse IP (configuration simple).
Pour définir plusieurs adresses IP pour plusieurs périphériques utilisant le groupe d'adresses IP, reportez-vous à la rubrique Paramétrage par lots pour plusieurs périphériques

1. Sélectionnez l'option [Groupe d'adresses IP] du menu [Options].
2. Référencez et configurez le groupe d'adresses IP dans la boîte de dialogue [Paramètres de groupe d'adresses IP].

   [Adresse IP] :
     Adresse IP dans le groupe d'adresses IP.
   [Adresse MAC] :
     Adresse MAC du périphérique utilisant l'adresse IP.
   [État] :
     État de l'adresse IP.

   | Pour ajouter des adresses IP, procédez comme suit. Entrez le début de la plage d'adresses IP à ajouter dans le champ [Première adresse] et la fin de la plage dans le champ [Dernière adresse], puis cliquez sur le bouton [Ajouter]. Pour ajouter des adresses IP individuelles, entrez uniquement une adresse dans le champ [Première adresse], puis cliquez sur le bouton [Ajouter].
   | Pour supprimer des adresses IP, procédez comme suit. Sélectionnez les adresses IP à supprimer dans la liste des adresses IP, puis cliquez sur le bouton [Supprimer]. (Vous pouvez sélectionner plusieurs adresses IP.)

3. Une fois tous les éléments configurés, cliquez sur [OK].

   | Les paramètres sont désormais activés.