|  | Définition et référencement des informations de périphérique

| Définition du mot de passe de périphérique

Cette section décrit la procédure de définition ou modification d'un mot de passe de périphérique. Si un mot de passe est défini pour un périphérique, il doit être saisi pour exécuter les opérations nécessitant des privilèges d'administrateur telles que la configuration de paramètres de protocole et l'affichage des informations de périphérique. Vous pouvez définir un mot de passe pour chaque périphérique.

1. Dans la liste des périphériques, choisissez le périphérique, puis sélectionnez l'option [Changer de mot de passe] du menu [Périphérique].
   Vous pouvez également sélectionner cette option dans le menu contextuel qui apparaît lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur un périphérique de la liste (sous Macintosh, appuyez sur la touche de contrôle et cliquez sur le nom du périphérique tout en maintenant cette touche enfoncée).
2. Définissez ou modifiez le mot de passe dans la boîte de dialogue [Modifier mot de passe du périphérique].

   [Ancien mot de passe] :
     Entrez le mot de passe actuellement défini pour le périphérique. Si aucun mot de passe n'est défini, laissez ce champ vierge.
   [Nouveau mot de passe] :
     Entrez le nouveau mot de passe à définir.
   [Confirmer] :
     Entrez le nouveau mot de passe une deuxième fois.

3. Cliquez sur le bouton [OK].

   | Le nouveau mot de passe est activé.