|  | Dépannage

| Confirmation d'un périphérique impossible avec NetSpot Device Installer for IPX

Cause 1 : | Le périphérique est hors tension.
Action : | Mettez-le sous tension.
Cause 2 : | La carte réseau n'est pas correctement connectée.
Action : | Arrêtez le périphérique, effectuez les vérifications suivantes, puis remettez-le sous tension.

| Reportez-vous au manuel de la carte réseau pour vous assurer qu'elle est correctement installée. (Cette opération n'est pas nécessaire lors de l'utilisation d'un périphérique offrant une prise en charge standard des fonctions de réseau.)
| Reportez-vous au manuel de la carte réseau et vérifiez que le périphérique est connecté au réseau via le câble correct.
| Si vous utilisez un câble 10Base-2, assurez-vous que les terminateurs du réseau sont correctement connectés.

Cause 3 : | Le type de trame du périphérique n'est pas correctement défini.
Action : | Définissez un type de trame adapté à votre système. Vous pouvez configurer le paramètre à l'aide de NetSpot Device Installer for TCP/IP.
|  |  |  |