  NetSpot Device Installer Version 3.12 補足説明

                                               Copyright CANON INC. 2006


Netscape、Netscape Navigatorは米国Netscape Communication Corporationの商標で
す。
Debianは、Software in the Public Interest, Inc.の商標です。
Linux は、Linus Torvalds の商標です。
Red Hat は、米国Red Hat Software の商標です。
SuSEは、SuSE Linux AGの商標です。
Turbolinuxおよびターボリナックスは、ターボリナックス株式会社の商標です。
その他、本文中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。


====
目次
====

はじめに
ソフトウェア使用許諾契約書
NetSpot Device Installerの動作環境
対応デバイス
インストール方法
起動方法
デバイスのプロトコルの設定方法
プラグインについて
NetSpot Device Installerの詳しい使用方法
削除方法
ご使用の際の注意事項
お客様相談窓口


========
はじめに
========
NetSpot Device Installerは、ネットワークに接続されているキヤノン製デバイスの
ネットワークプロトコルの初期設定を行うためのユーティリティソフトです。
このドキュメントには、「NetSpot Device Installer」についての最新情報とご使用の
際の注意事項について記述されています。本ソフトウェアをご使用になる前にお読みく
ださい。


==========================
ソフトウェア使用許諾契約書
==========================
本ソフトウェアをご使用になる前に、このReadmeファイルと同じディレクトリにあるソ
フトウェア使用許諾契約書(License_ja.txt)を必ずお読みください。


==================================
NetSpot Device Installerの動作環境
==================================
NetSpot Device Installerは、以下のシステム環境での動作を保証しています。

  ・プロセッサ      Intel Pentium以降のプロセッサおよびその互換プロセッサ

  ・システム        X Windowシステムの動作するカーネル2.2以降のLinuxシステム

                    代表的なシステムには以下のものがあります。
                    Debian/GNU Linux 2.2以降
                    RedHat Linux 6.2以降
                    SuSE Linux 7.0以降
                    Turbolinux 6.0以降

  ・ハードディスク  10MB以上の空き領域
                    (本ソフトウェアをコンピュータにインストールして使用する場
                    合)

※上記システムに加えて、GLib/GTK+ 2.x以降がインストールされている必要がありま
  す。
  GLib/GTK+に関しては、お使いのLinuxディストリビューション、またはGTK+/GLibの
  ホームページ(http://www.gtk.org)を確認してください。


============
対応デバイス
============
NetSpot Device Installerがサポートするデバイスについては、このReadmeファイルと
同じディレクトリにある、support_device_ja.txtを参照してください。


================
インストール方法
================
NetSpot Device Installerは、コンピュータにインストールせずに実行する、インス
トールしてから実行する、の2通りの使い方をすることができます。インストールして
から実行する場合は以下の手順にしたがってインストールしてください。

※プラグインを使用する場合は、以下の手順にしたがってNetSpot Device Installerと
  プラグインの両方をコンピュータにインストールしてください。プラグインの詳細に
  ついては、このReadmeファイルの「プラグインについて」を参照してください。

1. このReadmeファイルが格納されているディレクトリに移動し、シェルプロンプトで
   以下のコマンドを実行します。

     > ./install.sh

2. インストーラの指示にしたがって、以下の項目を入力してください。
     ・プログラムをインストールするディレクトリ
     ・データファイルをインストールするディレクトリ *
     ・Webブラウザのパス **

     *  データファイルはプログラムを実行するために必要なファイルです。データ
        ファイルをインストールするディレクトリは、NetSpot Device Installer専用
        のディレクトリにしてください。
     ** WebブラウザはヘルプやデバイスのWebページを表示するために使用します。

3. NetSpot Device Installerのインストールが完了すると、プラグインのインストー
   ルプログラムが起動します。

4. 表示されたプラグインをインストールする場合は「Y」または「y」または何も入力
   せずにリターンキーを押下します。
     プラグインのインストールが始まります。
     プラグインの詳細については、このReadmeファイルの「プラグインについて」を
     参照してください。

5. プラグインのインストールが終了すると、次のプラグインが表示されます。すべて
   のプラグインについて、手順4の操作を繰り返します。

以上で、NetSpot Device Installerのインストールは完了しました。


========
起動方法
========
・インストールせずに使用する場合

  このReadmeファイルが格納されているディレクトリに移動し、シェルプロンプトで以
  下のコマンドを実行します。

    > ./nsdi &

    ※Netscape Navigatorが格納されているディレクトリがパスに登録されていない場
      合や、他のWebブラウザを使用する場合は、以下のように入力します。

        > ./nsdi -b <Webブラウザへのパス> &

・インストールしてから使用する場合

  プログラムがインストールされているディレクトリに移動し、シェルプロンプトで以
  下のコマンドを実行します。

    > ./nsdi &


==============================
デバイスのプロトコルの設定方法
==============================
NetSpot Device Installerを使用して、デバイスのTCP/IPプロトコルの初期設定をする
手順は以下のとおりです。

※デバイスのプロトコルの初期設定をするには、管理者としてログインしている必要
  があります。
※ルータがサブネット指定のブロードキャストを転送するように設定されている場合は
  ルータを介したネットワークに接続された一部のキヤノン製デバイスを初期設定する
  ことができます。(初期設定できるのは、[未設定]と表示されている場合のみです。)
  このようなデバイスを初期設定する場合は、先にブロードキャスト探索の設定をする
  必要があります。設定手順は、オンラインヘルプの「探索条件を設定する」を参照し
  てください。
※デバイスに設定されているIPアドレスが工場出荷値の場合でも、そのIPアドレスが、
  NetSpot Device Installer for TCP/IPを実行しているコンピュータが属しているサ
  ブネット内のアドレスとして有効な場合は、設定済みのデバイスとしてデバイスリス
  トに表示されます。このようなデバイスのプロトコルを設定する手順は、オンライン
  ヘルプの「プロトコルの設定を変更する」を参照してください。（工場出荷値は、
  お使いの機種やネットワークボードによって異なります。工場出荷値については、お
  使いの機種やネットワークボードに付属の取扱説明書を参照してください。）


 1. 設定したいデバイスにネットワークインタフェースボードを取り付けて、適切な
    ケーブルでネットワークに接続し、電源を入れておきます。
      これらの作業については、デバイスやネットワークインタフェースボードの説明
      書を参照してください。


 2. デバイスのMACアドレスを確認します。
      MACアドレスの確認方法については、デバイスやネットワークインタフェース
      ボードの説明書を参照してください。


 3. NetSpot Device Installerを起動します。


 4. リストで[状態]が[未設定]となっているデバイスがあるかどうかを確認します。

    ・[未設定]となっているデバイスがあり、そのデバイスの[デバイス名]に表示され
      ているMACアドレスが、プロトコルを初期設定するデバイスのMACアドレスと一致
      している場合

        手順5に進みます。

    ・上記以外の場合

        手順6に進みます。


 5. IPアドレスを設定します。

    ・DHCPサーバからIPアドレスを取得する場合

        [未設定]となっているデバイスを右クリックして、メニューから[IPアドレ
        ス設定] - [DHCP]を 選択します。次に、手順10に進みます。

    ・ 手動でIPアドレスを設定する場合

        [未設定]となっているデバイスを右クリックして、メニューから[IPアドレス
        設定] - [手動設定...]を選択します。次に、IPアドレスを入力して[OK]ボタ
        ンをクリックし、手順10に進みます。


 6. [デバイス]メニューから[新規追加...]を選択します。
    次に、デバイスのMACアドレスを入力し、[次へ>]ボタンをクリックします。
      例：0000851334AC


 7. [初期設定]ダイアログボックスで以下の項目を設定し、[次へ>]ボタンをクリッ
    クします。

    [サブネット]：
    NetSpot Device Installerを実行しているコンピュータが複数のネットワークに
    接続されている場合(複数のネットワークインタフェースボードが装着されている
    場合)や、複数のブロードキャスト探索が設定されている場合は、設定したいデバ
    イスが属しているサブネットを選択します。

    [製品タイプ]：
    デバイスの製品のタイプを選択します。
    製品名がリストにないときは、「製品のシリーズ名＋ネットワークインタフェース
    ボード名」の中から当てはまるものを選択します。ネットワークインタフェース
    ボード名がわからないときは、ステータスプリントなどを出力して確認してくださ
    い。ステータスプリントの出力方法については、製品のマニュアルを参照してくだ
    さい。

    [物理インタフェース]：
    お使いのネットワークボードで使用されている物理インタフェースの種類を選択し
    ます。


 8. TCP/IPのプロトコルを設定します。

    [フレームタイプ]：
    TCP/IPネットワークで使用しているフレームタイプを選択します。
    [無効]に設定すると、TCP/IPネットワーク上でネットワークボードが認識されなく
    なります。

    [IPアドレス設定方法]：
    IPアドレスの設定方法を選択します。

      [手動設定]
      直接IPアドレスを指定します。
      [IPアドレス]に入力したIPアドレスがネットワークボードに設定されます。

      [DHCP]
      DHCPを使用してIPアドレスを取得します。
      DHCPサーバが起動されている必要があります。DHCPを使用できないときは
      [手動設定]にしてください。(DHCPを使用できない機種もあります。)

    [IPアドレス]：
    ネットワークボードのIPアドレスを入力します。
    (DHCPを使用する場合は入力できません。)

    [サブネットマスク]：
    TCP/IPネットワークで使用しているサブネットマスクを入力します。
    (DHCPを使用する場合は入力できません。)

    [ゲートウェイアドレス]：
    TCP/IPネットワークで使用しているゲートウェイアドレスを入力します。
    (DHCPを使用する場合は入力できません。)

    [ブロードキャストアドレス]：
    TCP/IPネットワークで使用しているブロードキャストアドレスを入力します。
    (DHCPを使用する場合は入力できません。)

 9. 設定が終了したら、[OK]ボタンをクリックします。

10. 「デバイスをリセットしました。」と表示されたときは、[OK]ボタンをクリック
    したあと、デバイスのリセットが完了すると設定が有効になります。
    「デバイスの電源を入れなおしてください。」と表示されたときは、[OK]ボタン
    をクリックして、デバイスの電源を入れなおすと設定が有効になります。
    デバイスが再起動した後で、[表示]メニューの[デバイスの探索]を実行すると
    設定したデバイスがリストに表示されます。

    [OK]ボタンをクリックした直後やデバイスの電源を入れなおした直後は、デバイ
    ス内部の設定が完了していないため、[デバイスの探索]を実行しても、設定した
    デバイスがリストに表示されないことがあります。

以上で、デバイスの初期設定は完了しました。

設定済のプロトコルを変更する場合は、NetSpot Device Installerのリストで、設
定を変更したいデバイスを右クリックし、[プロトコル設定...]を選択してください。


==================
プラグインについて
==================
NetSpot Device Installerには、以下のプラグインを追加することができます。

* メモ
  デバイスごとにメモを保存することができます。

* NIC設定の保存/復帰
  ネットワークインタフェースボードの設定内容をファイルに保存したり、ネットワー
  クインタフェースボードの設定を保存された内容に変更することができます。
  (この機能を使用できないネットワークインタフェースボードもあります。)

* リストの書き出し
  デバイスグループに属するデバイスのリストを、テキスト形式またはHTML形式でファ
  イルに保存することができます。

----------------------------
プラグインのインストール方法
----------------------------
NetSpot Device InstallerはCD-ROMから起動して使用することができますが、プラグイ
ンを使用する場合は、NetSpot Device Installerとプラグインの両方をコンピュータに
インストールする必要があります。

* NetSpot Device Installerをコンピュータにインストールしていない場合

  NetSpot Device Installerをインストールするときに、プラグインを続けてインス
  トールすることができます。インストール手順は、NetSpot Device Installerのイン
  ストール方法を参照してください。

* NetSpot Device Installerをコンピュータにインストールしてある場合

  1. このReadmeファイルが格納されているディレクトリに移動し、シェルプロンプト
     で以下のコマンドを実行します。

       > ./plugin_install.sh [データディレクトリのパス]

       NetSpot Device Installer用のデータファイルをインストールしたディレクト
       リのパスを引数として指定してください。
       プラグインのプログラムは、引数で指定されたディレクトリ下の
       「nsdi_plugin」ディレクトリにインストールされます。引数を省略すると、
       ユーザのホームディレクトリ下の「.nsdi/plugin」ディレクトリにインストー
       ルされます。この場合は、インストールしたユーザのみがプラグインを使用で
       きます。

  2. 表示されたプラグインをインストールする場合は「Y」または「y」または何も入
     力せずにリターンキーを押下します。
       プラグインのインストールが始まります。

  3. 1つ目のプラグインのインストールが終了すると、次のプラグインが表示されま
     す。すべてのプラグインについて、手順2の操作を繰り返します。

  以上で、プラグインのインストールは完了しました。


========================================
NetSpot Device Installerの詳しい使用方法
========================================
NetSpot Device Installerの詳しい使用方法は、オンラインヘルプを参照してくださ
い。
オンラインヘルプを参照するには、NetSpot Device Installerを起動し、[ヘルプ]メ
ニューの[ヘルプ]を選択します。


========
削除方法
========
コンピュータにインストールしたNetSpot Device Installerを削除するには、以下の手
順に従って操作してください。

※NetSpot Device Installerを削除すると、プラグインも削除されます。

 1. プログラムをインストールしたディレクトリにある以下のファイルを削除してくだ
    さい。

    nsdi
    nsdil
    libnsdi.so

 2. データファイルをインストールしたディレクトリを削除してください。

 3. ホームディレクトリにある以下のディレクトリを削除してください。

    .nsdi

 以上で、削除は完了しました。


====================
ご使用の際の注意事項
====================

 1. Ethernet Board EB-52が装着されたデバイスは、デフォルトの探索設定では探索す
    ることができません。このデバイスを探索するには、IPアドレスを指定するか、こ
    のデバイスのIPアドレスを含むIPアドレスの範囲を指定して探索してください。
    設定手順は、オンラインヘルプの「探索条件を設定する」を参照してください。

 2. 一定時間使用されないときに、完全なスリープ状態になるように設定されているデ
    バイスをお使いの場合は、以下のことにご注意ください。

    ・NetSpot Device Installerを使用すると、NetSpot Device Installerからデバイ
      スへのアクセスが発生するため、デバイスは完全なスリープ状態に移行しないこ
      とがあります。

    ・NetSpot Device Installerは、完全なスリープ状態になっているデバイスの探索
      や各種情報の取得が正常にできないことがあります。この場合は、探索や情報の
      取得をやりなおしてください。


==============
お客様相談窓口
==============
本ソフトウェアの操作方法などについてご質問やご不明な点などがございましたら、
デバイスの取扱説明書に記載されているお客様相談窓口までお問い合わせください。
また、本ソフトウェアに関する最新情報につきましてはキヤノン株式会社のホームペー
ジ(http://www.canon.com/support/)をご参照ください。

