|  | Pantalla principal de NetSpot Device Installer for TCP/IP

| Comandos de menú de NetSpot Device Installer for TCP/IP

Los comandos de menú de NetSpot Device Installer for TCP/IP se pueden ejecutar desde el menú que aparece en la Barra de menús de la pantalla principal o desde el que aparece al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre un dispositivo en la pantalla de menús (o cuando mantiene pulsada la tecla Control mientras hace clic en el dispositivo, en el caso de que sea un Macintosh).

| Dependiendo del tipo de dispositivo o del estado del mismo, algunos comandos de menú puede que no se encuentren disponibles.

Menús que aparecen en la Barra de menús

Menú [Grupo]

[Nuevo]
  Crea un nuevo grupo de dispositivos.
  Para obtener detalles, consulte Creación de grupos de dispositivos.
[Cambiar nombre]
  Cambia el nombre de un grupo de dispositivos seleccionado en la lista de grupos de dispositivos.
[Eliminar]
  Elimina un grupo de dispositivos seleccionado en la lista de grupos de dispositivos.

  | No se pueden eliminar [Todos los dispositivos] ni [Dispos. no utiliz.].

Menú [Dispositivo]

[Nuevo]
  Defina la configuración inicial de un dispositivo Canon que no aparece en la lista de dispositivos. Para obtener más información, consulte Definición de una nueva configuración.
[Configuración por lotes de dirección IP]
  Establece las direcciones IP de todos los dispositivos Canon que aparecen con la etiqueta [No configurado] en la lista de dispositivos. Para obtener más información, consulte Configuración por lotes de varios dispositivos.
[Configuración inicial]
  Defina la configuración inicial de los dispositivos que aparecen con la etiqueta [No configurado] en la lista de dispositivos. Para obtener más información, consulte Configuración del protocolo inicial.

  | Este comando de menú se puede utilizar cuando está seleccionado un dispositivo Canon o una unidad DA con la etiqueta [No configurado].

[Configuración de dirección IP]
  Establece las direcciones IP de un dispositivo con la etiqueta [No configurado] en la lista de dispositivos. Seleccione el método de configuración en el submenú. Para obtener más información, consulte Establecimiento sólo de una dirección IP (Configuración sencilla).

  | Este comando de menú se puede utilizar cuando está seleccionado un dispositivo Canon con la etiqueta [No configurado].

[Configuración de protocolo]
  Cambia la configuración del protocolo de red de un dispositivo Canon o unidad DA seleccionado en la lista de dispositivos. Para obtener más información, consulte Cambio de configuración.

  | Este comando no se encuentra disponible cuando se encuentra seleccionado un dispositivo [No configurado].

[Información sobre el dispositivo]
  Muestra información acerca de un dispositivo seleccionado en la lista de dispositivos. También puede utilizarlo para introducir información como, por ejemplo, el nombre del dispositivo, su ubicación y detalles sobre el administrador. Para obtener más información, consulte Establecimiento y referencia a la información sobre el dispositivo.

  | Este comando no se encuentra disponible cuando se encuentra seleccionado un dispositivo [No configurado].

[Información de puerto TCP/IP]
  Muestra el puerto (LPD, RAW, IPP) para el dispositivo Canon que se encuentra seleccionado en la lista de dispositivos. Para obtener más información, consulte Referencia a la información sobre el puerto.

  | Este comando no se encuentra disponible cuando se encuentra seleccionado un dispositivo [No configurado].

[Cambiar contraseña]
  Establece o cambia la contraseña para un dispositivo Canon seleccionado en la lista de dispositivos. Para obtener más información, consulte Establecimiento de la contraseña del dispositivo.

  | Este comando no se encuentra disponible cuando se encuentra seleccionado un dispositivo [No configurado].

[Información sobre el dispositivo de impresión]
  Imprime el nombre del producto, la dirección IP y la dirección MAC del dispositivo Canon que se encuentra seleccionado en la lista de dispositivos. Para obtener más información, consulte Impresión de la dirección IP.

  | Este comando no se encuentra disponible cuando se encuentra seleccionado un dispositivo [No configurado].

[Restaurar los valores predeterminados]
  Restaura la configuración original de fábrica en la configuración de interfaz de red para un dispositivo Canon seleccionado en la lista de dispositivos. Para obtener más información, consulte Restauración de los valores predeterminados de fábrica.

  | Este comando no se encuentra disponible cuando se encuentra seleccionado un dispositivo [No configurado].

[Enlace Web]
  Si el dispositivo seleccionado en la lista de dispositivos dispone de una página Web incorporada, inicia el navegador Web y muestra la página Web del dispositivo.

  | Este comando no se encuentra disponible cuando se encuentra seleccionado un dispositivo [No configurado].

[Eliminar]
  Elimina los dispositivos seleccionados en la lista de dispositivos del grupo de dispositivos.

  | Si selecciona [Todos los dispositivos] en la lista de grupos de dispositivos, sólo puede eliminar aquellos con el estado [No utilizado].

[Mover]
  Mueve un dispositivo seleccionado en la lista de dispositivos a otro grupo de dispositivos. Seleccione el grupo de dispositivos de destino en el submenú.

  | Sólo puede usar este comando de menú si selecciona un grupo de dispositivos distinto de [Todos los dispositivos].

  | Sólo puede mover los dispositivos de [Conexión finalizada] al grupo [Dispos. no utiliz.]. El estado de los dispositivos que mueva al grupo [Dispos. no utiliz.] cambia a [No utilizado].

[Copiar]
  Copia los dispositivos seleccionados en la lista de dispositivos a otro grupo de dispositivos. Seleccione el grupo de destino de la copia en el submenú.

  | Sólo puede copiar los dispositivos de [Conexión finalizada] al grupo [Dispos. no utiliz.]. El estado de los dispositivos que copie al grupo [Dispos. no utiliz.] cambia a [No utilizado].

  | No se pueden copiar unidades DA desde [Todos los dispositivos] a otro grupo de dispositivos.

Menú [Ver]

[Descubrir dispositivos]
  Descubre dispositivos en la red y los muestra en la lista de dispositivos.
[Actualizar estado de dispositivo]
  Actualiza la información mostrada en el campo [Estado] de la lista de dispositivos.
[Unidad DA]
  Si hace clic para seleccionar [Unidad DA], se buscarán unidades DA junto con otros dispositivos al realizar una búsqueda. Para cancelar la selección, haga clic en [Unidad DA] otra vez.

Menú [Herramientas]

[Dispositivo]
  Realiza el procesamiento del plug-in del dispositivo. (Procesamiento de plug-in para dispositivos).
  Si están instalados los plug-in del dispositivo, aparece una lista en el submenú.
  Realice el procesamiento del plug-in del dispositivo seleccionando un dispositivo en la lista de dispositivos y, a continuación, seleccionando el plug-in del dispositivo en el submenú.
[Grupo]
  Realiza el procesamiento del plug-in del grupo de dispositivos. (Procesamiento de plug-in para grupos de dispositivos).
  Si están instalados los plug-in del grupo de dispositivos, aparece una lista en el submenú.
  Realice el procesamiento del plug-in del grupo de dispositivos seleccionando un grupo de dispositivos en la lista de grupos de dispositivos y, a continuación, seleccionando el plug-in del grupo de dispositivos en el submenú.

Menú [Opciones]

[Grupo de direcciones IP]
  Hace referencia y establece el contenido del grupo de direcciones IP. Para obtener más información, consulte Establecimiento y referencia al grupo de direcciones IP.
[Intervalo de sondeo]
  Establece el intervalo de actualización del estado del dispositivo y el intervalo de búsqueda del dispositivo. Para obtener más información, consulte Establecimiento y referencia al intervalo de obtención de información sobre el dispositivo.
[Config. de descubrimiento]
  Establece los criterios de descubrimiento.
  Para obtener detalles, consulte Establecimiento de criterios de descubrimiento.

Menú que se muestra al hacer clic con el botón derecho del ratón

Menús mostrados en la lista de grupos de dispositivos

Al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre un grupo de dispositivos de la lista (con un Macintosh, al hacer clic mientras se mantiene pulsada la tecla Control) se muestran los siguientes comandos de menú Grupo de dispositivos.

[Cambiar nombre]
  Cambia el nombre de un grupo de dispositivos seleccionado en la lista de grupos de dispositivos.
[Eliminar]
  Elimina un grupo de dispositivos seleccionado en la lista de grupos de dispositivos.

  | No se pueden eliminar los grupos de dispositivos [Todos los dispositivos] ni [Dispos. no utiliz.].

Menús mostrados en la lista de dispositivos

Al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre un dispositivo de la lista (con un Macintosh, al hacer clic mientras se mantiene pulsada la tecla Control) se muestran los siguientes comandos de menú disponibles para el dispositivo.

[Configuración inicial]
  Establece la configuración inicial del dispositivo. Para obtener más información, consulte Configuración del protocolo inicial.

  | Este comando de menú se puede utilizar cuando está seleccionado un dispositivo Canon o una unidad DA con la etiqueta [No configurado] en la lista de dispositivos.

[Configuración de dirección IP]
  Establece las direcciones IP de un dispositivo con la etiqueta [No configurado] en la lista de dispositivos. Seleccione el método de configuración en el submenú. Para obtener más información, consulte Establecimiento sólo de una dirección IP (Configuración sencilla).

  | Este comando de menú se puede utilizar cuando se encuentra seleccionado un dispositivo Canon con la etiqueta [No configurado] en la lista de dispositivos.

[Configuración de protocolo]
  Cambia la configuración del protocolo de red de un dispositivo Canon o unidad DA seleccionado en la lista de dispositivos. Para obtener más información, consulte Cambio de configuración.

  | Este comando no se encuentra disponible cuando se encuentra seleccionado un dispositivo [No configurado].

[Información sobre el dispositivo]
  Muestra información acerca de un dispositivo seleccionado en la lista de dispositivos. También puede utilizarlo para introducir información como, por ejemplo, el nombre del dispositivo, su ubicación y detalles sobre el administrador. Para obtener más información, consulte Establecimiento y referencia a la información sobre el dispositivo.

  | Este comando no se encuentra disponible cuando se encuentra seleccionado un dispositivo [No configurado].

[Información de puerto TCP/IP]
  Muestra el puerto (LPD, RAW, IPP) para el dispositivo Canon que se encuentra seleccionado en la lista de dispositivos. Para obtener más información, consulte Referencia a la información sobre el puerto.

  | Este comando no se encuentra disponible cuando se encuentra seleccionado un dispositivo [No configurado].

[Cambiar contraseña]
  Establece o cambia la contraseña para un dispositivo Canon seleccionado en la lista de dispositivos. Para obtener más información, consulte Establecimiento de la contraseña del dispositivo.

  | Este comando no se encuentra disponible cuando se encuentra seleccionado un dispositivo [No configurado].

[Imprimir información de dispositivo]
  Imprime el nombre del producto, la dirección IP y la dirección MAC del dispositivo Canon que se encuentra seleccionado en la lista de dispositivos. Para obtener más información, consulte Impresión de la dirección IP.

  | Este comando no se encuentra disponible cuando se encuentra seleccionado un dispositivo [No configurado].

[Restaurar los valores predeterminados]
  Restaura la configuración original de fábrica en la configuración de interfaz de red para un dispositivo Canon seleccionado en la lista de dispositivos. Para obtener más información, consulte Restauración de los valores predeterminados de fábrica.

  | Este comando no se encuentra disponible cuando se encuentra seleccionado un dispositivo [No configurado].

[Enlace Web]
  Si el dispositivo seleccionado en la lista de dispositivos dispone de una página Web incorporada, inicia el navegador Web y muestra la página Web del dispositivo.

  | Este comando no se encuentra disponible cuando se encuentra seleccionado un dispositivo [No configurado].

[Eliminar]
  Elimina un dispositivo seleccionado en la lista de dispositivos del grupo de dispositivos.

  | Si selecciona [Todos los dispositivos] en la lista de grupos de dispositivos, sólo puede eliminar aquellos con el estado [No utilizado].

[Mover]
  Mueve un dispositivo seleccionado en la lista de dispositivos a otro grupo de dispositivos. Seleccione el grupo de dispositivos de destino en el submenú.

  | Sólo puede usar este comando de menú si selecciona un grupo de dispositivos distinto de [Todos los dispositivos].

  | Sólo puede mover los dispositivos de [Conexión finalizada] al grupo [Dispos. no utiliz.]. El estado de los dispositivos que mueva al grupo [Dispos. no utiliz.] cambia a [No utilizado].

[Copiar]
  Copia los dispositivos seleccionados en la lista de dispositivos a otro grupo de dispositivos. Seleccione el grupo de destino de la copia en el submenú.

  | Sólo puede copiar los dispositivos de [Conexión finalizada] al grupo [Dispos. no utiliz.]. El estado de los dispositivos que copie al grupo [Dispos. no utiliz.] cambia a [No utilizado].

  | No se pueden copiar unidades DA desde [Todos los dispositivos] a otro grupo de dispositivos.