|  | プリントサービスを参照/設定する

| プリントサービスを参照/設定する

ここでは、デバイスのプリントサービスに関する情報を参照したり、設定するときの手順について説明します。

プリントサービスの設定内容を参照する

デバイスのプリントサービスの設定内容を参照する場合は、以下の手順で行います。

1. デバイスリストでデバイスを選択し、［デバイス］メニューの［NetWareプリントサービス設定...］を選択します。
   または、デバイスリストでデバイスを右クリックし、表示されるメニューから［NetWareプリントサービス設定...］を選択します。
2. ［NetWareプリントサービス設定］ダイアログボックスで、プリントサービスの設定内容を参照します。（お使いの機種やネットワークボードによって表示される項目が異なります。）

   | 次のような設定項目が表示されている場合

   ［プリントサービス］：
     参照するプリントサービスを選択します。（ここで選択されたプリントサービスの情報のみが表示されます。）

     | ［なし］ すべてのプリントサービスの情報が表示されません。
     | ［Bindery PServer］ Bindery PServerの情報が表示されます。
     | ［NDS PServer］ NDS PServerの情報が表示されます。
     | ［RPrinter］ RPrinterの情報が表示されます。
     | ［NPrinter］ NPrinterの情報が表示されます。
     | ［RPrinter/NPrinter］（一部の機種のみ） RPrinterとNPrinterの情報が表示されます。

   ［Bindery PServer］

     | ［プリントサーバ］ 印刷に使用するプリントサーバの名称です。
     | ［ファイルサーバ］ 印刷に使用するプリントサーバが属しているファイルサーバの名称です。
     | ［ポーリング間隔］ プリンタがNetWareのプリントキューを確認する間隔です。

   ［NDS PServer］

     | ［プリントサーバ］ 印刷に使用するプリントサーバの名称です。
     | ［ツリー］ 印刷に使用するプリントサーバが属しているツリーの名称です。
     | ［コンテキスト］ 印刷に使用するプリントサーバのコンテキストです。
     | ［ポーリング間隔］ プリンタがNetWareのプリントキューを確認する間隔です。

   ［RPrinter］

     | ［プリントサーバ］ 印刷に使用するプリントサーバのアドバタイジング名です。（初期状態では、アドバタイジング名はプリントサーバと同じ名称に設定されています。）
     | ［ファイルサーバ］ 印刷に使用するプリントサーバが属しているファイルサーバの名称です。

   ［NPrinter］

     | ［プリントサーバ］ 印刷に使用するプリントサーバの名称です。
     | ［ツリー］ 印刷に使用するプリントサーバが属しているツリーの名称です。
     | ［コンテキスト］ 印刷に使用するプリントサーバのコンテキストです。

   ［詳細...］ボタン：
     プリントサービスを設定するためのダイアログボックスが表示されます。詳しくは、「プリントサービスを設定する」を参照してください。
   ［クリア］ボタン：
     プリントサービスの設定内容を削除します。詳しくは、「プリントサービスを設定する」を参照してください。

   | ［プリントサービス］リストボックスが表示されていない場合

   | すべてのプリントサービスの項目が表示されます。表示される項目については、上の画面例の説明を参照してください。

   | ［Bindery PServer］と［NDS PServer］の情報が表示されている場合

   | ［プリントサービス］リストボックスで参照するプリントサービスを選択します。［Bindery/NDS PServer］を選択すると、両方のプリントサービスを表示させることができます。［Bindery PServer］と［NDS PServer］の表示項目については、上の画面例の説明を参照してください。

3. 参照が終了したら、［OK］ボタンをクリックします。

   | ダイアログボックスが閉じます。

プリントサービスを設定する

デバイスのプリントサービスを設定する場合は、以下の手順で行います。

1. デバイスリストでデバイスを選択し、［デバイス］メニューの［NetWareプリントサービス設定...］を選択します。
   または、デバイスリストでデバイスを右クリックし、表示されるメニューから［NetWareプリントサービス設定...］を選択します。
2. ［NetWareプリントサービス設定］ダイアログボックスの左上に［プリントサービス］リストボックスが表示されている場合は、設定したいプリントサービスを選択します。
3. 設定したいプリントサービスの右側にある［詳細...］ボタンをクリックし、表示されるダイアログボックスでプリントサービスを設定します。（表示されるダイアログボックスは、プリントサービスによって異なります。）

   | Bindery PServer、RPrinteｒの場合は、次のようなダイアログボックスが表示されます。

   ［ファイルサーバ］：
     印刷に使用するプリントサーバが属しているファイルサーバ名を入力します。プリントサーバを［参照...］ボタンをクリックしてリストから選択したときは、ファイルサーバは自動的に設定されます。
   ［プリントサーバ］：
     印刷に使用するプリントサーバ名を入力します。［参照...］ボタンをクリックすると、リストから選択することができます。
   ［参照...］ボタン：
     プリントサーバをリストから選択するときは、このボタンをクリックします。プリントサーバを選択すると、ファイルサーバは自動的に設定されます。
     ファイルサーバを開くときに［NetWarerログイン］ダイアログボックスが表示されたときは、［ユーザ名］と［パスワード］を入力してログインしてください。
   ［オブジェクトの生成...］ボタン：
     新しくプリントサーバ、プリンタ、プリントキューを作成するときは、このボタンをクリックします。詳しくは、「オブジェクトを作成する」を参照してください。
   ［プリンタ番号］：
     プリントサーバに接続されているプリンタの番号を入力します。
   ［パスワード］：
     この項目はBindery PServerの場合に表示されます。プリントサーバにパスワードが設定されているときは、パスワードを入力します。

   | NDS PServer、NPrinteｒの場合は、次のようなダイアログボックスが表示されます。

   ［ツリー］：
     印刷に使用するプリントサーバが属しているツリー名を入力します。プリントサーバを［参照...］ボタンをクリックしてリストから選択したときは、ツリーは自動的に設定されます。
   ［コンテキスト］：
     印刷に使用するプリントサーバのコンテキストを入力します。プリントサーバを［参照...］ボタンをクリックしてリストから選択したときは、コンテキストは自動的に設定されます。
   ［プリントサーバ］：
     印刷に使用するプリントサーバ名を入力します。［参照...］ボタンをクリックすると、リストから選択することができます。
   ［参照...］ボタン：
     プリントサーバをリストから選択するときは、このボタンをクリックします。プリントサーバを選択すると、ツリー、コンテキストは自動的に設定されます。
     コンテキストを選択したときに［NetWarerログイン］ダイアログボックスが表示されたときは、［ユーザ名］と［パスワード］を入力してログインしてください。
   ［オブジェクトの生成...］ボタン：
     新しくプリントサーバ、プリンタ、プリントキューを作成するときは、このボタンをクリックします。詳しくは、「オブジェクトを作成する」を参照してください。
   ［プリンタ番号］：
     プリントサーバに接続されているプリンタの番号を入力します。
   ［パスワード］：
     この項目はNDS PServerの場合に表示されます。プリントサーバにパスワードが設定されているときは、パスワードを入力します。

4. 設定が終了したら、［OK］ボタンをクリックします。
5. Bindery PServerまたはNDS PServerの場合は、必要に応じて、［ポーリング間隔］を設定します。

   | ［ポーリング間隔］ボックス内の数値を変更します。

6. 必要に応じて、プリントサービスの設定を削除します。

   | リストから削除したいプリントサービスの設定を選択し、［クリア］ボタンをクリックします。確認のダイアログボックスで［OK］をクリックすると、リストから設定内容が削除されます。

7. ［NetWareプリントサービス設定］ダイアログボックスで設定した内容を確認し、［OK］ボタンをクリックします。
8. 「デバイスをリセットしました。」と表示されたときは、［OK］ボタンをクリックしたあと、デバイスのリセットが完了すると設定が有効になります。
   「デバイスの電源を入れなおしてください。」と表示されたときは、［OK］ボタンをクリックして、デバイスの電源を入れなおすと設定が有効になります。

   | ［OK］ボタンをクリックした直後や、デバイスの電源を入れなおした直後は、デバイス内部の設定が完了していないため、設定した内容が正しく表示されないことがあります。

オブジェクトを作成する

オブジェクトを作成する場合は、以下の手順で行います。

1. デバイスリストでデバイスを選択し、［デバイス］メニューの［NetWareプリントサービス設定...］を選択します。
   または、デバイスリストでデバイスを右クリックし、表示されるメニューから［NetWareプリントサービス設定...］を選択します。
2. ［NetWareプリントサービス設定］ダイアログボックスの左上に［プリントサービス］リストボックスが表示されている場合は、設定したいプリントサービスを選択します。
3. 設定したいプリントサービス情報の右側にある［詳細...］ボタンをクリックします。
4. 表示されるダイアログボックスで［オブジェクトの生成...］ボタンをクリックします。
5. ［オブジェクトの生成］ダイアログボックスで、オブジェクトを作成します。（表示されるダイアログボックスは、プリントサービスによって異なります。）

   | Binderyオブジェクトの場合は、次のようなダイアログボックスが表示されます。

   ［ファイルサーバ］：
     オブジェクト生成先のファイルサーバ名を選択します。
   ［プリントサーバ］：
     生成するプリントサーバオブジェクトのプリントサーバ名を入力します。
   ［プリンタ］：
     生成するプリンタオブジェクトのプリンタ名を入力します。
   ［プリントキュー］：
     生成するプリントキューオブジェクトのキュー名を入力します。
   ［ボリューム］：
     オブジェクト生成先のボリューム名が表示されます。

   | NDSオブジェクトの場合は、次のようなダイアログボックスが表示されます。

   ［ツリー］：
     オブジェクト生成先のツリー名を入力します。コンテキストを［参照...］ボタンをクリックしてリストから選択したときは、ツリーは自動的に設定されます。
   ［コンテキスト］：
     オブジェクト生成先のコンテキストを入力します。右側の［参照...］ボタンをクリックすると、リストから選択することができます。
   ［プリントサーバ］：
     生成するプリントサーバオブジェクトのプリントサーバ名を入力します。
   ［プリンタ］：
     作成するプリンタオブジェクトのプリンタ名を入力します。
   ［プリントキュー］：
     作成するプリントキューオブジェクトのキュー名を入力します。
   ［ボリューム］：
     オブジェクト生成先のボリュームを入力します。右側の［参照...］ボタンをクリックすると、リストから選択することができます。
   ［参照...］ボタン：
     コンテキストをリストから選択するときは、［コンテキスト］の右側にある［参照...］ボタンをクリックします。コンテキストを選択したときに［NetWareログイン］ダイアログボックスが表示されたときは、［ユーザ名］と［パスワード］を入力してログインしてください。
     ボリュームをリストから選択するときは、［ボリューム］の右側にある［参照...］ボタンをクリックします。

6. 設定が終了したら、［OK］ボタンをクリックします。

   | オブジェクトが作成されます。