|  | Solución de problemas

| No puede confirmarse un dispositivo con NetSpot Device Installer for IPX

Causa 1: | No se ha encendido el interruptor del dispositivo.
Acción a realizar: | Encienda el dispositivo.
Causa 2: | La tarjeta de red no está correctamente conectada.
Acción a realizar: | Apague el dispositivo, verifique lo siguiente y, a continuación, vuelva a encender el dispositivo.

| Consulte el manual de la tarjeta de red y compruebe que está instalada correctamente. (Esta operación no es necesaria cuando se utiliza un dispositivo con soporte estándar para funciones de red.)
| Consulte el manual de la tarjeta de red y compruebe que el dispositivo está conectado a la red con el cable correcto.
| Si está utilizando una 10Base-2, asegúrese de que los terminadores de la red estén conectados correctamente.

Causa 3: | El tipo de trama del dispositivo no está establecido correctamente.
Acción a realizar: | Establezca un tipo de trama adecuado para el sistema. Puede realizar la configuración con NetSpot Device Installer for TCP/IP.
|  |  |  |