|  | NetSpot Device Installer for IPXのメイン画面

| NetSpot Device Installer for IPXのメニューコマンド

NetSpot Device Installer for IPXのメニューコマンドは、メイン画面のメニューバーに表示されるメニューから実行する方法と、デバイスリストでデバイスを右クリックして表示されるメニューから実行する方法があります。

| デバイスの種類や状態によっては、使用できないコマンドがあります。使用できないコマンドは、選択できません。

メニューバーに表示されるメニュー

［デバイス］メニュー

［プロトコル設定...］
  デバイスリストで選択されているデバイスのネットワークプロトコルの設定を変更します。
  詳しくは、「設定を変更する」を参照してください。
［デバイス情報...］
  デバイスリストで選択されているデバイスに関する情報が表示されます。また、デバイス名や設置場所、管理者などの情報を設定することもできます。
  詳しくは、「デバイス情報を参照/設定する」を参照してください。
［パスワードの変更...］
  デバイスリストで選択されているデバイスのパスワードを設定/変更します。
  詳しくは、「デバイスのパスワードを設定する」を参照してください。
［NetWareプリントサービス設定...］
  デバイスリストで選択されているデバイスのプリントサービスに関する情報を参照/設定します。
  詳しくは、「プリントサービスを参照/設定する」を参照してください。
［工場出荷時の設定に戻す］
  デバイスリストで選択されているデバイスのネットワークインタフェースの設定値を工場出荷時の状態に戻します。
  詳しくは、「工場出荷時の状態に戻す」を参照してください。

［表示］メニュー

［デバイスの探索］
  ネットワークに接続されているデバイスを探索し、デバイスリストに表示します。
［デバイス状態の更新］
  デバイスリストの［状態］欄の表示内容を最新の情報に更新します。

［オプション］メニュー

［ポーリング間隔...］
  デバイス状態の更新間隔、およびデバイス探索の間隔を設定します。
  詳しくは、「デバイス情報の取得間隔を参照/設定する」を参照してください。

右クリックで表示されるメニュー

デバイスリストでデバイスを右クリックすると、デバイスに応じて以下のメニューコマンドが表示されます。

［プロトコル設定...］
  デバイスリストで選択されているデバイスのネットワークプロトコルの設定を変更します。
  詳しくは、「設定を変更する」を参照してください。
［デバイス情報...］
  デバイスリストで選択されているデバイスに関する情報が表示されます。また、デバイス名や設置場所、管理者などの情報を設定することもできます。
  詳しくは、「デバイス情報を参照/設定する」を参照してください。
［パスワードの変更...］
  デバイスリストで選択されているデバイスのパスワードを設定/変更します。
  詳しくは、「デバイスのパスワードを設定する」を参照してください。
［NetWareプリントサービス設定...］
  デバイスリストで選択されているデバイスのプリントサービスに関する情報を参照/設定します。
  詳しくは、「プリントサービスを参照/設定する」を参照してください。
［工場出荷時の設定に戻す］
  デバイスリストで選択されているデバイスのネットワークインタフェースの設定値を工場出荷時の状態に戻します。
  詳しくは、「工場出荷時の状態に戻す」を参照してください。