|  | Pantalla principal de NetSpot Device Installer for TCP/IP

| Pantalla principal de NetSpot Device Installer for TCP/IP

La pantalla siguiente aparece cuando se inicia NetSpot Device Installer for TCP/IP.

Barra de menús
Puede seleccionar los comandos de menú de NetSpot Device Installer for TCP/IP. Para obtener las descripciones de los distintos comandos de menú, consulte Comandos de menú de NetSpot Device Installer for TCP/IP.

Lista de grupos de dispositivos
La lista de grupos de dispositivos muestra grupos de dispositivos para los dispositivos descubiertos por NetSpot Device Installer for TCP/IP.

| Puede crear grupos de dispositivos con los nombres deseados. Para obtener más información, consulte Creación de grupos de dispositivos.
| En la condición predeterminada, se muestran los siguientes grupos de dispositivos. Estos grupos de dispositivos no se pueden eliminar.

[Todos los dispositivos] | : | En este grupo se registran todos los dispositivos descubiertos.
[Dispos. no utiliz.] | : | En este grupo, sólo puede registrar los dispositivos [Conexión finalizada] que ya no se puedan detectar. El estado de los dispositivos registrados en este grupo es [No utilizado]. Para el valor predeterminado de fábrica, no hay ningún dispositivo registrado en este grupo.

| Al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre un grupo de dispositivos de la lista (con un Macintosh, al hacer clic mientras se mantiene pulsada la tecla Control) se muestran los siguientes comandos de menú Grupo de dispositivos. Para obtener información sobre los comandos de menú, consulte Comandos de menú de NetSpot Device Installer for TCP/IP.
| El icono situado a la izquierda de un grupo de dispositivos muestra el estado más urgente de los dispositivos del grupo. Si no hay ningún estado disponible para ningún dispositivo, se muestra (desconocido). El estado del dispositivo se muestra por orden de urgencia, como se describe a continuación. Para obtener información sobre los significados de los estados, consulte el punto Lista de dispositivos.
(No se muestra el estado de la unidad DA. Con Solaris o Linux, el aspecto del icono es ligeramente diferente).

| (Llamada de servicio)
| (Error)
| (Advertencia)
| (Conexión finalizada)
| (Preparado)
| (No utilizado)

Lista de dispositivos
La lista de dispositivos muestra una lista de los dispositivos que pertenecen al grupo de dispositivos seleccionado en la lista de grupos de dispositivos.

| La lista de dispositivos muestra los nombres, el estado actual, los nombres de producto, las ubicaciones y las direcciones IP de los dispositivos.
| Al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre un dispositivo de la lista (con un Macintosh, al hacer clic mientras se mantiene pulsada la tecla Control) se muestran los comandos de menú disponibles para el dispositivo. Para obtener las descripciones de los distintos comandos de menú, consulte Comandos de menú de NetSpot Device Installer for TCP/IP.
| Aparece un icono indicando el estado actual del dispositivo a la izquierda del nombre del dispositivo. (El estado del dispositivo se muestra en la columna [Estado]). Los iconos tienen los siguientes significados: (Los iconos que aparecen para las unidades DA, o si se utiliza Solaris o Linux, son un poco diferentes).

(Preparado para imprimir) | : | El dispositivo está preparado para imprimir.
(Advertencia) | : | Existe un problema relacionado con el dispositivo, pero no afecta a la impresión. Por ejemplo, este icono aparece cuando el suministro de tóner se está agotando.
(Error) | : | Se ha producido un error de dispositivo. No se puede imprimir, pero el usuario puede corregir el error. Por ejemplo, este icono aparece cuando se ha agotado el papel de una bandeja de alimentación.
(Llamada de servicio) | : | Se ha producido un error que el usuario no puede corregir. Póngase en contacto con el proveedor donde adquirió el dispositivo o con un centro de servicio al cliente.
(Desconocido) | : | No se pudieron obtener datos de error del dispositivo o están todavía pendientes.
(No configurado) | : | No se ha establecido una dirección IP válida para el dispositivo.
(Conexión finalizada) | : | No es posible comunicar con el dispositivo porque el dispositivo no está encendido o se ha producido un error de red o de otro tipo. Si continúa existiendo esta condición, el dispositivo se elimina automáticamente de la lista de dispositivos.
(No utilizado) | : | El dispositivo ha sido especificado por un usuario como no utilizado.

Barra de estado
Muestra el número de dispositivos de la lista de dispositivos y un indicador que muestra el estado de detección del dispositivo. (La información que se muestra depende del entorno de red).

Ordenación de la lista de dispositivos por elementos
Puede ordenar la lista de dispositivos haciendo clic en los títulos de los elementos. Al hacer clic en el título de un elemento, la lista se ordena según dicho elemento. Al hacer clic por segunda vez, se ordena la lista en orden inverso.

| Cuando se inicia NetSpot Device Installer for TCP/IP, la lista de dispositivos se ordena según el nombre del dispositivo.
| Los dispositivos cuyo estado actual es [No configurado] aparecen en la parte superior de la lista de dispositivos. (Excepto cuando los dispositivos se ordenan por direcciones IP).
| Al hacer clic en [Estado], los dispositivos se ordenan en el orden siguiente:

| No configurado
| Llamada de servicio
| Error
| Advertencia
| Conexión finalizada
| Preparado
| No utilizado
| Desconocido

| Cuando se descubre un dispositivo nuevo, éste se agrega en el lugar apropiado de la lista.