|  | Paramètres initiaux du protocole

| Définition de nouveaux paramètres

Cette section décrit la procédure de définition de nouveaux paramètres de protocole réseau pour les périphériques Canon pour lesquels [Non configuré] n'est pas affiché dans la liste des périphériques.

| Vous devez disposer de privilèges d'administrateur pour pouvoir définir de nouveaux paramètres pour le protocole réseau. Sous Windows NT/2000/XP/Server 2003, Solaris ou Linux, connectez-vous en tant qu'administrateur.
| Cette section décrit tous les éléments pouvant être configurés avec NetSpot Device Installer for TCP/IP. Ceux-ci sont fonction du type de périphérique utilisé et de son état.
| Il est impossible de définir de nouveaux paramètres pour les périphériques Canon connectés au réseau via le routeur.
| Pour plus d'informations sur la configuration des paramètres initiaux d'un périphérique pour lequel l'état [Non configuré] apparaît dans la liste des périphériques, reportez-vous à la rubrique Définition des paramètres initiaux.
| Pour savoir comment modifier les paramètres de protocole réseau, reportez-vous à la rubrique Modification des paramètres du protocole.
| Si l'adresse IP définie par défaut du fabricant pour le périphérique est valide sur le sous-réseau de l'ordinateur sur lequel NetSpot Device Installer for TCP/IP s'exécute, le périphérique est répertorié en tant que périphérique configuré, même si vous n'avez pas encore effectué le paramétrage initial du protocole. Pour définir le protocole d'un tel périphérique, reportez-vous à la rubrique Modification des paramètres du protocole. (Les paramètres par défaut du fabricant dépendent du type de périphérique ou de carte réseau que vous utilisez. Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation du périphérique.)

1. Dans le menu [Périphérique], sélectionnez [Nouveau].

   | Sous Macintosh Mac OS X, la boîte de dialogue [Connexion] s'affiche lorsque vous sélectionnez cette option. Entrez votre nom et votre mot de passe administrateur, puis cliquez sur le bouton [OK].

2. Dans la boîte de dialogue [Ajouter un périphérique], entrez l'adresse MAC du périphérique, puis cliquez sur le bouton [Suivant].

   | L'adresse MAC doit se présenter de la manière suivante :

   (Exemple) | 00:00:85:13:34:ac 0000851334ac

   | Pour déterminer l'adresse MAC d'un périphérique, effectuez une impression de l'état du périphérique ou une opération similaire. Pour savoir comment imprimer l'état, reportez-vous au manuel du périphérique.

3. Configurez chacun des éléments de la boîte de dialogue [Paramètres initiaux].

   | Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Paramètres initiaux du protocole.

4. Une fois tous les éléments configurés, cliquez sur [OK].
5. Lorsque le message "Réinitialisation du périphérique" s'affiche, cliquez sur le bouton [OK] pour réinitialiser le périphérique. Une fois le périphérique redémarré, le nouveau paramétrage devient actif. Si le message "Arrêtez le périphérique, puis redémarrez-le" apparaît, cliquez sur le bouton [OK] et mettez le périphérique hors, puis sous tension. Le nouveau paramétrage devient valide.
   Une fois le périphérique redémarré, exécutez la fonction [Détection des périphériques] du menu [Affichage] pour afficher le périphérique dans la liste.

   | Immédiatement après avoir cliqué sur le bouton [OK] ou après avoir redémarré le périphérique, le périphérique sélectionné peut ne pas apparaître dans la liste, même si vous exécutez la fonction [Détection des périphériques] car les paramètres du périphérique ne sont pas complets.