|  | Configuración del entorno NetSpot Device Installer for IPX

| Establecimiento y referencia al intervalo de obtención de información sobre el dispositivo

Esta sección describe el procedimiento a seguir para establecer el intervalo de búsqueda del dispositivo y el intervalo de actualización para el estado del dispositivo que se muestra en la lista de dispositivos de la pantalla principal. El intervalo establecido aquí se utiliza cuando se actualiza automáticamente el estado del dispositivo o se buscan dispositivos.

1. Seleccione [Intervalos de sondeo] en el menú [Opciones].
2. Haga referencia o establezca el intervalo de actualización del estado del dispositivo y el intervalo de búsqueda del dispositivo en el cuadro de diálogo [Configuración de intervalo de sondeo].

   [Recibir estado del dispositivo cada]:
     Seleccione el intervalo de actualización del estado del dispositivo.
   [Descubrir dispositivos cada]:
     Seleccione el intervalo de búsqueda para el dispositivo.

   | Si [No especificado] se encuentra seleccionado para [Recibir estado del dispositivo cada], sólo puede seleccionar [No especificado] para [Descubrir dispositivos cada].

3. Haga clic en [Aceptar] después de configurar todos los elementos.

   | La configuración se encuentra ahora activada.