|  | NetSpot Device Installer for IPXのメイン画面

| NetSpot Device Installer for IPXのメイン画面

NetSpot Device Installer for IPXを起動すると、以下のようなメイン画面が表示されます。

メニューバー
NetSpot Device Installer for IPXのメニューコマンドを選択できます。メニューコマンドについては、「NetSpot Device Installer for IPXのメニューコマンド」を参照してください。

デバイスリスト
デバイスリストには、NetSpot Device Installer for IPXによって探索されたデバイスの一覧が表示されます。

| デバイスリストには、デバイス名、デバイスの現在の状態、製品名、設置場所、MACアドレスが表示されます。
| デバイスリストに表示されているデバイスを右クリックすると、デバイスに応じたメニューコマンドが表示されます。メニューコマンドについては、「NetSpot Device Installer for IPXのメニューコマンド」を参照してください。
| デバイス名の左側に表示されているアイコンは、デバイスの現在の状態を示しています。（デバイスの状態は、［状態］欄にも表示されます。）それぞれの意味は、以下のとおりです。

（印刷可能） | ： | 印刷できる状態になっています。
（ワーニング） | ： | デバイスに何らかの問題はありますが、印刷には影響がありません。 例えば、トナーの残りが少なくなったときなどに表示されます。
（エラー） | ： | デバイスで何らかのエラーが発生し、現在印刷できない状態になっていますが、ユーザが解決することが可能です。 例えば、給紙カセットに用紙がなくなったときなどに表示されます。
（サービスコール） | ： | ユーザが解決できないエラーが発生しています。 デバイスをお買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。
（不明） | ： | デバイスのエラー情報を取得できなかったときや、エラー情報をまだ取得していないときに表示されます。
（接続断） | ： | ネットワークの障害やデバイスの電源が切られたなど、何らかの原因でデバイスと通信ができなくなりました。 通信ができない状態がしばらく続くと、デバイスリストから自動的に削除されます。

ステータスバー
デバイスリストに表示されているデバイスの数やデバイスの探索状態を示すインジケータが表示されます。（お使いの環境によって表示される内容が異なります。）

デバイスリストの項目でソートするには
デバイスリストの項目のタイトル部分をクリックすると、その項目をキーとしてソートできます。もう1度クリックすると、逆順にソートします。

| NetSpot Device Installer for IPXの起動時は、デバイス名の順にソートされます。
| ［状態］をクリックしたときは、以下の順にソートされます。

| サービスコール
| エラー
| ワーニング
| 接続断
| 印刷可能
| 不明

| 新しいデバイスが探索されたときは、リストの適当な位置に表示されます。