|  | Configurazione dell’ambiente NetSpot Device Installer for TCP/IP

| Impostazione e visualizzazione dell’intervallo di acquisizione delle informazioni sulla periferica

In questa sezione è illustrata la procedura per l’impostazione dell’intervallo di ricerca e dell’intervallo di aggiornamento per lo stato della periferica visualizzato nell’elenco delle periferiche nella schermata principale. L’intervallo impostato nella finestra di dialogo illustrata di seguito viene utilizzato quando si aggiorna automaticamente lo stato di una periferica o si esegue la ricerca di una periferica.

1. Dal menu [Opzioni], scegliere [Intervallo di polling].
2. Visualizzare o impostare l’intervallo di aggiornamento dello stato della periferica e l’intervallo di ricerca della periferica nella finestra di dialogo [Impostazioni intervallo di polling].

   [Stato periferica ogni]:
     selezionare l’intervallo di aggiornamento dello stato della periferica visualizzato nell’intervallo di aggiornamento dell’elenco delle periferiche.
   [Ricerca periferiche ogni]:
     selezionare l’intervallo di ricerca per le periferiche.

   | Se è stato selezionato [Non specificato] per il campo [Ripristina informazioni predefinite], è possibile impostare solo [Non specificato] per [Ricerca periferica ogni].

3. Scegliere [OK] una volta configurate tutte le funzioni.

   | Le impostazioni sono abilitate.