|  | Impostazioni iniziali dei protocolli

| Specifica delle nuove impostazioni

In questa sezione è illustrata la procedura per l’impostazione degli indirizzi IP per periferiche multiple per le quali viene visualizzato [Non configurato] nell’elenco delle periferiche.

| Per specificare le nuove impostazioni dei protocolli di rete, è necessario disporre dei privilegi dell’amministratore. In ambiente Windows NT/2000/XP/Server 2003, Solaris o Linux, effettuare prima il collegamento come amministratore.
| In questa sezione sono descritte tutte le funzioni configurabili con NetSpot Device Installer for TCP/IP. Le funzioni configurabili variano a seconda del tipo o dello stato della periferica.
| Non è possibile configurare nuove impostazioni per le periferiche Canon collegate alla rete mediante il router.
| Per ulteriori dettagli su come configurare le impostazioni iniziali di una periferica per cui nell’elenco delle periferiche si visualizza [Non configurato], fare riferimento a Specifica delle impostazioni iniziali.
| Per modificare le impostazioni dei protocolli di rete esistenti, fare riferimento all’argomento Modifica delle impostazioni dei protocolli.
| Se l'indirizzo IP predefinito per la periferica è un indirizzo valido nella sottorete del computer su cui NetSpot Device Installer for TCP/IP è in esecuzione, la periferica verrà visualizzata nell'elenco delle periferiche come periferica configurata anche se le impostazioni del protocollo iniziale non sono state specificate. Per impostare il protocollo per la periferica, fare riferimento a Modifica delle impostazioni dei protocolli. (Le impostazioni predefinite differiscono a seconda del tipo di periferica o della scheda di rete in uso. Per i dettagli, fare riferimento alla documentazione fornita con la periferica.)

1. Selezionare [Nuovo] dal menu [Periferica].

   | In ambiente Macintosh Mac OS X, la finestra di dialogo [Login] viene visualizzata quando si seleziona [Nuovo] dal menu [Periferica]. Immettere il nome dell’amministratore e la password, quindi scegliere [OK].

2. Nella finestra di dialogo [Aggiungi nuova periferica] immettere l’indirizzo MAC della periferica e fare clic sul pulsante [Avanti].

   | Immettere l’indirizzo MAC nel modo seguente:

   (Esempio) | 00:00:85:13:34:ac 0000851334ac

   | Per conoscere l’indirizzo MAC di una periferica, eseguire una stampa di stato per la periferica o operazioni simili. Per sapere come eseguire una stampa di stato, fare riferimento al manuale della periferica.

3. Nella finestra di dialogo [Impostazioni iniziali] configurare le diverse funzioni.

   | Per ulteriori informazioni a proposito delle impostazioni, fare riferimento a Impostazioni iniziali dei protocolli.

4. Scegliere [OK] una volta configurate tutte le funzioni.
5. Quando viene visualizzato il messaggio “La periferica è stata reimpostata”, fare clic sul pulsante [OK] per reimpostare la periferica. Le nuove impostazioni diventano valide solo dopo che la periferica è stata riavviata. Quando viene visualizzato il messaggio “Spegnere e riaccendere la periferica”, fare clic sul pulsante [OK] e spegnere l’alimentazione della periferica, poi riaccenderla. In questo modo, le nuove impostazioni specificate diventeranno valide.
   Dopo aver riavviato la periferica, eseguire [Ricerca periferiche] dal menu [Visualizza] per visualizzare la periferica nell’elenco.

   | Immediatamente dopo aver fatto clic sul pulsante [OK] o dopo aver riavviato la periferica, questa può non comparire nell’elenco pur eseguendo [Ricerca periferiche], poiché le impostazioni della periferica non sono complete.