|  | Configuración del entorno NetSpot Device Installer for TCP/IP

| Establecimiento de criterios de descubrimiento

Esta sección describe el procedimiento para establecer los criterios de descubrimiento.
Hay tres formas de descubrir dispositivos, tal como se indica más abajo.

Descubrimiento de difusión | Busca dispositivos sin determinar.
Descubrimiento de rango de direcciones IP | Busca dispositivos en un rango de direcciones IP especificado.
Descubrimiento de multidifusión | Busca dispositivos específicos utilizando multidifusión.

| Como configuración predeterminada, NetSpot Device Installer for TCP/IP está configurado para el descubrimiento de difusión en la subred local a la que pertenece el equipo donde se ejecuta NetSpot Device Installer.
| Si instala NetSpot Device Installer en un sistema operativo que dispone de la función Windows Firewall, como Windows XP Service Pack 2, y dicha función está activada, los dispositivos no configurados no se podrán mostrar en la lista de dispositivos, ni se podrá llevar a cabo el descubrimiento de difusión y el descubrimiento de multidifusión en una red que no sea la subred local. Para ello habrá que registrar NetSpot Device Installer como un programa que no se va a bloquear en Windows Firewall. Para obtener instrucciones sobre cómo realizar la configuración del registro, consulte el archivo “Readme”. (Si ha registrado el software en Windows Firewall siguiendo las instrucciones durante la instalación, no es necesario que realice este procedimiento).
Si no lo registra, los dispositivos para los que se han definido las direcciones IP se pueden descubrir en una red distinta de la subred local mediante la función de descubrimiento de rango de direcciones IP. Para obtener información acerca de cómo realizarlo, consulte Establecimiento de rangos de direcciones IP para descubrimiento.

Establecimiento de descubrimiento de difusión

Para utilizar el descubrimiento de difusión en la subred local o en direcciones de difusión especificadas, siga el procedimiento que se indica a continuación.

1. Seleccione [Config. de descubrimiento] en el menú [Opciones].
2. Haga clic en la ficha [Difusión] del cuadro de diálogo [Config. de descubrimiento].
3. Para añadir una nueva configuración de descubrimiento de difusión, haga clic en el botón [Nuevo].
   Para cambiar la configuración de descubrimiento de difusión ya especificada, seleccione en la lista la configuración que desee modificar y haga clic en el botón [Editar].
   Para eliminar la configuración de descubrimiento de difusión ya especificada, seleccione en la lista la configuración que desee eliminar y haga clic en el botón [Eliminar].
4. Especifique los criterios de descubrimiento de difusión en el cuadro de diálogo [Especif. config. de descubrim. de difusión].

   [Dirección de difusión]:
     Introduzca la dirección de difusión correspondiente a la subred en la que desea descubrir dispositivos.
     No puede establecer este elemento para la subred local.
   [Máscara de subred]:
     Introduzca la máscara de subred para la red en la que desea descubrir dispositivos.
     Este elemento no se puede establecer para la subred local.
   [Dirección de pasarela]:
     Introduzca la dirección de pasarela para la red en la que desea descubrir dispositivos.
   [Tiempo de espera]:
     Establezca el tiempo de espera para los dispositivos que no respondan durante el descubrimiento, entre 1 y 9 segundos.
   [Descubrir dispositivos no config.]
     Seleccione esta opción para descubrir los dispositivos de Canon con el estado [No configurado].
     Seleccione la casilla de verificación para llevar a cabo el descubrimiento.
   [Nombres de las comun. SNMP]:
     Lista de los nombres de las comunidades SNMP que se utilizan para descubrir dispositivos o recopilar información sobre dispositivos.
   [Nombre de comunidad]:
     Especifique el nombre de comunidad SNMP que se debe utilizar para descubrir dispositivos o recopilar información sobre dispositivos. Introduzca aquí el nombre de comunidad y haga clic en el botón [Añadir] para añadir el nombre a la lista [Nombres de las comun. SNMP]. Para eliminar un nombre de comunidad, selecciónelo en la lista [Nombres de las comun. SNMP] y haga clic en el botón [Eliminar].

   | Al definir la configuración inicial de los dispositivos en estado [No configurado], la máscara de subred y la dirección de pasarela establecidos aquí se establecen automáticamente en el cuadro de diálogo [Configuración inicial]. Si la dirección de pasarela no está especificada correctamente, los dispositivos no se podrán comunicar entre las subredes después de ejecutar [Configuración de dirección IP] para los dispositivos en estado [No configurado] (Configuración sencilla).

5. Haga clic en el botón [Aceptar] para completar la configuración.

   | La configuración se encuentra ahora activada.

Establecimiento de rangos de direcciones IP para descubrimiento

Para establecer uno o varios rangos de direcciones IP usados durante el descubrimiento, siga el procedimiento que se indica a continuación.

1. Seleccione [Config. de descubrimiento] en el menú [Opciones].
2. Haga clic en la ficha [Rangos direcciones IP] del cuadro de diálogo [Config. de descubrimiento].
3. Haga clic en el botón [Nuevo] para añadir un nuevo rango de direcciones de descubrimiento.
   Para cambiar un rango de descubrimiento ya especificado, selecciónelo en la lista y haga clic en el botón [Cambiar].
4. Especifique los criterios de descubrimiento en el cuadro de diálogo [Especif. rango direcciones IP].

   [Primera dirección]:
     Introduzca la primera dirección del rango de direcciones para el descubrimiento.
   [Última dirección]:
     Introduzca la última dirección del rango de direcciones para el descubrimiento.
   [Tiempo de espera]:
     Establezca el tiempo de espera para los dispositivos que no respondan durante el descubrimiento, entre 1 y 9 segundos.
   [Nombres de las comun. SNMP]:
     Lista de los nombres de las comunidades SNMP que se utilizan para descubrir dispositivos o recopilar información sobre dispositivos.
   [Nombre de comunidad]:
     Especifique el nombre de comunidad SNMP que se debe utilizar para descubrir dispositivos o recopilar información sobre dispositivos. Introduzca aquí el nombre de comunidad y haga clic en el botón [Añadir] para añadir el nombre a la lista [Nombres de las comun. SNMP]. Para eliminar un nombre de comunidad, selecciónelo en la lista [Nombres de las comun. SNMP] y haga clic en el botón [Eliminar].

   | Para eliminar un nombre de comunidad, selecciónelo en la lista [Nombres de las comun. SNMP] y haga clic en el botón [Eliminar].

5. Haga clic en el botón [Aceptar] para completar la configuración.

   | La configuración se encuentra ahora activada.

Establecimiento de descubrimiento de multidifusión

Para utilizar el descubrimiento de multidifusión, siga el procedimiento indicado a continuación.

| Para poder utilizar el descubrimiento de multidifusión, el enrutador debe admitir esta función.
| Este método de descubrimiento sólo encontrará dispositivos Canon que admitan el descubrimiento de multidifusión. Para obtener información referente a si el dispositivo es compatible con el descubrimiento de multidifusión, consulte la documentación proporcionada con el dispositivo.
| Sólo se descubrirán los dispositivos en los que coincidan el nombre de ámbito de descubrimiento de multidifusión y el nombre de comunidad de SNMP. Si el dispositivo se ha configurado para que no responda al descubrimiento de multidifusión o SNMP, no se descubrirá.

1. Seleccione [Config. de descubrimiento] en el menú [Opciones].
2. Haga clic en la ficha [Multidifusión] del cuadro de diálogo [Config. de descubrimiento].
3. Para añadir una nueva configuración de descubrimiento, haga clic en el botón [Nuevo]. Para cambiar la configuración de descubrimiento existente, seleccione en la lista la configuración que desee modificar y haga clic en el botón [Editar]. Para eliminar una configuración de descubrimiento existente, seleccione la configuración de la lista y, a continuación, haga clic en el botón [Eliminar].
4. Especifique los criterios de descubrimiento en el cuadro de diálogo [Especif. config. de descubrim. multidif.].

   [Nº de enrutadores]:
     Seleccione el número de enrutadores a través de los que pueden pasar los mensajes de multidifusión. Cuando se establece como 0, sólo se buscará en la subred local.
   [Tiempo de espera]:
     Establezca el tiempo de espera para los dispositivos que no respondan durante el descubrimiento, entre 1 y 9 segundos.
   [Nombres de ámbito de multidifusión]:
     Lista de nombres a utilizar para el descubrimiento de multidifusión.
   [Nombre de ámbito]:
     Especifique el nombre de ámbito que se debe utilizar para el descubrimiento de multidifusión. Introduzca aquí el nombre de ámbito y haga clic en el botón [Añadir] para añadir el nombre a la lista [Nombres de ámbito de multidifusión]. Para eliminar un nombre de ámbito, selecciónelo en la lista [Nombres de ámbito de multidif.] y haga clic en el botón [Eliminar].
     Puede configurar hasta 10 nombres de ámbito.
   [Nombres de las comun. SNMP]:
     Lista de los nombres de las comunidades SNMP que se utilizan para descubrir dispositivos o recopilar información sobre dispositivos.
   [Nombre de comunidad]:
     Especifique el nombre de comunidad SNMP que se debe utilizar para descubrir dispositivos o recopilar información sobre dispositivos. Introduzca aquí el nombre de comunidad y haga clic en el botón [Añadir] para añadir el nombre a la lista [Nombres de las comun. SNMP]. Para eliminar un nombre de comunidad, selecciónelo en la lista [Nombres de las comun. SNMP] y haga clic en el botón [Eliminar].

5. Haga clic en el botón [Aceptar] para completar la configuración.

   | La configuración se encuentra ahora activada.