|  | Modification des paramètres du protocole

| Modification des paramètres du protocole

Cette section décrit la procédure de modification des paramètres de protocole réseau d'un périphérique.

| Si le périphérique est configuré pour détecter automatiquement les types de trame, les périphériques sont automatiquement affichés dans la liste des périphériques lorsque vous démarrez NetSpot Device Installer for IPX. (Certains périphériques peuvent ne pas détecter les types de trame automatiquement. Vous devez d'abord définir le type de trame pour ces périphériques. Vous pouvez utiliser NetSpot Device Installer for TCP/IP pour configurer ce paramètre.)
| Si le périphérique souhaité ne figure pas dans la liste des périphériques, le paramètre de type de trame peut être incorrect. Vérifiez le paramètre de type de trame. Vous pouvez utiliser NetSpot Device Installer for TCP/IP pour modifier ce paramètre.
| Cette section décrit tous les éléments pouvant être configurés avec NetSpot Device Installer for IPX. Ceux-ci sont fonction du type de périphérique utilisé et de son état. Vous ne pouvez pas sélectionner des éléments non configurables.

Modification de paramètres

Pour modifier les paramètres de protocole réseau de votre périphérique, procédez comme suit.

1. Dans la liste des périphériques, choisissez celui dont vous souhaitez modifier le protocole, puis sélectionnez l'option [Paramètres de protocole] du menu [Périphérique]. Vous pouvez également sélectionner cette option dans le menu contextuel qui apparaît lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur un périphérique de la liste (sous Macintosh, appuyez sur la touche de contrôle et cliquez sur le nom du périphérique tout en maintenant cette touche enfoncée).

   | Si le périphérique est protégé par un mot de passe, la boîte de dialogue [Confirmation de mot de passe du périphérique] s'affiche lorsque ce menu est sélectionné. Indiquez le mot de passe, puis cliquez sur le bouton [OK].

2. Dans la boîte de dialogue [Paramètres de protocole], configurez le protocole IPX.

   | Lorsque l'élément suivant apparaît dans la boîte de dialogue [Paramètres de protocole] :
   [Type de trame] :
     Sélectionnez le type de trame utilisée dans votre environnement NetWare. Pour que le type de trame soit automatiquement détecté dans cet environnement à la mise sous tension du périphérique, choisissez l'option [Détection auto].
   | Lorsque l'élément suivant apparaît dans la boîte de dialogue [Paramètres de protocole] :
   [Type de trame] :
     Sélectionnez la méthode d'obtention du type de trame utilisé sur le réseau NetWare.
     Pour que le type de trame soit automatiquement détecté dans cet environnement à la mise sous tension du périphérique, choisissez l'option [Détection auto]. Si vous sélectionnez [Paramétrage manuel], cochez la case correspondant au type de trame utilisé sur le réseau. Le protocole IPX ne peut pas être utilisé si toutes les coches sont absentes.

   | Lorsque l'option [Type de trame] est définie sur [Désactivé], le périphérique ne sera pas reconnu sur le réseau NetWare et ne sera plus répertorié dans la liste des périphériques du logiciel NetSpot Device Installer for IPX. Pour que le périphérique soit à nouveau reconnu, vous devez modifier le paramètre de type de trame sur celui correspondant à votre système. Vous pouvez utiliser NetSpot Device Installer for TCP/IP pour modifier le paramètre.
   | L'option [Détection auto] n'est pas disponible avec tous les périphériques.

3. Si nécessaire, configurez le protocole TCP/IP.

   [Type de trame] :
     Sélectionnez le type de trame utilisée dans votre environnement TCP/IP.
   [Mode conf. adresse IP] :
     Sélectionnez un type de configuration d'adresse. (En fonction du type de périphérique utilisé, certains éléments peuvent ne pas être disponibles.)

     | [Détection auto] Détecte automatiquement la méthode de configuration de l'adresse IP. Cochez les cases DHCP, BOOTP et/ou RARP selon le type de détection à utiliser. Des vérifications sont effectuées lors du démarrage et des réinitialisations afin de déterminer si l'adresse IP peut être configurée à l'aide de la méthode DHCP, BOOTP ou RARP (dans cet ordre), la méthode appliquée étant la première détectée.
     | [Paramétrage manuel] Permet d'indiquer manuellement l'adresse IP. L'adresse IP saisie dans le champ [Adresse IP] correspond à la carte réseau.
     | [RARP] Permet d'obtenir une adresse IP à l'aide de la méthode RARP. (Le démon RARP doit être démarré.)
     | [BOOTP] Permet d'obtenir une adresse IP à l'aide de la méthode BOOTP. (Le démon BOOTP doit être démarré.)
     | [DHCP] Permet d'obtenir une adresse IP à l'aide de la méthode DHCP. (Le serveur DHCP doit être démarré.)

   [Adresse IP] :
     Entrez dans ce champ l'adresse IP de la carte réseau.
   [Adresse de passerelle] :
     Indiquez ici l'adresse de passerelle pour votre réseau TCP/IP.
   [Masque de sous-réseau] :
     Indiquez dans ce champ l'adresse de sous-réseau pour votre réseau TCP/IP.

   | Lorsque l'option [Type de trame] est définie sur [Désactivé], la carte réseau n'est pas reconnue sur un réseau TCP/IP.
   | Si aucune des méthodes [RARP], [BOOTP] ou [DHCP] n'est disponible, il vous faut utiliser l'option [Paramétrage manuel].
   | Étant donné qu'il faut une ou deux minutes pour vérifier la disponibilité des méthodes [RARP], [BOOTP] et [DHCP], il est recommandé de ne les sélectionner que si vous devez les utiliser.

4. Si nécessaire, configurez les paramètres AppleTalk.

   [Type de phase] :
     Sélectionnez le type de phase pour le réseau AppleTalk.
   [Zone] :
     Indiquez ici le nom de zone pour votre réseau AppleTalk.

   | Lorsque l'option [Type de phase] est paramétrée sur [Désactivé], la carte réseau n'est pas reconnue sur un réseau AppleTalk.
   | Avec certains types de périphérique, si cette option est ainsi paramétrée, la zone ne peut pas être configurée.

5. Une fois tous les éléments configurés, cliquez sur [OK].
6. Lorsque le message "Réinitialisation du périphérique" s'affiche, cliquez sur le bouton [OK] pour réinitialiser le périphérique. Une fois le périphérique redémarré, le nouveau paramétrage devient actif. Si le message "Arrêtez le périphérique, puis redémarrez-le" apparaît, cliquez sur le bouton [OK] et mettez le périphérique hors puis sous tension. Le nouveau paramétrage devient valide.
   Une fois le périphérique redémarré, exécutez la fonction [Détection des périphériques] du menu [Affichage] pour afficher le périphérique dans la liste.

   | Immédiatement après avoir cliqué sur le bouton [OK] ou après avoir redémarré le périphérique, le périphérique sélectionné peut ne pas apparaître dans la liste, même si vous exécutez la fonction [Détection des périphériques] car les paramètres du périphérique ne sont pas complets.

Restauration des paramètres par défaut du fabricant

Pour restaurer les paramètres de protocole réseau par défaut du fabricant, procédez comme suit.

| Il n'est pas possible de réinitialiser les paramètres par défaut du fabricant de certains périphériques.

1. Dans la liste des périphériques, choisissez celui pour lequel restaurer les paramètres par défaut du fabricant, puis sélectionnez l'option [Restaurer les paramètres par défaut] du menu [Périphérique]. Vous pouvez également sélectionner cette option dans le menu contextuel qui apparaît lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur un périphérique de la liste (sous Macintosh, appuyez sur la touche de contrôle et cliquez sur le nom du périphérique tout en maintenant cette touche enfoncée).

   | Un message de confirmation apparaît.

2. Cliquez sur le bouton [Oui].
3. Lorsque le message "Réinitialisation du périphérique" s'affiche, cliquez sur le bouton [OK] pour réinitialiser le périphérique. Une fois le périphérique redémarré, le nouveau paramétrage devient actif. Si le message "Arrêtez le périphérique, puis redémarrez-le" apparaît, cliquez sur le bouton [OK] et mettez le périphérique hors puis sous tension. Le nouveau paramétrage devient valide.