|  | Configuración del protocolo inicial

| Configuración por lotes de varios dispositivos

Esta sección describe el procedimiento a seguir para configurar direcciones IP para varios dispositivos para los que se muestra [No configurado] en la lista de dispositivos.

| Se necesitan privilegios de administrador para definir una nueva configuración del protocolo de red. Con Windows NT/2000/XP/Server 2003, Solaris o Linux, debe iniciar primero una sesión (inicio de sesión) como administrador.
| Si se ha configurado el enrutador para transmitir la dirección de difusión de subred especificada, puede definir la configuración inicial de los dispositivos Canon conectados a la red a través del enrutador para los que se muestre [No configurado] en la lista de dispositivos.
| Para obtener detalles sobre cómo configurar un dispositivo que no se muestra en la lista de dispositivos por primera vez, consulte Definición de una nueva configuración.
| Para cambiar la configuración existente del protocolo de red, consulte Cambio de la configuración del protocolo.

1. Seleccione [Configuración por lotes de direcciones IP] en el menú [Dispositivo].

   | Con Macintosh Mac OS X, aparece el cuadro de diálogo [Inicio de sesión] cuando se selecciona [Configuración por lotes de dirección IP] en el menú [Dispositivo]. Escriba el nombre de administrador y la contraseña y haga clic en el botón [Aceptar].

2. Seleccione un dispositivo de la lista en el cuadro de diálogo [Configuración por lotes de dirección IP].

3. Seleccione un tipo de configuración de dirección en [Configuración de dirección IP].

   | [No configurado] Deje este dispositivo sin configurar.
   | [Configuración manual] Utilícela para especificar la dirección IP de forma manual. La dirección IP escrita en el campo [Dirección IP] se establece en el dispositivo.
   | [Usar grupo de direcciones IP] Utiliza el grupo de direcciones IP para asignar direcciones IP. Para utilizar el grupo de direcciones IP, primero debe configurarlo. Para obtener más información, consulte Establecimiento y referencia al grupo de direcciones IP.
   | [Usar DHCP] Obtiene una dirección IP utilizando DHCP. (El servidor DHCP debe estar funcionando).

   [Dirección IP]:
     Si se seleccionó [Configuración manual] en [Configuración de dirección IP], escriba la dirección IP para el dispositivo.

   | Si DHCP no está disponible, configure las direcciones IP con [Usar grupo de direcciones IP] o [Configuración manual].

4. Haga clic en el botón [Establecer].

   | La lista se actualiza con la nueva información de configuración.

   | No se establece la dirección IP para el dispositivo a menos que haga clic en el botón [Iniciar] en el paso 6.

5. Repita los pasos 2 a 4 para cada dispositivo que se muestra en la lista.
6. Cuando esté configurado un método de configuración de direcciones IP para cada dispositivo de la lista, haga clic en el botón [Iniciar].

   | Se inicia la configuración por lotes de las direcciones IP.

7. Cuando aparece "Configuración por lotes de direcciones IP está completada", haga clic en el botón [Aceptar].