|  | デバイスの各種情報の参照と設定

| ポート情報を参照する

ここでは、デバイスのポート（LPD、RAW、IPP）の情報を参照する手順について説明します。
（この機能は、キヤノン製デバイスにのみ使用できます。）

1. デバイスリストで、デバイスを選択し、［デバイス］メニューの［TCP/IPポート情報...］を選択します。
   または、デバイスリストでデバイスを右クリック（Macintoshの場合はcontrolキーを押しながらクリック）し、表示されるメニューから［TCP/IPポート情報...］を選択します。
2. ［TCP/IPポート情報］ダイアログボックスで、情報を参照します。

   ［製品名］：
     デバイスの製品名です。
   ［デバイス名］：
     ［デバイス情報］ダイアログボックスの［デバイス名］で参照/設定できるデバイスの名前です。
   ［LPD］

   | ［状態］ LPDポートの現在の状態です。 （［有効］：使用可能 / ［無効］：使用不可）
   | ［IPアドレス］ デバイスのIPアドレスです。
   | ［ポート名］ LPDのポート名です。

   ［RAW］

   | ［状態］ RAWポートの現在の状態です。 （［有効］：使用可能 / ［無効］：使用不可）
   | ［ポート番号］ RAWのポート番号です。
   | ［説明］ RAWポートの説明です。

   ［IPP］

   | ［状態］ IPPポートの現在の状態です。 （［有効］：使用可能 / ［無効］：使用不可）
   | ［URI］ IPPのURIです。使用するポート番号によって表示が異なります。 ポート番号が80のときは、"http://"、631のときは" ipp://"、それ以外のときは"<IPアドレス>:<ポート番号>//"で始まるURIが表示されます。

   | お使いの機種がサポートしていないポートの情報は、空欄になります。

3. ［OK］ボタンをクリックします。

   | ダイアログボックスが閉じます。