|  | NetSpot Device Installer for TCP/IPの環境設定

| デバイス情報の取得間隔を参照/設定する

ここでは、メイン画面のデバイスリストに表示されるデバイス状態の更新間隔、およびデバイスの探索間隔を設定するときの手順について説明します。
ここで設定した間隔で、デバイス状態の更新またはデバイスの探索を自動的に実行します。

1. ［オプション］メニューの［ポーリング間隔...］を選択します。
2. ［ポーリング間隔の設定］ダイアログボックスで、デバイス状態の更新間隔、およびデバイス探索の間隔を参照/設定します。

   ［デバイス状態取得間隔］：
     デバイスリストに表示されているデバイスの状態を取得する間隔を選択します。
   ［デバイス探索間隔］：
     デバイスの探索間隔を選択します。

   | ［デバイス状態取得間隔］で［指定しない］を選択したときは、［デバイス探索間隔］には［指定しない］以外は選択できません。

3. 設定が終了したら、［OK］ボタンをクリックします。

   | 設定が有効になります。