|  | Schermata principale di NetSpot Device Installer for IPX

| Schermata principale di NetSpot Device Installer for IPX

La schermata riportata di seguito viene visualizzata all'avvio di NetSpot Device Installer for IPX.

Barra dei menu
È possibile selezionare i comandi dei menu di NetSpot Device Installer for IPX. Per una descrizione dei comandi di menu disponibili, fare riferimento a Comandi dei menu di NetSpot Device Installer for IPX.

Elenco delle periferiche
Nell'elenco delle periferiche sono visualizzate le periferiche rilevate da NetSpot Device Installer for IPX.

| Nell'elenco delle periferiche sono indicati il nome, lo stato corrente, il nome del prodotto, il percorso e l'indirizzo MAC delle periferiche.
| Facendo clic con il pulsante destro del mouse su una periferica presente nell'elenco, vengono visualizzati i comandi di menu disponibili per tale periferica. Per una descrizione dei comandi di menu disponibili, fare riferimento a Comandi dei menu di NetSpot Device Installer for IPX.
| A sinistra del nome della periferica viene visualizzata un'icona che ne indica lo stato attuale. Lo stato della periferica è riportato anche nella colonna [Stato]. Di seguito è riportato il significato delle icone:

(pronta per la stampa) | : | La periferica è pronta per stampare.
(Attenzione) | : | Si è verificato un problema con la periferica che, tuttavia, non influisce sulla stampa. Questa icona viene, ad esempio, visualizzata quando il livello del toner è basso.
(Errore) | : | Si è verificato un errore relativo alla periferica. Non è possibile stampare, tuttavia l'errore può essere risolto dall'utente. Questa icona viene, ad esempio, visualizzata quando il vassoio della carta è vuoto.
(Richiesta di assistenza) | : | Si è verificato un errore che non può essere risolto dall'utente. Rivolgersi al rivenditore presso il quale è stata acquistata la periferica oppure a un centro di assistenza clienti.
(Sconosciuta) | : | Non è stato possibile acquisire dati sull'errore dalla periferica oppure l'operazione è ancora in corso.
(Connessione terminata) | : | Non è possibile comunicare con la periferica perché è spenta oppure perché si è verificato un problema di rete o di altra natura. Se questa condizione persiste, la periferica viene automaticamente rimossa dall'elenco delle periferiche.

Barra di stato
Visualizza il numero di periferiche presenti nell'elenco delle periferiche e un indicatore che riporta lo stato di rilevamento della periferica. Le informazioni visualizzate dipendono dall'ambiente di rete.

Ordinamento per voci dell'elenco delle periferiche
Per ordinare l'elenco delle periferiche, fare clic sui titoli. L'elenco viene ordinato in base al titolo selezionato. Fare clic una seconda volta per invertire l'ordine.

| All'avvio di NetSpot Device Installer for IPX, l'elenco delle periferiche è ordinato in base al nome.
| Fare clic su [Stato] per ordinare le periferiche nel modo seguente:

| Richiesta di assistenza
| Errore
| Attenzione
| Connessione terminata
| Pronta
| Sconosciuta

| Una nuova periferica rilevata viene aggiunta all'elenco nella posizione appropriata.