|  | Impostazioni iniziali dei protocolli

| Impostazioni batch per periferiche multiple

In questa sezione è illustrata la procedura per l’impostazione degli indirizzi IP per periferiche multiple per le quali si visualizza [Non configurato] nell’elenco delle periferiche.

| Per specificare le nuove impostazioni dei protocolli di rete, è necessario disporre dei privilegi dell’amministratore. In ambiente Windows NT/2000/XP/Server 2003, Solaris o Linux, effettuare prima il collegamento come amministratore.
| Se il router è impostato per la trasmissione dell’indirizzo di broadcast specificato per la sottorete, è possibile specificare le impostazioni iniziali relative alle periferiche Canon connesse alla rete tramite router per le quali si visualizza l'opzione [Non configurato] nell’elenco delle periferiche.
| Per ulteriori dettagli su come configurare una periferica che non è presente nell’elenco delle periferiche, fare riferimento a Specifica delle nuove impostazioni.
| Per modificare le impostazioni dei protocolli di rete esistenti, fare riferimento all’argomento Modifica delle impostazioni dei protocolli.

1. Selezionare [Impostazioni batch indirizzo IP] dal menu [Periferica].

   | In ambiente Macintosh Mac OS X, la finestra di dialogo [Login] viene visualizzata quando si seleziona [Impostazioni batch indirizzo IP] dal menu [Periferica]. Immettere il nome dell’amministratore e la password, quindi scegliere [OK].

2. Selezionare una periferica dall’elenco nella finestra di dialogo [Impostazioni batch indirizzo IP].

3. Selezionare un tipo di configurazione in [Impostazioni indirizzo IP].

   | [Non configurata] Consente di non specificare una configurazione per la periferica.
   | [Impostazione manuale] Utilizzare questa funzione per specificare manualmente l’indirizzo IP. L’indirizzo immesso nella casella [Indirizzo IP] è impostato sulla periferica.
   | [Usa pool di indirizzi IP] Consente di utilizzare il pool di indirizzi per assegnare gli indirizzi IP. Per utilizzare il pool di indirizzi IP, è necessario impostarlo precedentemente. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Impostazione e visualizzazione del pool di indirizzi IP.
   | [Usa DHCP] Consente di ottenere un indirizzo IP utilizzando DHCP. (Il server DHCP deve essere in esecuzione.)

   [Indirizzo IP]:
     se è stato selezionato [Impostazione manuale] in [Impostazioni indirizzo IP], immettere l’indirizzo IP per la periferica.

   | Se DHCP non è disponibile, configurare gli indirizzi IP mediante [Pool di indirizzi IP] o [Impostazione manuale].

4. Scegliere [Imposta].

   | L’elenco viene, così, aggiornato con le informazioni appena impostate.

   | L’indirizzo IP di una periferica non viene impostato se non si seleziona il pulsante [Avvia] nel passaggio 6.

5. Ripetere i passaggi da 2 a 4 per ogni periferica visualizzata nell’elenco.
6. Se è configurato un metodo di impostazione dell’indirizzo IP per ogni periferica dell’elenco, fare clic sul pulsante [Avvia].

   | Si dà, quindi, inizio all’impostazione batch degli indirizzi IP.

7. Se viene visualizzato il messaggio “Le impostazioni batch degli indirizzi IP sono state completate”, fare clic sul pulsante [OK].