## NetSpot Device Installer versión 3.12

Copyright CANON INC. 2006

Novell y NetWare son marcas comerciales registradas de Novell, Inc., en Estados Unidos y en otros países.
IPX/SPX y Novell Client son marcas comerciales de Novell, Inc.

Microsoft, Windows y Windows NT son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países.
Windows Server es una marca comercial de Microsof Corporation en Estados Unidos y en otros países.

Los otros nombres de compañías o productos utilizados en este manual y no incluidos en la lista anterior son marcas comerciales de dichas compañías y pueden estar registradas en determinadas jurisdicciones.

## Contenido

Introducción
Contrato de licencia de software
Requisitos del sistema
Dispositivos compatibles
Instalación de NetSpot Device Installer
Inicio de NetSpot Device Installer
Configuración inicial de protocolos (TCP/IP)
Configuración inicial de protocolos (IPX)
Plug-Ins
Instrucciones de uso de NetSpot Device Installer
Desinstalación de NetSpot Device Installer
Configuración de Windows Firewall
Notas importantes de la versión
Servicio de asistencia

## Introducción

NetSpot Device Installer es un software de utilidad que permite configurar los protocolos de red para los dispositivos de Canon conectados a la red.

Este archivo README contiene la información más reciente acerca de NetSpot Device Installer, así como notas de importancia. Lea este archivo antes de utilizar el software.

## Contrato de licencia de software

Antes de utilizar este software, revise el Contrato de licencia de software (License_Spanish.rtf), que se encuentra en la misma carpeta que este archivo "Readme".

## Requisitos del sistema

Existen dos versiones de NetSpot Device Installer: la versión TCP/IP y la versión IPX. Su funcionamiento se ha confirmado con los siguientes sistemas.

  NetSpot Device Installer para TCP/IP

  Sistema operativo (SO) | Microsoft Windows 98 Service Pack 1 o superior Microsoft Windows 98 Second Edition Microsoft Windows Me Microsoft Windows NT Server 4.0 + Service Pack 4 o superior Microsoft Windows NT Workstation 4.0 + Service Pack 4 o superior
  Microsoft Windows 2000 Server
  Microsoft Windows 2000 Professional
  Microsoft Windows XP Professional
  Microsoft Windows XP Home Edition
  Microsoft Windows Server 2003
  Navegador Web | Microsoft Internet Explorer 4.01 o superior (excepto la versión 5.0)
  Ordenador | El equipo en el que se ejecuta el SO mencionado anteriormente.
  Disco duro | 15 o más MB de espacio libre (Imprescindible sólo si se instala el programa en un disco duro.)
  Protocolos | TCP/IP
  Conjuntos de protocolos | El protocolo TCP/IP proporcionado con Windows

  NetSpot Device Installer para IPX

  Sistema operativo (SO) | Microsoft Windows 98 Service Pack 1 o superior Microsoft Windows 98 Second Edition Microsoft Windows NT Server 4.0 + Service Pack 4 o superior Microsoft Windows NT Workstation 4.0 + Service Pack 4 o superior Microsoft Windows 2000 Server
  Microsoft Windows 2000 Professional
  Microsoft Windows XP Professional
  Microsoft Windows XP Home Edition
  Navegador Web | Microsoft Internet Explorer 4.01 o superior (excepto la versión 5.0)
  Ordenador | El equipo en el que se ejecuta el SO mencionado anteriormente.
  Disco duro | 15 o más MB de espacio libre (Este requisito es imprescindible sólo si se copia el programa en un disco duro.)
  Protocolos | IPX
  Conjunto de protocolos | Novell Client para Windows

## Dispositivos compatibles

Para obtener una lista de los dispositivos compatibles, consulte el archivo support_device_Spanish.txt; este archivo se encuentra en la misma carpeta que el presente archivo “Readme”.

## Instalación de NetSpot Device Installer

Puede utilizar NetSpot Device Installer instalándolo o bien sin instalarlo en su equipo. Si decide instalarlo, realice el procedimiento siguiente. (NetSpot Device Installer para TCP/IP y para IPX se instalan al mismo tiempo.)

| Para usar plug-in, instale en el equipo tanto NetSpot Device Installer como los plug-in mediante el siguiente procedimiento. Se desea obtener más información sobre los plug-in, consulte Plug-in.

1. Ejecute nsdisetup.exe; este archivo se encuentra en la misma carpeta que el archivo “readme”.

   | Se inicia el programa de instalación.

2. Especifique la carpeta en la que desea instalar el software.

   | Si desea registrar el software en el menú Inicio, seleccione la casilla de verificación [Agregar al menú Inicio].

3. Haga clic en el botón [Aceptar].

   | Si instala NetSpot Device Installer en un sistema operativo que dispone de la función Windows Firewall, como Windows XP Service Pack 2, aparecerá un cuadro de diálogo para registrar el software en Windows Firewall. Haga clic en [Sí] para registrarlo.

   | Los dispositivos no configurados no se podrán mostrar en la lista de dispositivos, ni se podrá llevar a cabo el descubrimiento de difusión y el descubrimiento de multidifusión en una red que no sea la subred local. Para ello habrá que registrar NetSpot Device Installer como un programa que no se va a bloquear en Windows Firewall.

   | Una vez finalizada la instalación de NetSpot Device Installer, se inicia el programa de instalación de los plug-in.

4. Seleccione los plug-in que desea instalar y haga clic en el botón [Iniciar instalación].

   | Se desea obtener más información sobre los plug-in, consulte Plug-in.

Con esto finaliza la instalación de NetSpot Device Installer.

## Inicio de NetSpot Device Installer

| NetSpot Device Installer para TCP/IP | NetSpot Device Installer para IPX
Si no ha instalado el programa: | Haga doble clic en nsdi.exe; este archivo se encuentra en la misma carpeta que el archivo "readme". | Haga doble clic en nsdi_ipx.exe; este archivo se encuentra en la misma carpeta que el archivo "readme".
Si ha instalado el programa: | Si ha registrado el software en el menú [Inicio], elija [Programas] del menú [Inicio] y, a continuación, elija [NetSpot Device Installer] y haga clic en [NetSpot Device Installer]. Si no lo ha registrado en el menú [Inicio], haga doble clic en nsdi.exe. Este archivo se encuentra en la misma carpeta en la que se instaló el software. | Si ha registrado el software en el menú [Inicio], elija [Programas] del menú [Inicio] y, a continuación, elija [NetSpot Device Installer] y haga clic en [NetSpot Device Installer para IPX]. Si no lo ha registrado en el menú [Inicio], haga doble clic en nsdi_ipx.exe. Este archivo se encuentra en la misma carpeta en la que se instaló el software.

## Configuración inicial de protocolos (TCP/IP)

Realice el procedimiento siguiente para configurar los valores iniciales de TCP/IP de un dispositivo.

| En Windows NT/2000/XP/Server 2003, inicie la sesión como Administrador para poder configurar los valores iniciales de protocolos de los dispositivos.
| Si instala NetSpot Device Installer en un sistema operativo que dispone de la función Windows Firewall, como Windows XP Service Pack 2, y dicha función está activada, los dispositivos no configurados no se podrán mostrar en la lista de dispositivos, ni se podrá llevar a cabo el descubrimiento de difusión y el descubrimiento de multidifusión en una red que no sea la subred local. Para ello habrá que registrar NetSpot Device Installer como un programa que no se va a bloquear en Windows Firewall. Para obtener instrucciones sobre cómo realizar la configuración del registro, consulte la Configuración de Windows Firewall. (Si ha registrado el software en Windows Firewall siguiendo las instrucciones durante la instalación, no es necesario que realice este procedimiento). Si no desea registrar el software, restablezca la configuración inicial del protocolo tras llevar a cabo el paso 6 después del paso 3.
| Si se ha configurado un enrutador para transmitir la dirección de difusión de subred especificada, se pueden inicializar algunos tipos de dispositivos Canon conectados a la red a través del enrutador (sólo los que tengan el estado [No está configurado]). Para inicializar estos dispositivos, primero debe realizar la configuración de descubrimiento de difusión. Para obtener instrucciones sobre cómo realizar la configuración de descubrimiento de difusión, consulte Establecimiento de criterios de descubrimiento en la ayuda en línea.
| Si la dirección IP predeterminada del dispositivo es válida en la subred del equipo en el que se está ejecutando NetSpot Device Installer para TCP/IP, el dispositivo aparecerá en la lista de dispositivos como un dispositivo configurado incluso si no se ha establecido la configuración inicial del protocolo. Para establecer el protocolo de este dispositivo, consulte Cambio de la configuración de protocolo de la ayuda en línea. (La configuración predeterminada difiere en función del tipo de dispositivo o de la tarjeta de red utilizadas. Para obtener información, consulte la documentación que acompaña al dispositivo).

1. Instale una tarjeta de interfaz de red en el dispositivo y conéctelo a la red. A continuación, conecte el interruptor de alimentación.

   | Consulte el manual del dispositivo o de la tarjeta de interfaz de red para obtener información sobre la configuración necesaria.

2. Confirme la dirección MAC del dispositivo.

   | Consulte el manual del dispositivo o de la tarjeta de interfaz de red para obtener instrucciones sobre cómo confirmar la dirección MAC.

3. Inicie NetSpot Device Installer para TCP/IP.
4. Compruebe si aparece algún dispositivo en la lista con el estado [No está configurado].

   Si el estado del dispositivo es [No está configurado] y la dirección MAC que aparece en [Nombre del dispositivo] coincide con la dirección MAC del dispositivo que desea configurar:
     Continúe en el paso 5.
   En casos distintos al indicado anteriormente:
     Continúe en el paso 6.

5. Configure la dirección IP.

   Si obtiene la dirección IP del servidor DHCP:
     Haga clic con el botón derecho del ratón en el dispositivo que [No está configurado], elija [Configuración de dirección IP] en el menú contextual y haga clic en [DHCP]. Continúe en el paso 10.
   Si configura la dirección IP manualmente:
     Haga clic con el botón derecho del ratón en el dispositivo que [No está configurado], elija [Configuración de dirección IP] en el menú contextual y haga clic en [Configuración manual]. Introduzca la dirección IP y haga clic en el botón [Aceptar]. Continúe en el paso 10.

6. Seleccione [Nuevo] en el menú [Dispositivo].
   A continuación, introduzca la dirección MAC del dispositivo y haga clic en el botón [Siguiente >].
   Ejemplo: 0000851334AC
7. En el cuadro de diálogo [Configuración inicial], configure los elementos siguientes y haga clic en el botón [Siguiente >].

   [Subred]:
     Si su equipo está conectado a varias redes diferentes (si dispone de varias tarjetas de interfaz de red) o si están establecidos varios descubrimientos de difusión, seleccione la subred correspondiente al dispositivo.
   [Tipo de producto]:
     Seleccione el nombre de producto correspondiente al dispositivo.
     Si el nombre del producto no aparece en la lista, seleccione un elemento aplicable en [Nombre de serie del producto + nombre de tarjeta de interfaz de red]. Si no conoce el nombre de la tarjeta de interfaz de red que está utilizando, compruébelo imprimiendo un informe de estado. Para obtener más información sobre cómo se imprime un informe de estado, consulte la documentación del producto que está utilizando.
   [Interfaz física]:
     Seleccione el tipo de interfaz física que utiliza el dispositivo.

8. En el cuadro de diálogo [Configuración inicial], configure el protocolo TCP/IP.

   [Tipo de trama]:
     Seleccione el tipo de trama utilizado en el entorno TCP/IP.
     Si el [Tipo de trama] está establecido en [Desactivado], la tarjeta de red no se detectará en una red TCP/IP.
   [Configuración de la dirección IP con]:
     Seleccione un tipo de configuración de dirección.

     | [Configuración manual] Utilice este campo si desea configurar manualmente la dirección IP. La dirección IP introducida en [Dirección IP] se configura en la tarjeta de red.
     | [DHCP] Obtiene una dirección IP mediante DHCP. Para ello, el servidor DHCP debe estar ejecutándose. Si DHCP no está disponible, realice la configuración mediante [Configuración manual]. (DHCP no está disponible en algunos dispositivos.)

   [Dirección IP]:
     Introduzca la dirección IP de la tarjeta de red. (No podrá introducirla si utiliza DHCP.)
   [Máscara de subred]:
     Introduzca la dirección de subred de la red TCP/IP. (No podrá introducirla si utiliza DHCP.)
   [Dirección de pasarela]:
     Introduzca la dirección de pasarela de la red TCP/IP. (No podrá introducirla si utiliza DHCP.)
   [Dirección de difusión]:
     Introduzca la dirección de difusión de la red TCP/IP. (No podrá introducirla si utiliza DHCP.)

9. Haga clic en el botón [Aceptar] una vez configurados todos los elementos.
10. Si aparece el mensaje "Se ha restaurado el dispositivo", haga clic en el botón [Aceptar] para restaurar el dispositivo. Una vez reiniciado el dispositivo, la nueva configuración será válida.
    Si aparece el mensaje "Desactive el dispositivo y vuelva a activarlo", haga clic en el botón [Aceptar] y apague y encienda el dispositivo. Ahora será válida la nueva configuración.
    Una vez reiniciado el dispositivo, ejecute [Descubrir dispositivos] en el menú [Ver] para mostrar el dispositivo en la lista.

    | Inmediatamente después de hacer clic en el botón [Aceptar] o después de reiniciar el dispositivo, es posible que no aparezca en la lista el dispositivo seleccionado aunque ejecute [Descubrir dispositivos], por no haber finalizado la configuración del dispositivo.

Con esto finaliza la configuración inicial de TCP/IP.

| Para cambiar la configuración de TCP/IP, haga clic con el botón derecho del ratón en el dispositivo de la lista cuya configuración desea cambiar y, a continuación, seleccione [Configuración de protocolo].

## Configuración inicial de protocolos (IPX)

Con IPX, si se configuran dispositivos para detectar el tipo de trama automáticamente, no es necesario que haga ninguna configuración. No tiene más que iniciar NetSpot Device Installer para IPX y los dispositivos deben aparecer en la lista de dispositivos. Si el dispositivo que desea no se encuentra en la lista, configure el tipo de trama de dispositivo que se ajuste al sistema. (Es posible que algunos dispositivos no detecten tipos automáticamente.)
Puede configurar el tipo de trama desde el panel de dispositivos, pero también lo puede configurar con NetSpot Device Installer para TCP/IP. Para obtener detalles sobre el modo de configurar el tipo de trama con NetSpot Device Installer para TCP/IP, consulte la página de ayuda en línea.

| Para cambiar la configuración de IPX, haga clic en el botón derecho del ratón en el dispositivo cuya configuración desea cambiar y, a continuación, seleccione [Configuración de protocolo].

## Plug-in

Puede agregar los siguientes plug-in a NetSpot Device Installer para TCP/IP.

Nombre del plug-in | Función
Nota del dispositivo | Este plug-in le permite guardar notas para dispositivos individuales.
Configuración del servicio de impresión IPX | Este plug-in permite realizar la configuración de los servicios de impresión IPX en el entorno TCP/IP.
Guardar/restaurar configuración de NIC | Este plug-in le permite guardar las configuraciones de la tarjeta de interfaz de red como archivo, así como modificar los parámetros de la tarjeta de interfaz de red con configuraciones ya guardadas en archivos. (Es posible que esta función no se pueda utilizar con todos los dispositivos).
Guardar lista de dispositivos | Este plug-in le permite guardar una lista de dispositivos pertenecientes a un grupo de dispositivos como archivo en formato de texto o HTML.

#### Instalación de plug-in

| Aunque puede ejecutar NetSpot Device Installer para TCP/IP desde un CD-ROM, para poder utilizar los plug-in es necesario que estén instalados en el equipo tanto NetSpot Device Installer para TCP/IP como los plug-in.

* Si aún no se ha instalado NetSpot Device Installer en el equipo

Los plug-in se pueden instalar durante la instalación de NetSpot Device Installer. Consulte Instalación de NetSpot Device Installer para realizar el procedimiento.

* Si ya se ha instalado NetSpot Device Installer en el equipo

1. Haga doble clic en el archivo pluginsetup.exe; este archivo se encuentra en la misma carpeta que el archivo “readme”.

   | Se inicia el programa de instalación.

2. Especifique la carpeta en la que se ha instalado NetSpot Device Installer y haga clic en el botón [Aceptar].
3. Seleccione los plug-in que desea instalar y haga clic en el botón [Iniciar instalación].

De esta forma finaliza la instalación de los plug-in.

## Instrucciones de uso de NetSpot Device Installer

Si desea obtener instrucciones sobre la utilización de NetSpot Device Installer y los plug-in, consulte la página de ayuda en línea.
Haga clic aquí para mostrar la ayuda de NetSpot Installer para TCP/IP.
Haga clic aquí para mostrar la ayuda de NetSpot Installer para IPX.
Para ver las páginas de la ayuda cuando utilice NetSpot Device Installer, seleccione [Ayuda] en el menú [Ayuda].

## Desinstalación de NetSpot Device Installer

Para desinstalar NetSpot Device Installer, realice el procedimiento siguiente.

Si ha registrado el software en el menú [Inicio], elija [Programas] en el menú [Inicio] y, a continuación, elija [NetSpot Device Installer] y seleccione [Desinstalar NetSpot Device Installer]. Si no lo ha registrado, haga doble clic en rmnsdi.bat. Este archivo se encuentra en la misma carpeta en la que se instaló el software.

| La desinstalación de NetSpot Device Installer también desinstala los plug-in.
| Al realizar el procedimiento anterior no se elimina el archivo de configuración inicial. Para eliminar este archivo, proceda como sigue.

Windows NT/2000/XP/Server 2003
  Elimine la carpeta "nsdi" en "Documents and Settings\<user name>\Local Settings\Application Data\canon.jp" en la unidad donde está instalado el sistema Windows. ("Local Settings" es una carpeta oculta. Si no la puede ver, cambie las opciones de carpeta para poder ver carpetas ocultas.)
Windows Me
  Elimine la carpeta "nsdi" en "<folder where Windows system is installed>\Application Data\canon.jp" en la unidad donde está instalado el sistema Windows. Si hay varias cuentas de usuario utilizando varios entornos, elimine la carpeta "nsdi" en "<folder where Windows system is installed)\Profiles\<user name>\Application Data\canon.jp". (La carpeta donde está instalado el sistema Windows es normalmente "Windows".)
Windows 98
  Elimine la carpeta "nsdi" en "<folder where Windows system is installed>\Local Settings\Application Data\canon.jp" en la unidad donde está instalado el sistema Windows. Si hay varias cuentas de usuario utilizando varios entornos, elimine la carpeta "nsdi" en "<folder where Windows system is installed>\Profiles\<user name>\Local Settings\Application Data\canon.jp". (La carpeta donde está instalado el sistema Windows es normalmente "Windows".)

## Configuración de Windows Firewall

Si instala NetSpot Device Installer en un sistema operativo que dispone de la función Windows Firewall, como Windows XP Service Pack 2, y dicha función está activada, los dispositivos no configurados no se podrán mostrar en la lista de dispositivos, ni se podrá llevar a cabo el descubrimiento de difusión y el descubrimiento de multidifusión en una red que no sea la subred local. Para ello habrá que registrar NetSpot Device Installer como un programa que no se va a bloquear en Windows Firewall. El procedimiento de registro es el siguiente.

| Si ha registrado el software en Windows Firewall siguiendo las instrucciones durante la instalación, no es necesario que realice este procedimiento.
| En el procedimiento siguiente se utiliza Windows XP Serivce Pack 2 como ejemplo.

1. Muestre el cuadro de diálogo [Windows Firewall].

   Haga clic en [Panel de control] del menú [Inicio].
     Aparece la ventana del [Panel de control].
   Haga clic en [Centro de seguridad] de la ventana del [Panel de control].
     Aparece la ventana [Centro de seguridad de Windows].
   Haga clic en [Windows Firewall] en la parte inferior de la pantalla [Centro de seguridad de Windows].
     Aparece la pantalla [Windows Firewall].

2. Registre "nsdi.exe" como una excepción.

   Haga clic en el pestaña [Excepciones] del cuadro de diálogo [Windows Firewall].
     Aparece la hoja [Excepciones].
   Haga clic en [Agregar programa] en el cuadro de diálogo [Excepciones].
     Aparece el cuadro de diálogo [Agregar un programa].
   Haga clic en [Examinar] en el cuadro de diálogo [Agregar un programa].
     Aparece el cuadro de diálogo [Examinar].
   En el cuadro de diálogo [Examinar], vaya a la carpeta en la que está instalado NetSpot Device Installer, seleccione "nsdi.exe" y haga clic en [Abrir].
     Vuelva al cuadro de diálogo [Agregar un programa].

   | Si no está instalado NetSpot Device Installer, vaya a la carpeta del CD-ROM en la que está incluido NetSpot Device Installer y seleccione "nsdi.exe".

   En el cuadro de diálogo [Agregar un programa], seleccione "nsdi.exe" de la lista y haga clic en [Aceptar].
     Vuelva al cuadro de diálogo [Windows Firewall].
   En el cuadro de diálogo de [Windows Firewall], confirme que la casilla junto a "nsdi.exe" está activada y haga clic en [Aceptar].

La configuración del registro habrá terminado.

## Notas importantes de la versión

1. Los dispositivos en los que se ha instalado Ethernet Board EB-52 no se pueden descubrir con la configuración de descubrimiento predeterminada. Especifique las direcciones IP de estos dispositivos de forma individual o el rango que contiene las direcciones IP de estos dispositivos para descubrirlos. Para obtener instrucciones sobre cómo realizar esta configuración, consulte Establecimiento de criterios de descubrimiento en la ayuda en línea.
2. En algunos dispositivos, puede establecer los dispositivos en modo de hibernación si no se van a utilizar durante cierto período de tiempo. Tenga en cuenta lo siguiente si va a utilizar los dispositivos y los va a establecer en modo de hibernación posteriormente.

   | Es posible que uno o varios dispositivos no cambien al modo de hibernación porque este software tenga acceso al dispositivo.
   | Es posible que el software no pueda descubrir u obtener el estado de los dispositivos que se encuentran en modo de hibernación. Si este fuera el caso, inténtelo de nuevo.

## Servicio de asistencia

Si después de consultar el manual continúa teniendo dudas sobre los procedimientos operativos, póngase en contacto con un representante autorizado o proveedor de servicios autorizado de Canon. Para obtener la información más reciente sobre este software, consulte la página principal de Canon Inc..