|  | Protokollgrundeinstellungen

| Stapeleinstellungen für mehrere Geräte

In diesem Abschnitt wird das Verfahren zum Festlegen der IP-Adressen für mehrere Geräte beschrieben, für die [Nicht konfiguriert] in der Geräteliste angezeigt wird.

| Um neue Netzwerkprotokolleinstellungen vorzunehmen, werden Administratorprivilegien benötigt. Melden Sie sich unter Windows NT/2000/XP/Server 2003, Solaris oder Linux zunächst als Administrator an.
| Falls der Router zur Übertragung der angegebenen Subnet-Broadcast-Adresse eingestellt ist, können Sie die Grundeinstellungen der Canon-Geräte, die mit dem Netzwerk verbunden sind und für die [Nicht konfiguriert] in der Geräteliste angezeigt wird, über den Router vornehmen.
| Details zum Konfigurieren von Geräten, die zu Anfang nicht in der Geräteliste angezeigt werden, finden Sie unter Neue Einstellungen vornehmen.
| Hinweise zur Änderung bestehender Netzwerkprotokolleinstellungen finden Sie unter Protokolleinstellungen ändern.

1. Wählen Sie im Menü [Gerät] den Befehl [IP-Adresse – Stapeleinstellungen].

   | Unter Macintosh Mac OS X öffnet sich das Dialogfeld [Anmeldung], wenn Sie den Befehl [IP-Adresse – Stapeleinstellungen] im Menü [Gerät] wählen. Geben Sie den Administratornamen und das Kennwort ein und klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].

2. Wählen Sie im Dialogfeld [IP-Adresse – Stapeleinstellungen] ein Gerät aus.

3. Wählen Sie in [IP-Adresseinstellungen] eine Konfigurationsart für Adressen aus.

   | [Nicht konfiguriert] Dieses Gerät unkonfiguriert lassen.
   | [Manuelle Einstellung] Mit dieser Option können Sie die IP-Adresse manuell angeben. Die im Feld [IP-Adresse] eingegebene IP-Adresse wird für das Gerät eingestellt.
   | [IP-Adresspool verwenden] Verwendet den IP-Adresspool zum Zuweisen von IP-Adressen. Um den IP-Adresspool verwenden zu können, müssen Sie ihn zuvor einrichten. Weitere Informationen finden Sie unter IP-Adresspool festlegen und darauf zugreifen.
   | [DHCP verwenden] Die IP-Adresse wird über DHCP bezogen. (Der DHCP-Server muss ausgeführt werden.)

   [IP-Adresse]:
     Wenn unter [IP-Adresseinstellungen] die Option [Manuelle Einstellung] ausgewählt wurde, geben Sie die IP-Adresse für das Gerät ein.

   | Konfigurieren Sie die IP-Adresse über [IP-Adresspool verwenden] oder [Manuelle Einstellung], wenn DHCP nicht zur Verfügung steht.

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Einstellen].

   | Die Liste wird mit den neu festgelegten Informationen aktualisiert.

   | Die IP-Adresse für das Gerät wird erst festgelegt, wenn Sie in Schritt 6 auf die Schaltfläche [Start] klicken.

5. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4 für jedes Gerät, das in der Liste angezeigt wird.
6. Wenn eine Methode zum Festlegen von IP-Adressen für jedes Gerät in der Liste konfiguriert ist, klicken Sie auf die Schaltfläche [Start].

   | Die Stapeleinstellung der IP-Adressen beginnt.

7. Wenn "Stapeleinstellungen für IP-Adressen sind vollständig." angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].