|  | プロトコルの初期設定

| 新規に設定する

ここでは、デバイスリストに［未設定］と表示されていないキヤノン製デバイスのネットワークプロトコルを新規に設定するときの手順について説明します。

| ネットワークプロトコルを新規に設定するには、管理者の権限が必要です。Windows NT/2000/XP/Server 2003、Solaris、Linuxをお使いの場合は、あらかじめ管理者としてログイン（ログオン）してください。
| ここでは、NetSpot Device Installer for TCP/IPで設定できるすべての項目を説明しています。デバイスの種類や状態によって、設定できる項目が異なります。
| ルータを介したネットワークに接続されたキヤノン製デバイスを、新規に設定することはできません。
| デバイスリストに［未設定］と表示されているデバイスの初期設定をする場合の手順は、「初期設定をする」を参照してください。
| すでに設定されているネットワークプロトコルの設定を変更するときは、「プロトコルの設定を変更する」を参照してください。
| デバイスに設定されているIPアドレスが工場出荷値の場合でも、そのIPアドレスが、NetSpot Device Installer for TCP/IPを実行しているコンピュータが属しているサブネット内のアドレスとして有効な場合は、設定済みのデバイスとしてデバイスリストに表示されます。このようなデバイスのプロトコルを設定する手順は、「プロトコルの設定を変更する」を参照してください。（工場出荷値は、 お使いの機種やネットワークボードによって異なります。工場出荷値については、お使いの機種やネットワークボードに付属の取扱説明書を参照してください。）

1. ［デバイス］メニューの［新規追加...］を選択します。

   | MacintoshのMac OS Xをお使いの場合は、［デバイス］メニューの［新規追加...］を選択すると、［ログイン］ダイアログボックスが表示されます。管理者のユーザ名とパスワードを入力し、［OK］ボタンをクリックしてください。

2. ［デバイスの新規追加］ダイアログボックスで、デバイスのMACアドレスを入力し、［次へ>］ボタンをクリックします。

   | MACアドレスは、次のように入力します。

   （入力例） | 00:00:85:13:34:ac 0000851334ac

   | デバイスのMACアドレスは、ステータスプリントなどを出力して確認してください。ステータスプリントの出力方法については、製品のマニュアルを参照してください。

3. ［初期設定］ダイアログボックスで、各項目を設定します。

   | 設定項目の詳細については、「デバイスの初期設定をする」を参照してください。

4. 設定が終了したら、［OK］ボタンをクリックします。
5. 「デバイスをリセットしました。」と表示されたときは、［OK］ボタンをクリックしたあと、デバイスのリセットが完了すると設定が有効になります。
   「デバイスの電源を入れなおしてください。」と表示されたときは、［OK］ボタンをクリックして、デバイスの電源を入れなおすと設定が有効になります。
   デバイスが再起動した後で、［表示］メニューの［デバイスの探索］を実行すると、設定したデバイスがリストに表示されます。

   | ［OK］ボタンをクリックした直後や、デバイスの電源を入れなおした直後は、デバイス内部の設定が完了していないため、［デバイスの探索］を実行しても、設定したデバイスがリストに表示されないことがあります。