|  | Configurazione dell'ambiente NetSpot Device Installer for IPX

| Impostazione e visualizzazione dell'intervallo di acquisizione delle informazioni sulla periferica

In questa sezione è illustrata la procedura per l'impostazione dell'intervallo di ricerca e dell'intervallo di aggiornamento per lo stato della periferica visualizzato nell'elenco delle periferiche nella schermata principale. L'intervallo impostato nella finestra di dialogo illustrata di seguito viene utilizzato quando si aggiorna automaticamente lo stato di una periferica o si esegue la ricerca di una periferica.

1. Dal menu [Opzioni], scegliere [Intervallo di polling].
2. Visualizzare o impostare l'intervallo di aggiornamento dello stato della periferica e l'intervallo di ricerca della periferica nella finestra di dialogo [Impostazioni intervallo di polling].

   [Stato periferica ogni]:
     Scegliere l'intervallo di aggiornamento dello stato della periferica.
   [Ricerca periferiche ogni]:
     Scegliere l'intervallo di ricerca per la periferica.

   | Se è stato selezionato [Non specificato] relativamente al campo [Stato periferica ogni], è possibile scegliere solo l'opzione [Non specificato] per [Ricerca periferiche ogni].

3. Scegliere [OK] una volta configurate tutte le funzioni.

   | Le impostazioni sono abilitate.