|  | Schermata principale di NetSpot Device Installer for TCP/IP

| Comandi dei menu di NetSpot Device Installer for TCP/IP

Per eseguire i comandi dei menu di NetSpot Device Installer for TCP/IP, selezionarli dal menu visualizzato nella barra dei menu della schermata principale o dal menu visualizzato facendo clic con il pulsante destro del mouse su una periferica nella schermata dei menu (con un computer Macintosh facendo clic su una periferica mentre si tiene premuto il tasto Controllo).

| Alcuni comandi dei menu potrebbero non essere disponibili a seconda del tipo o dello stato della periferica.

Menu visualizzati nella barra dei menu

Menu [Gruppo]

[Nuovo]
  Consente di creare un nuovo gruppo di periferiche.
  Per ulteriori dettagliate, fare riferimento a Creazione di gruppi di periferiche.
[Rinomina]
  Consente di rinominare un gruppo di periferiche selezionato nell’elenco dei gruppi di periferiche.
[Elimina]
  Consente di eliminare un gruppo di periferiche selezionato nell’elenco dei gruppi di periferiche.

  | Non è possibile eliminare i gruppi [Tutte le periferiche] o [Periferiche inutilizzate].

Menu [Periferica]

[Nuovo]
  Consente di specificare le impostazioni iniziali per una periferica Canon non visualizzata nell’elenco delle periferiche. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Specifica delle nuove impostazioni.
[Impostazioni batch indirizzo IP]
  Consente di impostare gli indirizzi IP per ciascuna periferica Canon contrassegnata con [Non configurato] nell’elenco delle periferiche. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Impostazioni batch per periferiche multiple.
[Impostazioni iniziali]
  Consente di specificare le impostazioni iniziali per ciascuna periferica contrassegnata con [Non configurato] nell’elenco delle periferiche. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Impostazioni iniziali dei protocolli.

  | È possibile utilizzare questo comando di menu quando è selezionata una periferica Canon o un’unità DA contrassegnata con [Non configurato].

[Impostazioni indirizzo IP]
  Imposta gli indirizzi IP per ciascuna periferica contrassegnata con [Non configurato] nell’elenco delle periferiche. Scegliere la modalità di impostazione dal sottomenu. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Impostazione del solo indirizzo IP (Facilitata).

  | È possibile utilizzare questo comando di menu quando è selezionata una periferica Canon contrassegnata con [Non configurato].

[Impostazioni protocollo]
  Modifica le impostazioni dei protocolli di rete per una periferica Canon o un’unità DA selezionata nell’elenco delle periferiche. Per ulteriori informazioni fare riferimento a Modifica delle impostazioni.

  | Il comando non è disponibile se è selezionata una periferica contrassegnata con [Non configurato].

[Informazioni sulla periferica]
  Consente di visualizzare le informazioni su una periferica selezionata nell’elenco delle periferiche. Utilizzare questo comando anche per immettere informazioni quali il nome e la posizione della periferica e i dettagli sull’amministratore. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Impostazione e visualizzazione delle informazioni sulla periferica.

  | Il comando non è disponibile se è selezionata una periferica contrassegnata con [Non configurato].

[Informazioni sulla porta TCP/IP]
  Visualizza la porta (LPD, RAW, IPP) per la periferica Canon selezionata nell’elenco delle periferiche. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Visualizzazione delle informazioni sulla porta.

  | Il comando non è disponibile se è selezionata una periferica contrassegnata con [Non configurato].

[Cambia password]
  Consente di impostare o cambiare la password di una periferica Canon selezionata nell’elenco delle periferiche. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Impostazione della password della periferica.

  | Il comando non è disponibile se è selezionata una periferica contrassegnata con [Non configurato].

[Stampa informazioni sulla periferica]
  Consente di stampare il nome del prodotto, l’indirizzo IP e l’indirizzo MAC della periferica Canon selezionata nell’elenco delle periferiche. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Stampa dell’indirizzo IP.

  | Il comando non è disponibile se è selezionata una periferica contrassegnata con [Non configurato].

[Ripristina su impostazioni predefinite]
  Consente di ripristinare le impostazioni predefinite dell’interfaccia di rete per una periferica Canon selezionata nell’elenco delle periferiche. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Ripristino delle impostazioni predefinite.

  | Il comando non è disponibile se è selezionata una periferica contrassegnata con [Non configurato].

[Collegamento Web]
  Se per la periferica selezionata nell’elenco delle periferiche è disponibile una pagina Web incorporata, il comando consente di avviare il browser e di visualizzare la pagina.

  | Il comando non è disponibile se è selezionata una periferica contrassegnata con [Non configurato].

[Elimina]
  Consente di eliminare le periferiche selezionate nel relativo elenco dal gruppo di periferiche.

  | Se si seleziona [Tutte le periferiche] nell’elenco dei gruppi di periferiche, è possibile eliminare solo le periferiche specificate come [Inutilizzata].

[Sposta]
  Consente di spostare una periferica selezionata nell’elenco delle periferiche in un altro gruppo. Scegliere il gruppo di periferiche di destinazione dal sottomenu.

  | È possibile utilizzare questo comando di menu solo quando si seleziona un gruppo di periferiche diverso da [Tutte le periferiche].

  | È possibile spostare le periferiche [Connessione terminata] solo nel gruppo [Periferiche inutilizzate]. Lo stato delle periferiche spostate nel gruppo [Periferiche inutilizzate] viene modificato in [Inutilizzata].

[Copia]
  Consente di copiare le periferiche selezionate nell’elenco delle periferiche in un altro gruppo. Scegliere il gruppo di destinazione per la copia dal sottomenu.

  | È possibile copiare le periferiche [Connessione terminata] solo nel gruppo [Periferiche inutilizzate]. Lo stato delle periferiche copiate nel gruppo [Periferiche inutilizzate] viene modificato in [Inutilizzata].

  | Non è possibile copiare le unità DA dal gruppo [Tutte le periferiche] a un altro gruppo di periferiche.

Menu [Visualizza]

[Ricerca periferiche]
  Rileva le periferiche installate in rete e mostrandole nell’elenco delle periferiche.
[Aggiorna stato periferica]
  Aggiorna le informazioni visualizzate nel campo [Stato] nell’elenco delle periferiche.
[Unità DA]
  Se si seleziona tramite mouse [Unità DA], durante la ricerca delle periferiche verranno ricercate anche le unità DA. Per annullare la selezione, fare clic nuovamente su [Unità DA].

Menu [Strumenti]

[Periferica]
  Esegue l’elaborazione dei plug-in della periferica (elaborazione del plug-in per le periferiche).
  Se sono installati plug-in per le periferiche, viene visualizzato un elenco nel sottomenu.
  Eseguire l’elaborazione dei plug-in della periferica selezionando una periferica dall’elenco, quindi selezionare il plug-in della periferica dal sottomenu.
[Gruppo]
  Esegue l’elaborazione dei plug-in della periferica (elaborazione dei plug-in per gruppi di periferiche).
  Se sono installati plug-in per gruppi di periferiche, viene visualizzato un elenco nel sottomenu.
  Eseguire l’elaborazione dei plug-in del gruppo di periferiche selezionando una periferica dall’elenco dei gruppi di periferiche, quindi selezionare il plug-in del gruppo di periferiche dal sottomenu.

Menu [Opzioni]

[Pool di indirizzi IP]
  Consente di visualizzare e impostare il contenuto del pool di indirizzi IP. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Impostazione e visualizzazione del pool di indirizzi IP.
[Intervallo di polling]
  Consente di impostare l’intervallo di aggiornamento dello stato della periferica e l’intervallo di ricerca della periferica. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Impostazione e visualizzazione dell’intervallo di acquisizione delle informazioni sulla periferica.
[Impostazioni ricerca]
  Imposta i criteri di ricerca.
  Per informazioni dettagliate, fare riferimento a Impostazione dei criteri di ricerca.

Menu visualizzati tramite selezione con il pulsante destro del mouse

Menu visualizzati nell’elenco gruppi periferiche

Fare clic con il pulsante destro del mouse su un gruppo di periferiche nell’elenco dei gruppi di periferiche (con un computer Macintosh fare clic tenendo premuto il tasto Controllo) per visualizzare i seguenti comandi dei menu disponibili per il gruppo di periferiche.

[Rinomina]
  Consente di rinominare un gruppo di periferiche selezionato nell’elenco dei gruppi di periferiche.
[Elimina]
  Consente di eliminare un gruppo di periferiche selezionato nell’elenco dei gruppi di periferiche.

  | Non è possibile eliminare i gruppi di periferiche [Tutte le periferiche] o [Periferiche inutilizzate]

Menu visualizzati nell’elenco delle periferiche

Fare clic con il pulsante destro del mouse su una periferica nell’elenco (con un computer Macintosh fare clic tenendo premuto il tasto Controllo) per visualizzare i seguenti comandi dei menu disponibili per la periferica.

[Impostazioni iniziali]
  Consente di configurare le impostazioni iniziali della periferica. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Impostazioni iniziali dei protocolli.

  | È possibile utilizzare questo comando di menu quando nell’elenco delle periferiche è selezionata una periferica Canon o un’unità DA contrassegnata con [Non configurato].

[Impostazioni indirizzo IP]
  Consente di impostare gli indirizzi IP per ciascuna periferica contrassegnata con [Non configurato] nell’elenco delle periferiche. Scegliere la modalità di impostazione dal sottomenu. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Impostazione del solo indirizzo IP (Facilitata).

  | È possibile utilizzare questo comando di menu quando nell’elenco delle periferiche è selezionata una periferica Canon contrassegnata con [Non configurato].

[Impostazioni protocollo]
  Consente di modificare le impostazioni dei protocolli di rete per una periferica Canon o un’unità DA selezionata nell’elenco delle periferiche. Per ulteriori informazioni fare riferimento a Modifica delle impostazioni.

  | Il comando non è disponibile se è selezionata una periferica contrassegnata con [Non configurato].

[Informazioni sulla periferica]
  Consente di visualizzare le informazioni su una periferica selezionata nell’elenco delle periferiche. Utilizzare questo comando anche per immettere informazioni quali il nome e la posizione della periferica e i dettagli sull’amministratore. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Impostazione e visualizzazione delle informazioni sulla periferica.

  | Il comando non è disponibile se è selezionata una periferica contrassegnata con [Non configurato].

[Informazioni sulla porta TCP/IP]
  Consente di visualizzare la porta (LPD, RAW, IPP) per la periferica Canon selezionata nell’elenco delle periferiche. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Visualizzazione delle informazioni sulla porta.

  | Il comando non è disponibile se è selezionata una periferica contrassegnata con [Non configurato].

[Cambia password]
  Consente di impostare o cambiare la password di una periferica Canon selezionata nell’elenco delle periferiche. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Impostazione della password della periferica.

  | Il comando non è disponibile se è selezionata una periferica contrassegnata con [Non configurato].

[Stampa informazioni sulla periferica]
  Consente di stampare il nome del prodotto, l’indirizzo IP e l’indirizzo MAC della periferica Canon selezionata nell’elenco delle periferiche. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Stampa dell’indirizzo IP.

  | Il comando non è disponibile se è selezionata una periferica contrassegnata con [Non configurato].

[Ripristina su impostazioni predefinite]
  Consente di ripristinare le impostazioni predefinite dell’interfaccia di rete per una periferica Canon selezionata nell’elenco delle periferiche. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Ripristino delle impostazioni predefinite.

  | Il comando non è disponibile se è selezionata una periferica contrassegnata con [Non configurato].

[Collegamento Web]
  Se per la periferica selezionata nell’elenco delle periferiche è disponibile una pagina Web incorporata, il comando consente di avviare il browser e di visualizzare la pagina.

  | Il comando non è disponibile se è selezionata una periferica contrassegnata con [Non configurato].

[Elimina]
  Consente di eliminare una periferica selezionata nell’elenco delle periferiche dal gruppo di periferiche.

  | Se si seleziona [Tutte le periferiche] nell’elenco dei gruppi di periferiche, è possibile eliminare solo le periferiche specificate come [Inutilizzata].

[Sposta]
  Consente di spostare una periferica selezionata nell’elenco delle periferiche in un altro gruppo. Scegliere il gruppo di periferiche di destinazione dal sottomenu.

  | È possibile utilizzare questo comando di menu solo quando si seleziona un gruppo di periferiche diverso da [Tutte le periferiche].

  | È possibile spostare le periferiche [Connessione terminata] solo nel gruppo [Periferiche inutilizzate]. Lo stato delle periferiche spostate nel gruppo [Periferiche inutilizzate] viene modificato in [Inutilizzata].

[Copia]
  Consente di copiare le periferiche selezionate nell’elenco delle periferiche in un altro gruppo. Scegliere il gruppo di destinazione per la copia dal sottomenu.

  | È possibile copiare le periferiche [Connessione terminata] solo nel gruppo [Periferiche inutilizzate]. Lo stato delle periferiche copiate nel gruppo [Periferiche inutilizzate] viene modificato in [Inutilizzata].

  | Non è possibile copiare le unità DA dal gruppo [Tutte le periferiche] a un altro gruppo di periferiche.