|  | プロトコルの初期設定

| 初期設定をする

ここでは、デバイスリストに ［未設定］と表示されているデバイスやDAユニットのネットワークプロトコルを設定するときの手順について説明します。
未設定デバイスを設定するには、IPアドレスだけを設定する方法（簡易設定）と、NetwareやAppleTalkを含むネットワークプロトコル全般を設定する方法があります。

| ネットワークプロトコルを新規に設定するには、管理者の権限が必要です。Windows NT/2000/XP/Server 2003、Solaris、Linuxをお使いの場合は、あらかじめ管理者としてログイン（ログオン）してください。
| Windows XP Service Pack 2などのWindowsファイアウォール機能を持っているOSをお使いで、Windowsのファイアウォール機能が有効になっている場合は、NetSpot Device Installerをブロック対象外のプログラムとしてファイアウォールに登録しておかないと、未設定デバイスの探索や、ローカルサブネット以外のネットワークに対するブロードキャスト探索／マルチキャスト探索を行うことができません。登録の手順は、Readmeファイルを参照してください。（NetSpot Device Installerをコンピュータにインストールするときに、画面の指示にしたがってファイアウォールに登録した場合は、この操作を行う必要はありません。）
登録しない場合のプロトコルの初期設定方法は、「新規に設定する」を参照してください。
| ルータがサブネット指定のブロードキャストを転送するように設定されている場合は、ルータを介したネットワークに接続された一部のキヤノン製デバイスを初期設定することができます。（初期設定できるのは、 ［未設定］と表示されているデバイスのみです。）
| NetSpot Device Installer for TCP/IPで設定できるDAユニットは、NetSpot Device Installer for TCP/IPを実行しているコンピュータと同一サブネットにあるDAユニットのみです。ルータを介したネットワークに接続されているDAユニットは設定できません。
| ここでは、NetSpot Device Installer for TCP/IPで設定できるすべての項目を説明しています。デバイスの種類や状態によって、設定できる項目が異なります。
| デバイスリストに表示されていないデバイスの初期設定をする場合の手順は、「新規に設定する」を参照してください。
| すでに設定されているネットワークプロトコルの設定を変更するときは、「プロトコルの設定を変更する」を参照してください。
| デバイスに設定されているIPアドレスが工場出荷値の場合でも、そのIPアドレスが、NetSpot Device Installer for TCP/IPを実行しているコンピュータが属しているサブネット内のアドレスとして有効な場合は、設定済みのデバイスとしてデバイスリストに表示されます。このようなデバイスのプロトコルを設定する手順は、「プロトコルの設定を変更する」を参照してください。（工場出荷値は、 お使いの機種やネットワークボードによって異なります。工場出荷値については、お使いの機種やネットワークボードに付属の取扱説明書を参照してください。）

IPアドレスのみを設定する（簡易設定）

デバイスリストに ［未設定］と表示されているデバイスのIPアドレスを設定する手順は、以下のとおりです。
（この機能は、キヤノン製デバイスにのみ使用できます。）

1. デバイスリストで、IPアドレスを設定するデバイスを選択し、［デバイス］メニューの［IPアドレス設定］から以下のサブメニューを選択します。
   または、デバイスリストでデバイスを右クリック（Macintoshの場合はcontrolキーを押しながらクリック）し、表示されるメニューの［IPアドレス設定］から以下のサブメニューを選択します。

   | MacintoshのMac OS Xをお使いの場合は、以下のサブメニューを選択すると、［ログイン］ダイアログボックスが表示されます。管理者のユーザ名とパスワードを入力し、［OK］ボタンをクリックしてください。
   ［DHCP］：
     DHCPを使用してIPアドレスを取得します。（DHCPサーバが起動されている必要があります。）
   ［IPアドレスプール］：
     IPアドレスプールを使用してIPアドレスを割り当てます。
     IPアドレスプールを使用するときは、先にIPアドレスプールの設定をしておく必要があります。IPアドレスプールの設定方法については、「IPアドレスプールを参照/設定する」を参照してください。
   ［手動設定...］：
     直接IPアドレスを設定します。

   | DHCPを使用できないときは、［IPアドレスプール］または［手動設定...］を選択してください。

2. ［手動設定...］を選択した場合のみ、［IPアドレスの手動設定］ダイアログボックスが表示されます。デバイスに割り当てるIPアドレスを入力し、［OK］をクリックします。

3. 「デバイスをリセットしました。」と表示されたときは、［OK］ボタンをクリックしたあと、デバイスのリセットが完了すると設定が有効になります。
   「デバイスの電源を入れなおしてください。」と表示されたときは、［OK］ボタンをクリックして、デバイスの電源を入れなおすと設定が有効になります。
   デバイスが再起動した後で、［表示］メニューの［デバイスの探索］を実行すると、設定したデバイスがリストに表示されます。

   | ［OK］ボタンをクリックした直後や、デバイスの電源を入れなおした直後は、デバイス内部の設定が完了していないため、［デバイスの探索］を実行しても、設定したデバイスがリストに表示されないことがあります。

デバイスの初期設定をする

デバイスリストに ［未設定］と表示されているデバイスのネットワークプロトコルを設定する手順は、以下のとおりです。
（この機能は、キヤノン製デバイスにのみ使用できます。）

1. デバイスリストで、初期設定をするデバイスを選択し、［デバイス］メニューの［初期設定...］を選択します。
   または、デバイスリストでデバイスを右クリック（Macintoshの場合はcontrolキーを押しながらクリック）し、表示されるメニューから［初期設定...］を選択します。

   | MacintoshのMac OS Xをお使いの場合は、［デバイス］メニューの［初期設定...］を選択すると、［ログイン］ダイアログボックスが表示されます。管理者のユーザ名とパスワードを入力し、［OK］ボタンをクリックしてください。

2. ［初期設定］ダイアログボックスで、以下の項目を設定し、［次へ>］ボタンをクリックします。

   ［サブネット］
     お使いのコンピュータが複数のネットワークに接続されている場合（複数のネットワークインタフェースボードが装着されている場合）や、複数のブロードキャスト探索が設定されている場合は、設定するデバイスが属しているネットワークのサブネットを選択します。（ブロードキャスト探索の設定については「探索条件を設定する 」を参照してください。）
   ［製品タイプ］：
     デバイスの製品名を選択します。
     製品名がリストにないときは、「製品のシリーズ名＋ネットワークインタフェースボード名」の中から当てはまるものを選択します。ネットワークインタフェースボード名がわからないときは、ステータスプリントなどを出力して確認してください。ステータスプリントの出力方法については、製品のマニュアルを参照してください。
   ［物理インタフェース］：
     お使いのデバイスで使用されている物理インタフェースの種類を選択します。

3. ［初期設定］ダイアログボックスで、TCP/IPの設定をします。

   ［フレームタイプ］：
     TCP/IPネットワークで使用しているフレームタイプを選択します。
   ［IPアドレス設定方法］：
     IPアドレスの設定方法を選択します。

     | ［手動設定］ 直接IPアドレスを指定します。［IPアドレス］に入力したIPアドレスがデバイスに設定されます。
     | ［DHCP］ DHCPを使用してIPアドレスを取得します。（DHCPサーバが起動されている必要があります。）

   ［IPアドレス］：
     デバイスのIPアドレスを入力します。
   ［サブネットマスク］：
     TCP/IPネットワークで使用しているサブネットマスクを入力します。
   ［ゲートウェイアドレス］：
     TCP/IPネットワークで使用しているゲートウェイアドレスを入力します。
   ［ブロードキャストアドレス］：
     TCP/IPネットワークで使用しているブロードキャストアドレスを入力します。

   | ［フレームタイプ］を［無効］に設定すると、TCP/IPネットワーク上でネットワークボードが認識されなくなります。
   | このデバイスが属するサブネットのゲートウェイアドレス、サブネットマスクが［探索設定］ダイアログボックスで設定されている場合は、［ゲートウェイアドレス］、［サブネットマスク］は自動的に設定されます。これらの設定方法については、「探索条件を設定する 」を参照してください。
   | DHCPを使用できないときは、［手動設定］を選択してください。

4. 必要に応じて、NetWareの設定をします。（お使いの機種やネットワークボードによって表示される項目が異なります。）

   | ［初期設定］ダイアログボックスに次のような設定項目が表示されている場合
   ［フレームタイプ］：
     NetWareネットワークで使用しているフレームタイプを選択します。
     ［自動検出］を選択すると、デバイスの電源を入れたときにNetWareネットワークで使用しているフレームタイプを検出します。
   ［優先フレームタイプ］：
     この項目は、［フレームタイプ］で［自動検出］を選択した場合に設定します。
     NetWareネットワークで使用しているフレームタイプを特定できなかったときや、複数のフレームタイプが検出された場合に使用するフレームタイプを選択します。
   | ［初期設定］ダイアログボックスに次のような設定項目が表示されている場合
   ［フレームタイプ］：
     NetWareネットワークで使用しているフレームタイプを取得する方法を選択します。
     ［自動検出］を選択すると、デバイスの電源を入れたときにNetWareネットワークで使用しているフレームタイプを検出します。
     ［手動設定］を選択したときは、NetWareネットワークで使用しているフレームタイプにチェックマークを付けます。
     チェックマークをすべて外している場合は、IPXプロトコルは使用できません。
   ［優先フレームタイプ］：
     この項目は、［フレームタイプ］で［自動検出］を選択した場合に設定します。
     NetWareネットワークで使用しているフレームタイプを特定できなかったときや、複数のフレームタイプが検出された場合に使用するフレームタイプを選択します。

   | ［フレームタイプ］を［無効］に設定すると、NetWareネットワーク上でネットワークボードが認識されなくなります。
   | ［自動検出］が選択できない機種もあります。
   | ［優先フレームタイプ］を設定できない機種もあります。

5. 必要に応じて、AppleTalkの設定をします。

   ［フェーズタイプ］：
     AppleTalkネットワークで使用するフェーズタイプを選択します。

   | ［フェーズタイプ］を［無効］に設定すると、AppleTalkネットワーク上でネットワークボードが認識されなくなります。

6. デバイスの物理インタフェースがToken Ringの場合、Token Ringソースルーティングを使用するときは［Token Ringソースルーティングを使用する］にチェックマークを付けます。
7. 設定が終了したら、［OK］ボタンをクリックします。
8. 「デバイスをリセットしました。」と表示されたときは、［OK］ボタンをクリックしたあと、デバイスのリセットが完了すると設定が有効になります。
   「デバイスの電源を入れなおしてください。」と表示されたときは、［OK］ボタンをクリックして、デバイスの電源を入れなおすと設定が有効になります。
   デバイスが再起動した後で、［表示］メニューの［デバイスの探索］を実行すると、設定したデバイスがリストに表示されます。

   | ［OK］ボタンをクリックした直後や、デバイスの電源を入れなおした直後は、デバイス内部の設定が完了していないため、［デバイスの探索］を実行しても、設定したデバイスがリストに表示されないことがあります。

DAユニットの初期設定をする

デバイスリストに ［未設定］と表示されているDAユニットのネットワークプロトコルを設定する手順は、以下のとおりです。

1. デバイスリストで、初期設定をするDAユニットを選択し、［デバイス］メニューの［初期設定...］を選択します。
   または、デバイスリストでDAユニットを右クリック（Macintoshの場合はcontrolキーを押しながらクリック）し、表示されるメニューから［初期設定...］を選択します。

   | MacintoshのMac OS Xをお使いの場合は、［デバイス］メニューの［初期設定...］を選択すると、［ログイン］ダイアログボックスが表示されます。管理者のユーザ名とパスワードを入力し、［OK］ボタンをクリックしてください。

2. ［初期設定］ダイアログボックスで、各項目を設定します。

   ［IPアドレス］：
     DAユニットのIPアドレスを入力します。
   ［サブネットマスク］：
     TCP/IPネットワークで使用しているサブネットマスクを入力します。
   ［ゲートウェイアドレス］：
     TCP/IPネットワークで使用しているゲートウェイアドレスを入力します。

   | このDAユニットが属するサブネットのゲートウェイアドレス、サブネットマスクが、［探索設定］ダイアログボックスで設定されている場合は、［ゲートウェイアドレス］、［サブネットマスク］は自動的に設定されます。これらの設定方法については、「探索条件を設定する 」を参照してください。

3. 設定が終了したら、［OK］ボタンをクリックします。
4. 「DAユニットをリセットしました。」と表示されたら、［OK］ボタンをクリックします。DAユニットのリセットが完了すると設定が有効になります。

   | ［OK］ボタンをクリックした直後は、DAユニット内部の設定が完了していないため、DAユニットから情報を取得できないことがあります。また、［デバイスの探索］を実行しても、設定したDAユニットがリストに表示されないことがあります。