## NetSpot Device Installer Version 3.12

Copyright CANON INC. 2006

Novell und NetWare sind eingetragene Marken der Novell Inc. in den USA und/oder anderen Ländern.
IPX/SPX und Novell Client sind Marken der Novell Inc.

Microsoft, Windows und Windows NT sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
Windows Server ist eine Marke der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Andere in diesem Handbuch verwendete Firmennamen oder Produktnamen, die nicht in obiger Liste aufgeführt sind, sind Marken dieser Firmen und können in bestimmten Zuständigkeitsbereichen eingetragen sein.

## Inhalt

Einführung
Softwarelizenzvertrag
Systemanforderungen
Kompatible Geräte
NetSpot Device Installer installieren
NetSpot Device Installer starten
Protokollgrundeinstellungen (TCP/IP)
Protokollgrundeinstellungen (IPX)
Plug-ins
Bedienungsanleitung für NetSpot Device Installer
NetSpot Device Installer deinstallieren
Windows-Firewall-Einstellungen
Wichtige Versionshinweise
Support

## Einführung

Bei NetSpot Device Installer handelt es sich um ein Dienstprogramm, mit dem Sie Einstellungen an den Netzwerkprotokollen für Canon-Geräte vornehmen können, die an Ihr Netzwerk angeschlossen sind.

Diese Infodatei enthält die neuesten Informationen und wichtige Hinweise zu NetSpot Device Installer. Bitte lesen Sie die Infodatei sorgfältig durch, bevor Sie diese Software verwenden.

## Softwarelizenzvertrag

Bevor Sie diese Software verwenden, lesen Sie bitte den Softwarelizenzvertrag (License_German.rtf) durch, der sich in demselben Ordner wie diese Infodatei befindet.

## Systemanforderungen

Es sind zwei Versionen von NetSpot Device Installer verfügbar: die TCP/IP-Version und die IPX-Version. Die Funktionsfähigkeit dieser Versionen wurde in den folgenden Systemen überprüft:

  NetSpot Device Installer für TCP/IP

  BS | Microsoft Windows 98 Service Pack 1 oder höher Microsoft Windows 98 Second Edition Microsoft Windows Me Microsoft Windows NT Server 4.0 + Service Pack 4 oder höher Microsoft Windows NT Workstation 4.0 + Service Pack 4 oder höher
  Microsoft Windows 2000 Server
  Microsoft Windows 2000 Professional
  Microsoft Windows XP Professional
  Microsoft Windows XP Home Edition
  Microsoft Windows Server 2003
  Webbrowser | Microsoft Internet Explorer 4.01 oder höher (außer Version 5.0)
  Computer | Der Computer, auf dem das oben genannte BS ausgeführt wird.
  Festplatte | Mindestens 15 MB freier Speicherplatz (nur dann erforderlich, wenn Sie diese Software auf einer Festplatte installieren)
  Protokolle | TCP/IP
  Protokollstapel | Das mit Windows gelieferte TCP/IP-Protokoll

  NetSpot Device Installer für IPX

  BS | Microsoft Windows 98 Service Pack 1 oder höher Microsoft Windows 98 Second Edition Microsoft Windows NT Server 4.0 + Service Pack 4 oder höher Microsoft Windows NT Workstation 4.0 + Service Pack 4 oder höher Microsoft Windows 2000 Server
  Microsoft Windows 2000 Professional
  Microsoft Windows XP Professional
  Microsoft Windows XP Home Edition
  Webbrowser | Microsoft Internet Explorer 4.01 oder höher (außer Version 5.0)
  Computer | Der Computer, auf dem das oben genannte BS ausgeführt wird.
  Festplatte | Mindestens 15 MB freier Speicherplatz (nur dann erforderlich, wenn Sie diese Software auf eine Festplatte kopieren)
  Protokolle | IPX
  Protokollstapel | Novell Client für Windows

## Kompatible Geräte

Eine Liste der kompatiblen Geräte finden Sie im Dokument support_device_German.txt, das sich in demselben Verzeichnis wie diese Infodatei befindet.

## NetSpot Device Installer installieren

Um NetSpot Device Installer zu verwenden, müssen Sie die Software nicht unbedingt auf Ihrem Computer installieren. Wenn Sie die Software installieren möchten, führen Sie das folgende Verfahren durch. (NetSpot Device Installer für TCP/IP und für IPX werden gleichzeitig installiert.)

| Installieren Sie zur Verwendung von Plug-ins sowohl NetSpot Device Installer und die Plug-ins auf dem Computer mithilfe des folgenden Verfahrens. Weitere Informationen zu Plug-ins finden Sie im Abschnitt Plug-ins.

1. Führen Sie das Programm nsdisetup.exe aus, das sich in demselben Verzeichnis wie diese Infodatei befindet.

   | Daraufhin wird das Installationsprogramm gestartet.

2. Geben Sie das Verzeichnis an, in dem die Software installiert werden soll.

   | Wenn die Software im Startmenü erscheinen soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Zum Startmenü hinzufügen].

3. Klicken Sie auf [OK].

   | Falls Sie NetSpot Device Installer auf einem Betriebssystem installieren, das mit der Windows-Firewall-Funktion ausgestattet ist (z. B. Windows XP Service Pack 2), wird ein Dialogfeld zum Registrieren dieser Software in der Windows-Firewall angezeigt. Klicken Sie auf [Ja], um sie zu registrieren.

   | Sie können weder nicht konfigurierte Geräte in der Geräteliste anzeigen, noch die Broadcast- bzw. Multicast-Erkennung auf einem anderen als dem lokalen Subnet ausführen, ohne NetSpot Device Installer als Programm zu registrieren, das nicht von der Windows-Firewall blockiert wird.

   | Nach der Installation von NetSpot Device Installer wird das Plug-in-Installationsprogramm gestartet.

4. Wählen Sie die Plug-ins aus, die Sie installieren möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche [Installation starten].

   | Weitere Informationen zu Plug-ins finden Sie im Abschnitt Plug-ins.

Die Installation von NetSpot Device Installer ist damit abgeschlossen.

## NetSpot Device Installer starten

| NetSpot Device Installer für TCP/IP | NetSpot Device Installer für IPX
Ohne vorherige Installation: | Doppelklicken Sie auf das Programm nsdi.exe, das sich in demselben Ordner wie diese Infodatei befindet. | Doppelklicken Sie auf das Programm nsdi_ipx.exe, das sich in demselben Ordner wie diese Infodatei befindet.
Mit vorheriger Installation: | Wenn Sie die Software dem Menü [Start] hinzugefügt haben, zeigen Sie im Menü [Start] auf [Programme], dann auf [NetSpot Device Installer], und klicken Sie dann auf die Option [NetSpot Device Installer]. Wird das Programm nicht im Startmenü aufgeführt, doppelklicken Sie im Ordner, in dem Sie die Software installiert haben, auf die Datei nsdi.exe. | Wenn Sie die Software dem Menü [Start] hinzugefügt haben, zeigen Sie im Menü [Start] auf [Programme], dann auf [NetSpot Device Installer], und klicken Sie dann auf die Option [NetSpot Device Installer für IPX]. Wird das Programm nicht im Startmenü aufgeführt, doppelklicken Sie im Ordner, in dem Sie die Software installiert haben, auf die Datei nsdi_ipx.exe.

## Protokollgrundeinstellungen (TCP/IP)

Führen Sie das folgende Verfahren durch, um die TCP/IP-Grundeinstellungen für ein Gerät vorzunehmen.

| Melden Sie sich unter Windows NT/2000/XP/Server 2003 als Administrator am System an, um die Protokollgrundeinstellungen eines Geräts zu konfigurieren.
| Falls Sie NetSpot Device Installer auf einem Betriebssystem installieren, das mit der Windows-Firewall-Funktion ausgestattet ist (z. B. Windows XP Service Pack 2) und diese Funktion aktiviert ist, können Sie weder nicht konfigurierte Geräte in der Geräteliste anzeigen, noch die Broadcast- bzw. Multicast-Erkennung auf einem anderen als dem lokalen Subnet ausführen, ohne NetSpot Device Installer als Programm zu registrieren, das nicht von der Windows-Firewall blockiert wird. Anleitungen zum Festlegen von Registrierungseinstellungen finden Sie im Abschnitt Windows-Firewall-Einstellungen. (Falls Sie diese Software in der Windows-Firewall durch Befolgen der Anweisungen während der Installation registriert haben, muss dieses Verfahren nicht durchgeführt werden.) Falls Sie diese Software nicht registrieren möchten, stellen Sie die Protokollgrundeinstellungen ein, indem Sie Schritt 6 nach Schritt 3 durchführen.
| Falls ein Router zur Übermittlung der entsprechenden Subnet-Broadcast-Adresse festgelegt wurde, können einige Canon-Gerätetypen initialisiert werden, die über den Router mit dem Netzwerk verbunden sind (ausschließlich Geräte mit dem Status [Nicht konfiguriert]). Um diese Geräte zu initialisieren, müssen Sie zunächst Einstellungen für die Broadcast-Erkennung vornehmen. Eine Anleitung zum Festlegen der Broadcast-Erkennungseinstellungen finden Sie im Abschnitt Erkennungskriterien festlegen in der Online-Hilfe.
| Falls es sich bei der werkseitig eingestellten Standard-IP-Adresse für das Gerät um eine gültige Adresse im Subnet des Computers handelt, in dem NetSpot Device Installer für TCP/IP ausgeführt wird, wird das Gerät auch dann in der Geräteliste als konfiguriertes Gerät angezeigt, wenn Sie noch keine Protokollgrundeinstellungen vorgenommen haben. Informationen zum Einstellen eines Protokolls für solch ein Gerät finden Sie unter Protokolleinstellungen ändern in der Online-Hilfe. (Die werkseitigen Einstellungen unterscheiden sich je nach verwendetem Geräte- bzw. Netzwerkkartentyp. Einzelheiten finden Sie in der Dokumentation, welche dem Gerät beiliegt.)

1. Installieren Sie eine Netzwerkschnittstellenkarte im Gerät, schließen Sie es an das Netzwerk an, und schalten Sie das Gerät ein.

   | Hinweise zu den erforderlichen Einstellungen finden Sie im Handbuch des Geräts oder der Netzwerkschnittstellenkarte.

2. Bestätigen Sie die MAC-Adresse für das Gerät.

   | Eine Anleitung zur Bestätigung der MAC-Adresse finden Sie im Handbuch des Geräts oder der Netzwerkschnittstellenkarte.

3. Starten Sie NetSpot Device Installer für TCP/IP.
4. Überprüfen Sie, ob Geräte mit dem Status [Nicht konfiguriert] in der Liste angezeigt werden.

   Wenn der Gerätestatus [Nicht konfiguriert] ist und die MAC-Adresse in [Gerätebezeichnung] mit der MAC-Adresse des zu konfigurierenden Geräts übereinstimmt:
     Fahren Sie mit Schritt 5 fort.
   In allen anderen Fällen:
     Fahren Sie mit Schritt 6 fort.

5. Legen Sie die IP-Adresse fest.

   Wenn die IP-Adresse vom DHCP-Server bezogen wird:
     Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Gerät mit dem Status [Nicht konfiguriert], zeigen Sie im Kontextmenü auf [IP-Adresseinstellung], und klicken Sie dann auf [DHCP]. Fahren Sie mit Schritt 10 fort.
   Wenn die IP-Adresse manuell festgelegt wird:
     Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Gerät mit dem Status [Nicht konfiguriert], zeigen Sie im Kontextmenü auf [IP-Adresseinstellung], und klicken Sie dann auf [Manuelle Einstellung]. Geben Sie die IP-Adresse ein, und klicken Sie auf die Schaltfläche [OK]. Fahren Sie mit Schritt 10 fort.

6. Wählen Sie [Neu] im Menü [Gerät].
   Geben Sie anschließend die MAC-Adresse des Geräts ein, und klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter >].
   Beispiel: 0000851334AC
7. Konfigurieren Sie im Dialogfeld [Grundeinstellungen] die folgenden Elemente, und klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter >].

   [Subnet]:
     Wenn Ihr Computer mit mehreren unterschiedlichen Netzwerken verbunden ist (der Computer ist in diesem Fall mit mehreren Netzwerkschnittstellenkarten ausgestattet) oder mehrere Broadcast-Erkennungseinstellungen festgelegt sind, wählen Sie das Subnet für das Gerät aus.
   [Produktname]:
     Wählen Sie den Produktnamen des Geräts.
     Wird der Produktname in der Liste nicht angezeigt, wählen Sie einen passenden Eintrag aus [Produktserienname + Netzwerkschnittstellenkarte]. Falls Ihnen der Name Ihrer Netzwerkschnittstellenkarte nicht bekannt ist, können Sie einen Statusbericht drucken, in dem der Name aufgeführt wird. Weitere Informationen zum Drucken eines Statusberichts finden Sie in der Dokumentation zur Netzwerkkarte.
   [Physische Schnittstelle]:
     Wählen Sie den Typ der physischen Schnittstelle, der von Ihrem Gerät verwendet wird.

8. Konfigurieren Sie im Dialogfeld [Grundeinstellungen] das TCP/IP-Protokoll.

   [Rahmentyp]:
     Wählen Sie den Rahmentyp, der in der TCP/IP-Umgebung verwendet wird.
     Wenn [Rahmentyp] auf [Deaktiviert] eingestellt ist, wird die Netzwerkkarte in einem TCP/IP-Netzwerk nicht erkannt.
   [IP-Adresseinstellung durch]:
     Wählen Sie eine Konfigurationsart für Adressen.

     | [Manuelle Einstellung]: Mit dieser Option können Sie die IP-Adresse manuell angeben. Die im Feld [IP-Adresse] eingegebene IP-Adresse wird für die Netzwerkkarte eingestellt.
     | [DHCP]: Die IP-Adresse wird über DHCP bezogen. Der DHCP-Server muss ausgeführt werden. Konfigurieren Sie die IP-Adresse über [Manuelle Einstellung], wenn DHCP nicht zur Verfügung steht. (Bei einigen Geräten steht DHCP nicht zur Verfügung.)

   [IP-Adresse]:
     Geben Sie die IP-Adresse der Netzwerkkarte ein. (Sie können keine Adresse eingeben, wenn DHCP verwendet wird.)
   [Subnet Mask]:
     Geben Sie die Subnet-Adresse für das TCP/IP-Netzwerk ein. (Sie können keine Adresse eingeben, wenn DHCP verwendet wird.)
   [Gateway-Adresse]:
     Geben Sie die Gateway-Adresse für das TCP/IP-Netzwerk ein. (Sie können keine Adresse eingeben, wenn DHCP verwendet wird.)
   [Broadcast-Adresse]:
     Geben Sie die Broadcast-Adresse für das TCP/IP-Netzwerk ein. (Sie können keine Adresse eingeben, wenn DHCP verwendet wird.)

9. Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK], wenn Sie alle Elemente konfiguriert haben.
10. Wenn die Meldung zum Zurücksetzen des Geräts erscheint, klicken Sie auf [OK], um das Gerät zurückzusetzen. Die neuen Einstellungen sind nach dem Neustart des Geräts aktiv.
    Wenn die Meldung "Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein" angezeigt wird, klicken Sie auf [OK], und schalten Sie dann die Stromversorgung des Geräts aus und anschließend wieder ein. Die neuen Einstellungen sind nun aktiv.
    Nachdem das Gerät neu gestartet wurde, führen Sie [Geräteerkennung] im Menü [Ansicht] aus, damit das Gerät in der Liste angezeigt wird.

    | Unmittelbar nach Klicken auf [OK] oder nach einem Neustart des Geräts wird das gewählte Gerät möglicherweise auch nach Ausführen von [Geräteerkennung] nicht in der Liste angezeigt, wenn die Geräteeinstellungen unvollständig sind.

Die Konfiguration der TCP/IP-Grundeinstellungen ist damit abgeschlossen.

| Um die TCP/IP-Einstellungen zu ändern, klicken Sie in der Liste mit der rechten Maustaste auf das Gerät, dessen Einstellungen Sie ändern möchten, und wählen Sie [Protokolleinstellungen].

## Protokollgrundeinstellungen (IPX)

Bei IPX müssen keine Einstellungen vorgenommen werden, sofern die Geräte so eingestellt sind, dass der Rahmentyp automatisch erkannt wird. Starten Sie einfach NetSpot Device Installer für IPX, und die Geräte sollten in der Geräteliste angezeigt werden. Wird das gewünschte Gerät nicht in der Liste aufgeführt, müssen Sie den für Ihr System passenden Geräterahmentyp einstellen. (Manche Geräte können u.U. den Typ nicht automatisch erkennen.)
Sie können den Rahmentyp direkt am Gerät oder über NetSpot Device Installer für TCP/IP einstellen. Einzelheiten zum Einstellen des Rahmentyps mithilfe von NetSpot Device Installer finden Sie in der Onlinehilfe.

| Um die IPX-Einstellungen zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Gerät, dessen Einstellungen Sie ändern möchten, und wählen Sie [Protokolleinstellungen].

## Plug-ins

Die folgenden Plug-ins können zu NetSpot Device Installer für TCP/IP hinzugefügt werden.

Name des Plug-ins | Funktion
Gerätehinweis | Dieses Plug-in ermöglicht das Speichern von Hinweisen zu einzelnen Geräten.
IPX-Print-Service-Einstellungen | Dieses Plug-in ermöglicht das Vornehmen von IPX-Print-Service-Einstellungen in einer TCP/IP-Umgebung.
NIC-Einstellungen speichern/wiederherstellen | Dieses Plug-in ermöglicht das Speichern der Konfiguration von Netzwerkschnittstellenkarten als Dateien sowie das Ändern der Einstellung von Netzwerkschnittstellenkarten mit Konfigurationseinstellungen, die bereits in Dateien gespeichert wurden. (Diese Funktion kann unter Umständen nicht bei allen Geräten verwendet werden.)
Geräteliste speichern | Dieses Plug-in ermöglicht das Speichern einer Liste mit Geräten, die zu einer Gerätegruppe gehören, in einer Datei als Text- oder HTML-Format.

#### Plug-ins installieren

| Obwohl NetSpot Device Installer für TCP/IP von einer CD-ROM aus gestart werden kann, müssen sowohl NetSpot Device Installer für TCP/IP als auch die Plug-ins auf dem Computer installiert sein, damit Plug-ins verwendet werden können.

* Falls NetSpot Device Installer noch nicht auf dem Computer installiert wurde

Plug-ins können während der Installation von NetSpot Device Installer installiert werden. Informationen zu dem Verfahren finden Sie unter NetSpot Device Installer installieren.

* Falls NetSpot Device Installer bereits auf dem Computer installiert wurde

1. Doppelklicken Sie auf die Datei pluginsetup.exe, die sich in demselben Ordner wie diese Infodatei befindet.

   | Daraufhin wird das Installationsprogramm gestartet.

2. Geben Sie den Ordner an, in dem NetSpot Device Installer installiert wurde, und klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].
3. Wählen Sie die Plug-ins aus, die Sie installieren möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche [Installation starten].

Dadurch wird die Installation der Plug-ins abgeschlossen.

## Bedienungsanleitung für NetSpot Device Installer

Eine Anleitung zur Verwendung von NetSpot Device Installer und von Plug-ins finden Sie in der Onlinehilfe.
Klicken Sie hier, um die Hilfe zu NetSpot Installer für TCP/IP aufzurufen.
Klicken Sie hier, um die Hilfe zu NetSpot Installer für IPX aufzurufen.
Um während der Verwendung von NetSpot Device Installer die Hilfeseiten anzuzeigen, wählen Sie im Menü [Hilfe] die Option [Hilfe].

## NetSpot Device Installer deinstallieren

Führen Sie folgendes Verfahren durch, um NetSpot Device Installer zu deinstallieren.

Wenn Sie die Software dem Menü [Start] hinzugefügt haben, zeigen Sie im Menü [Start] auf [Programme], dann auf [NetSpot Device Installer], und wählen Sie dann die Option [NetSpot Device Installer deinstallieren]. Andernfalls doppelklicken Sie auf das Programm rmnsdi.bat, das sich in dem Ordner befindet, in dem Sie die Software installiert haben.

| Durch die Deinstallation von NetSpot Device Installer werden die Plug-ins ebenfalls deinstalliert.
| Bei einer Deinstallation mit dem oben beschriebenen Verfahren wird die Datei mit den Grundeinstellungen nicht gelöscht. Um diese Datei zu löschen, gehen Sie wie folgt vor.

Windows NT/2000/XP/Server 2003
  Löschen Sie auf dem Laufwerk, auf dem Windows installiert ist, unter "Documents and Settings\<Benutzername>\Local Settings\Application Data\canon.jp" den Ordner "nsdi". (Der Ordner "Local Settings" ist ein versteckter Ordner. Falls der Ordner nicht angezeigt wird, wählen Sie eine Ordneroption aus, mit der versteckte Ordner eingeblendet werden.)
Windows Me
  Löschen Sie auf dem Laufwerk, auf dem Windows installiert ist, unter "<Windows-Installationsordner>\Application Data\canon.jp" den Ordner "nsdi". Sind mehrere Benutzerkonten für unterschiedliche Umgebungen vorhanden, löschen Sie den Ordner "nsdi" unter "<Windows-Installationsordner>\Profiles\<Benutzername>\Application Data\canon.jp". (Der Windows-Installationsordner ist normalerweise der Ordner "Windows".)
Windows 98
  Löschen Sie auf dem Laufwerk, auf dem Windows installiert ist, unter "<Windows-Installationsordner>\Local Settings\Application Data\canon.jp" den Ordner "nsdi". Sind mehrere Benutzerkonten für unterschiedliche Umgebungen vorhanden, löschen Sie den Ordner "nsdi" unter "<Windows-Installationsordner>\Profiles\<Benutzername>\Local Settings\Application Data\canon.jp". (Der Windows-Installationsordner ist normalerweise der Ordner "Windows".)

## Windows-Firewall-Einstellungen

Falls Sie NetSpot Device Installer auf einem Betriebssystem installieren, das mit der Windows-Firewall-Funktion ausgestattet ist (z. B. Windows XP Service Pack 2) und diese Funktion aktiviert ist, können Sie weder nicht konfigurierte Geräte in der Geräteliste anzeigen, noch die Broadcast- bzw. Multicast-Erkennung auf einem anderen als dem lokalen Subnet ausführen, ohne NetSpot Device Installer als Programm zu registrieren, das nicht von der Windows-Firewall blockiert wird. Das Registrierungsverfahren wird wie folgt ausgeführt.

| Falls Sie diese Software in der Windows-Firewall durch Befolgen der Anweisungen während der Installation registriert haben, muss dieses Verfahren nicht durchgeführt werden.
| Im folgenden Verfahren wird Windows XP Serivce Pack 2 als Beispiel verwendet.

1. Zeigen Sie das Dialogfeld [Windows-Firewall] an.

   Klicken Sie im Menü [Start] auf [Systemsteuerung].
     Das Fenster [Systemsteuerung] wird angezeigt.
   Klicken Sie im Fenster [Systemsteuerung] auf [Sicherheitscenter].
     Das Fenster [Windows-Sicherheitscenter] wird angezeigt.
   Klicken Sie unten im Fenster [Windows-Sicherheitscenter] auf [Windows-Firewall].
     Das Fenster [Windows-Firewall] wird angezeigt.

2. Registrieren Sie "nsdi.exe" als Ausnahme.

   Klicken Sie im Dialogfeld [Windows-Firewall] auf die Registerkarte [Ausnahmen].
     Die Registerkarte [Ausnahmen] wird angezeigt.
   Klicken Sie auf der Registerkarte [Ausnahmen] auf [Programm].
     Das Dialogfeld [Programm hinzufügen] wird angezeigt.
   Klicken Sie im Dialogfeld [Programm hinzufügen] auf [Durchsuchen].
     Das Dialogfeld [Durchsuchen] wird angezeigt.
   Wechseln Sie im Dialogfeld [Durchsuchen] zum Installationsordner von NetSpot Device Installer, wählen Sie "nsdi.exe" aus und klicken Sie auf [Öffnen].
     Sie kehren zum Dialogfeld [Programm hinzufügen] zurück.

   | Falls NetSpot Device Installer nicht installiert wurde, wechseln Sie zum Ordner auf der CD-ROM, in dem sich NetSpot Device Installer befindet, und wählen Sie "nsdi.exe" aus.

   Wählen Sie in der Liste im Dialogfeld [Programm hinzufügen] "nsdi.exe" aus und klicken Sie auf [OK].
     Sie kehren zum Dialogfeld [Windows-Firewall] zurück.
   Stellen Sie sicher, dass im Dialogfeld [Windows-Firewall] das Kästchen neben "nsdi.exe" aktiviert ist, und klicken Sie auf [OK].

Die Registrierungseinstellungen sind abgeschlossen.

## Wichtige Versionshinweise

1. Geräte, auf denen Ethernet Board EB-52 installiert wurde, können mit der standardmäßigen Erkennungseinstellung nicht erkannt werden. Geben Sie für diese Geräte die IP-Adresse einzeln ein, oder geben Sie den IP-Adressbereich ein, der die IP-Adressen für die Erkennung dieser Geräte enthält. Eine Anleitung zum Festlegen dieser Einstellungen finden Sie im Abschnitt Erkennungskriterien festlegen in der Online-Hilfe.
2. Einige Geräte können in den Standby-Modus versetzt werden, wenn sie über einen bestimmten Zeitraum hinweg nicht verwendet werden. Wenn Sie die Geräte verwenden und sie anschließend in den Standby-Modus versetzen, ist Folgendes zu beachten:

   | Eines oder mehrere Geräte wechseln möglicherweise nicht in den Standby-Modus, da diese Software auf die entsprechenden Geräte zugreift.
   | Die Software kann den Status von Geräten im Standby-Modus möglicherweise nicht erkennen oder abrufen. Wiederholen Sie den Vorgang in diesem Fall.

## Support

Wenn Sie auf Fragen zur Bedienung dieser Software keine Antworten im Handbuch finden, wenden Sie sich an den zuständigen autorisierten Canon-Händler oder autorisierten Canon-Vertragshändler. Aktuelle Informationen zu dieser Software finden Sie auf der Homepage von Canon Inc..