|  | プロトコルの設定変更

| プロトコルの設定を変更する

ここでは、デバイスに設定されているネットワークプロトコルの設定を変更するときの手順について説明します。

| ここでは、NetSpot Device Installer for TCP/IPで設定できるすべての項目を説明しています。デバイスの種類や状態によって、設定できる項目が異なります。
| ［未設定］と表示されているデバイスのネットワークプロトコルを設定する場合は、「初期設定をする」を参照してください。

設定を変更する

デバイスに設定されているネットワークプロトコルの設定を変更する手順は、以下のとおりです。

1. デバイスリストで、設定を変更するデバイスを選択し、［デバイス］メニューの［プロトコル設定...］を選択します。
   または、デバイスリストでデバイスを右クリック（Macintoshの場合はcontrolキーを押しながらクリック）し、表示されるメニューから［プロトコル設定...］を選択します。

   | デバイスがパスワードで保護されている場合は、このメニューを選択すると［デバイスパスワードの確認］ダイアログボックスが表示されます。パスワードを入力し、［OK］ボタンをクリックしてください。

2. ［プロトコル設定］ダイアログボックスで、TCP/IPの設定をします。

   | DAユニットの場合の設定項目は初期設定のときと同じです。「DAユニットの初期設定をする」を参照してください。

   ［フレームタイプ］：
     TCP/IPネットワークで使用しているフレームタイプを選択します。
   ［IPアドレス設定方法］：
     IPアドレスの設定方法を選択します。（選択できる項目は、機種によって異なります。）

     | ［自動検出］ IPアドレスの取得方法を自動的に検出します。DHCP、BOOTP、RARPのうち、使用する方法にチェックマークを付けます。 起動時またはリセット時にDHCP、BOOTP、RARPによるIPアドレスの設定が可能かどうかを「DHCP→BOOTP→RARP」の順で調べ、最初に使用可能とわかった設定方法を使用します。
     | ［手動設定］ 直接IPアドレスを指定します。［IPアドレス］に入力したIPアドレスがネットワークボードに設定されます。
     | ［RARP］ RARPを使用してIPアドレスを取得します。（RARPデーモンが起動されている必要があります。）
     | ［BOOTP］ BOOTPを使用してIPアドレスを取得します。（BOOTPデーモンが起動されている必要があります。）
     | ［DHCP］ DHCPを使用してIPアドレスを取得します。（DHCPサーバが起動されている必要があります。）

   ［IPアドレス］：
     ネットワークボードのIPアドレスを入力します。
   ［サブネットマスク］：
     TCP/IPネットワークで使用しているサブネットマスクを入力します。
   ［ゲートウェイアドレス］：
     TCP/IPネットワークで使用しているゲートウェイアドレスを入力します。

   | ［フレームタイプ］を［無効］に設定すると、TCP/IPネットワーク上でネットワークボードが認識されなくなります。
   | ［RARP］、［BOOTP］、［DHCP］が利用できないときは、［手動設定］に設定してください。
   | ［RARP］、［BOOTP］、［DHCP］が使用可能かどうかのチェックには1〜2分程度かかるので、使用しない項目はチェックマークを外しておくことをおすすめします。

3. NetWareの設定をします。

   | ［プロトコル設定］ダイアログボックスに、次のような設定項目が表示されている場合
   ［フレームタイプ］：
     NetWareネットワークで使用しているフレームタイプを選択します。
     ［自動検出］を選択すると、デバイスの電源を入れたときにNetWareネットワークで使用しているフレームタイプを検出します。
   | ［プロトコル設定］ダイアログボックスに、次のような設定項目が表示されている場合
   ［フレームタイプ］：
     NetWareネットワークで使用しているフレームタイプを取得する方法を選択します。
     ［自動検出］にすると、デバイスの電源を入れたときにNetWareネットワークで使用しているフレームタイプを検出します。
     ［手動設定］にしたときは、NetWareネットワークで使用しているフレームタイプにチェックマークを付けます。
     チェックマークをすべて外している場合は、IPXプロトコルは使用できません。

   | ［フレームタイプ］を［無効］に設定すると、NetWareネットワーク上でネットワークボードが認識されなくなります。
   | ［自動検出］が選択できない機種もあります。

4. AppleTalkの設定をします。

   ［フェーズタイプ］：
     AppleTalkネットワークで使用するフェーズタイプを選択します。
   ［ゾーン］：
     AppleTalkネットワークで使用するゾーン名を入力します。

   | ［フェーズタイプ］を［無効］に設定すると、AppleTalkネットワーク上でネットワークボードが認識されなくなります。
   | ［フェーズタイプ］が現在［無効］になっている場合は、ゾーンを設定できない機種もあります。

5. 設定が終了したら、［OK］ボタンをクリックします。
6. 「デバイスをリセットしました。」と表示されたときは、［OK］ボタンをクリックしたあと、デバイスのリセットが完了すると設定が有効になります。
   「デバイスの電源を入れなおしてください。」と表示されたときは、［OK］ボタンをクリックして、デバイスの電源を入れなおすと設定が有効になります。
   デバイスが再起動した後で、［表示］メニューの［デバイスの探索］を実行すると、設定したデバイスがリストに表示されます。

   | ［OK］ボタンをクリックした直後や、デバイスの電源を入れなおした直後は、デバイス内部の設定が完了していないため、［デバイスの探索］を実行しても、設定したデバイスがリストに表示されないことがあります。

工場出荷時の状態に戻す

ネットワークプロトコルの設定値を工場出荷時の状態に戻す手順は、以下のとおりです。
（この機能は、キヤノン製デバイスにのみ使用できます。）

| 工場出荷時の状態に戻せる設定項目は、お使いの機種やネットワークボードによって異なります。
| この方法で工場出荷時の状態に戻せない機種もあります。

1. デバイスリストで、工場出荷時の設定値に戻したいデバイスを選択し、［デバイス］メニューの［工場出荷時の設定に戻す］を選択します。
   または、デバイスリストでデバイスを右クリック（Macintoshの場合はcontrolキーを押しながらクリック）し、表示されるメニューから［工場出荷時の設定に戻す］を選択します。

   | 確認のメッセージが表示されます。

2. ［はい］ボタンをクリックします。
3. 「デバイスをリセットしました。」と表示されたときは、［OK］ボタンをクリックしたあと、デバイスのリセットが完了すると設定が有効になります。
   「デバイスの電源を入れなおしてください。」と表示されたときは、［OK］ボタンをクリックして、デバイスの電源を入れなおすと設定が有効になります。