|  | Configuración del protocolo inicial

| Definición de una nueva configuración

Esta sección describe el procedimiento a seguir para configurar un nuevo protocolo de red para dispositivos Canon para los que no se muestra [No configurado] en la lista de dispositivos.

| Se necesitan privilegios de administrador para definir una nueva configuración del protocolo de red. Con Windows NT/2000/XP/Server 2003, Solaris o Linux, debe iniciar primero una sesión (inicio de sesión) como administrador.
| Esta sección describe todos los elementos configurables con NetSpot Device Installer for TCP/IP. Los elementos configurables difieren según el tipo de dispositivo o el estado del dispositivo.
| No se puede definir una configuración nueva para los dispositivos Canon que están conectados a la red a través del enrutador.
| Para obtener detalles sobre cómo definir la configuración inicial de un dispositivo para el que se muestra [No configurado] en la lista de dispositivos, consulte Definición de la configuración inicial.
| Para cambiar la configuración existente del protocolo de red, consulte Cambio de la configuración del protocolo.
| Si la dirección IP predeterminada de fábrica para el dispositivo es una dirección válida en la subred del equipo en el que se ejecuta NetSpot Device Installer for TCP/IP, el dispositivo se mostrará en la lista de dispositivos como configurado incluso aunque no haya definido la configuración de protocolo inicial. Para establecer el protocolo para un dispositivo de este tipo, consulte Cambio de la configuración del protocolo. (La configuración predeterminada de fábrica difiere de acuerdo con el tipo de dispositivo o tarjeta de red que utilice. Para conocer los detalles, consulte la documentación suministrada con el dispositivo).

1. Seleccione [Nuevo] en el menú [Dispositivo].

   | Con Macintosh Mac OS X, aparece el cuadro de diálogo [Inicio de sesión] cuando se selecciona [Nuevo] en el menú [Dispositivo]. Escriba el nombre de administrador y la contraseña y haga clic en el botón [Aceptar].

2. En el cuadro de diálogo [Agregar nuevo dispositivo], escriba la dirección MAC del dispositivo y haga clic en el botón [Siguiente].

   | Escriba la dirección MAC de la forma siguiente:

   (Ejemplo) | 00:00:85:13:34:ac 0000851334ac

   | Para averiguar la dirección MAC de un dispositivo, realice una impresión del estado del dispositivo u operación similar. Para averiguar cómo se realiza una impresión del estado, consulte el manual del dispositivo.

3. En el cuadro de diálogo [Configuración inicial], configure cada uno de los elementos.

   | Para obtener más información acerca de la configuración, consulte Configuración del protocolo inicial.

4. Haga clic en [Aceptar] después de configurar todos los elementos.
5. Cuando aparece el mensaje "Se ha restaurado el dispositivo", haga clic en el botón [Aceptar] para restaurar el dispositivo. Tras haber reiniciado el dispositivo, la nueva configuración será válida. Cuando aparece el mensaje "Apague el dispositivo y vuelva a encenderlo", haga clic en el botón [Aceptar] y apague y encienda el dispositivo. Ahora será válida la nueva configuración.
   Tras haber reiniciado el dispositivo, ejecute [Descubrir dispositivos] en el menú [Ver] para mostrar el dispositivo en la lista.

   | Inmediatamente después de hacer clic en el botón [Aceptar] o después de reiniciar el dispositivo, es posible que no aparezca en la lista el dispositivo aunque ejecute [Descubrir dispositivos], por no haber finalizado la configuración del dispositivo.