|  | Impostazioni iniziali dei protocolli

| Specifica delle impostazioni iniziali

In questa sezione è illustrata la procedura per l’impostazione del protocollo di rete per le periferiche e per le unità DA per le quali viene visualizzata l'opzione [Non configurata] nell’elenco delle periferiche. Esistono due metodi per l’impostazione delle periferiche che non sono configurate: l’impostazione del solo indirizzo IP (facilitata) e l’impostazione dell’intero protocollo di rete, compreso NetWare e AppleTalk.

| Per specificare le nuove impostazioni dei protocolli di rete, è necessario disporre dei privilegi di amministratore. In ambiente Windows NT/2000/XP/Server 2003, Solaris o Linux, effettuare prima l'accesso come amministratore.
| Se si sta installando NetSpot Device Installer su un sistema operativo che dispone della funzione Windows Firewall, come Windows XP Service Pack 2, e la funzione è abilitata, non è possibile visualizzare periferiche non configurate nell'elenco delle periferiche, né eseguire la ricerca broadcast e multicast su una rete diversa dalla subnet locale senza registrare NetSpot Device Installer come programma che non deve essere bloccato da Windows Firewall. Per istruzioni sulla configurazione delle impostazioni di registrazione, fare riferimento al file Leggimi. Se il programma è stato registrato in Windows Firewall seguendo le istruzioni durante l'installazione, non è necessario eseguire questa procedura.
Se non si desidera registrare il programma, attenersi alla procedura riportata in Specifica delle nuove impostazioni per specificare le impostazioni iniziali del protocollo.
| Se il router è impostato per la trasmissione dell’indirizzo di broadcast specificato per la subnet, è possibile specificare le impostazioni iniziali relative alle periferiche Canon connesse alla rete tramite router, per le quali si visualizza l'opzione [Non configurata] nell’elenco delle periferiche.
| Le unità DA configurabili con NetSpot Device Installer for TCP/IP devono trovarsi nella stessa subnet del computer in cui viene eseguito il programma. Non è possibile configurare le unità DA che si trovano su altre subnet o che sono connesse alla rete tramite un router.
| In questa sezione sono descritte tutte le funzioni configurabili con NetSpot Device Installer for TCP/IP. Le funzioni configurabili variano a seconda del tipo o dello stato della periferica.
| Per informazioni dettagliate su come configurare una periferica che non è presente nell’elenco delle periferiche, fare riferimento a Specifica delle nuove impostazioni.
| Per modificare le impostazioni dei protocolli di rete esistenti, fare riferimento a Modifica delle impostazioni dei protocolli.
| Se l'indirizzo IP predefinito per la periferica è un indirizzo valido nella subnet del computer su cui NetSpot Device Installer for TCP/IP è in esecuzione, la periferica verrà visualizzata nell'elenco delle periferiche come periferica configurata anche se le impostazioni iniziali del protocollo non sono state specificate. Per impostare il protocollo per la periferica, fare riferimento a Modifica delle impostazioni dei protocolli. Le impostazioni predefinite differiscono a seconda del tipo di periferica o della scheda di rete in uso. Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla documentazione fornita con la periferica.

Impostazione del solo indirizzo IP (facilitata)

Attenersi alla procedura riportata di seguito per impostare l'indirizzo IP per le periferiche contrassegnate con lo stato [Non configurata]. Questa funzione può essere utilizzata solo con le periferiche Canon.

1. Nell’elenco delle periferiche selezionare quella per la quale si desidera impostare l'indirizzo IP, quindi selezionare [Impostazioni indirizzo IP] dal menu [Periferica] e selezionare un sottomenu riportato di seguito. Per selezionare i sottomenu riportati sotto a [Impostazioni indirizzo IP], è anche possibile fare clic su una periferica dell’elenco con il pulsante destro del mouse (con un computer Macintosh, fare clic tenendo premuto il tasto Controllo).

   | In ambiente Macintosh Mac OS X, la finestra di dialogo [Login] viene visualizzata quando si selezionano i sottomenu elencati sotto. Immettere il nome dell’amministratore e la password, quindi scegliere [OK].
   [DHCP]:
     consente di ottenere un indirizzo IP utilizzando DHCP. Il server DHCP deve essere in esecuzione.
   [Pool di indirizzi IP]:
     consente di utilizzare il pool di indirizzi IP per assegnare gli indirizzi IP.
     Prima di utilizzare il pool di indirizzi IP è necessario specificarne le impostazioni.
     Per ulteriori informazioni sulle impostazioni del pool degli indirizzi IP, fare riferimento a Impostazione e visualizzazione del pool di indirizzi IP.
   [Impostazione manuale]:
     utilizzare questa opzione per impostare manualmente l’indirizzo IP.

   | Se DHCP non è disponibile, selezionare [Pool di indirizzi IP] o [Impostazione manuale].

2. La finestra di dialogo [Impostazione manuale indirizzo IP] viene visualizzata solo se è stata selezionata l'opzione [Impostazione manuale]. Immettere l’indirizzo IP da assegnare alla periferica, quindi fare clic su [OK].

3. Quando viene visualizzato il messaggio “La periferica è stata reimpostata”, fare clic sul pulsante [OK] per reimpostare la periferica. Le nuove impostazioni diventano valide solo dopo che la periferica è stata riavviata. Quando viene visualizzato il messaggio “Spegnere e riaccendere la periferica”, fare clic sul pulsante [OK] e spegnere l’alimentazione della periferica, quindi riaccenderla. In questo modo, le nuove impostazioni specificate diventeranno valide.

   Dopo aver riavviato la periferica, eseguire [Ricerca periferiche] dal menu [Visualizza] per visualizzare la periferica nell’elenco.
   | Immediatamente dopo aver fatto clic sul pulsante [OK] o dopo aver riavviato la periferica, questa può non comparire nell’elenco pur eseguendo [Ricerca periferiche], poiché le impostazioni della periferica non sono complete.

Impostazioni iniziali del protocollo

Attenersi alla procedura che segue per impostare il protocollo di rete per le periferiche per cui si visualizza [Non configurata]. Questa funzione può essere utilizzata solo con le periferiche Canon.

1. Nell’elenco delle periferiche selezionare quella per la quale si desidera impostare un protocollo, quindi selezionare [Impostazioni iniziali] dal menu [Periferica]. Per selezionare [Impostazioni iniziali], dal menu visualizzato, è anche possibile fare clic su una periferica dell’elenco con il pulsante destro del mouse (con un computer Macintosh, fare clic tenendo premuto il tasto Controllo).

   | In ambiente Macintosh Mac OS X, la finestra di dialogo [Login] viene visualizzata quando si seleziona l'opzione [Impostazioni iniziali] dal menu [Periferica]. Immettere il nome dell’amministratore e la password, quindi fare clic su [OK].

2. Nella finestra di dialogo [Impostazioni iniziali] configurare le funzioni riportate di seguito e fare clic sul pulsante [Avanti].

   [Subnet]:
     se il computer è connesso a un numero di reti differenti (se è fornito di più schede di rete), o se sono impostate diverse ricerche di broadcast, selezionare la subnet per la periferica. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di ricerca di rete, fare riferimento a Impostazione dei criteri di ricerca.
   [Nome del prodotto]:
     selezionare il nome del prodotto per la periferica. Se il nome del prodotto non compare nell’elenco, selezionare una funzione applicabile da [Nome serie prodotti + nome scheda di interfaccia di rete]. Se non si conosce il nome della scheda di interfaccia di rete che si sta utilizzando, è possibile controllare stampando un resoconto sullo stato. Per ulteriori informazioni sulla stampa di un resoconto di stato, far riferimento alla documentazione relativa al prodotto che si sta utilizzando.
   [Interfaccia fisica]:
     selezionare il tipo di interfaccia fisica utilizzata dalla periferica.

3. Nella finestra di dialogo [Impostazioni iniziali] configurare il protocollo TCP/IP.

   [Tipo frame]:
     selezionare il tipo frame utilizzato nell’ambiente TCP/IP.
   [Impostazione indirizzo IP con]:
     selezionare un tipo di configurazione per l’indirizzo.

     | [Impostazione manuale]: utilizzare questa funzione per specificare manualmente l’indirizzo IP. L’indirizzo immesso nella casella [Indirizzo IP] è impostato sulla scheda di rete.
     | [DHCP]: consente di ottenere un indirizzo IP utilizzando DHCP (il server DHCP deve essere in esecuzione).

   [Indirizzo IP]:
     immettere l’indirizzo IP della periferica.
   [Subnet Mask]:
     immettere la subnet mask per la rete TCP/IP.
   [Indirizzo Gateway]:
     immettere l’indirizzo gateway per la rete TCP/IP.
   [Indirizzo di broadcast]:
     immettere l’indirizzo di broadcast per la rete TCP/IP.

   | Se l’opzione [Tipo frame] è impostata su [Disabilitata], la scheda di rete non viene riconosciuta in una rete TCP/IP.
   | Se l’indirizzo gateway e la subnet mask della subnet di appartenenza della periferica sono impostati nella finestra di dialogo [Impostazioni ricerca], vengono impostati automaticamente anche [Indirizzo gateway] e [Subnet Mask]. Per ulteriori informazioni relative a queste impostazioni, fare riferimento a Impostazione dei criteri di ricerca.
   | Se DHCP non è disponibile, selezionare [Impostazione manuale].

4. Se necessario, configurare NetWare (le informazioni visualizzate dipendono dall’ambiente e dal modello di rete).

   | Se, nella finestra di dialogo [Impostazioni iniziali], compaiono i seguenti elementi:
   [Tipo frame]:
     selezionare il tipo frame utilizzato nell’ambiente NetWare. Selezionare [Rilevamento automatico] per rilevare il tipo frame utilizzato nella rete NetWare dopo l’accensione della periferica.
   [Tipo frame preferito]:
     impostare questa funzione se è stata selezionata l’opzione [Rilevamento automatico] per [Tipo frame]. Se il tipo di frame che si sta utilizzando nella rete NetWare non viene rilevato oppure ne viene rilevato più di uno, verrà utilizzato quello specificato come preferito.
   | Se, nella finestra di dialogo [Impostazioni iniziali], compaiono i seguenti elementi:
   [Tipo frame]:
     selezionare il metodo per ottenere il tipo di frame utilizzato nella rete NetWare. Selezionare [Rilevamento automatico] per rilevare il tipo frame utilizzato nella rete NetWare dopo l’accensione della periferica. Se si sceglie [Impostazione manuale], selezionare la casella di controllo relativa al tipo frame utilizzato nella rete NetWare. Il protocollo IPX non può essere utilizzato se non si eliminano tutti i segni di spunta.
   [Tipo frame preferito]:
     impostare questa funzione se è stata selezionata l’opzione [Rilevamento automatico] per [Tipo frame]. Se il tipo di frame che si sta utilizzando nella rete NetWare non viene rilevato oppure ne viene rilevato più di uno, verrà utilizzato quello specificato come preferito.

   | Se l’opzione [Tipo frame] è impostata su [Disabilitata], la scheda di rete non viene riconosciuta in una rete NetWare.
   | L’opzione [Rilevamento automatico] non è disponibile con alcune periferiche.
   | Per alcune periferiche non è possibile specificare il valore di [Tipo frame preferito].

5. Se necessario, configurare le impostazioni AppleTalk.

   [Tipo di fase]:
     selezionare il tipo di fase per la rete AppleTalk.

   | Se l’opzione [Tipo di fase] è impostata su [Disabilitata], la scheda di rete non viene riconosciuta in una rete AppleTalk.

6. Se l’interfaccia della periferica è di tipo Token Ring, selezionare/deselezionare la casella di controllo [Usa routing di origine Token Ring] per abilitare/disabilitare il routing.
7. Scegliere [OK] una volta configurate tutte le funzioni.
8. Quando viene visualizzato il messaggio “La periferica è stata reimpostata”, fare clic sul pulsante [OK] per reimpostare la periferica. Le nuove impostazioni diventano valide solo dopo che la periferica è stata riavviata. Quando viene visualizzato il messaggio “Spegnere e riaccendere la periferica”, fare clic sul pulsante [OK] e spegnere l’alimentazione della periferica, quindi riaccenderla. In questo modo le nuove impostazioni specificate diventeranno valide.
   Dopo aver riavviato la periferica, eseguire [Ricerca periferiche] dal menu [Visualizza] per visualizzare la periferica nell’elenco.

   | Immediatamente dopo aver fatto clic sul pulsante [OK] o dopo aver riavviato la periferica, questa può non comparire nell’elenco pur eseguendo [Ricerca periferiche], poiché le impostazioni della periferica non sono complete.

Impostazione iniziale delle unità DA

Attenersi alla procedura che segue per impostare i protocolli di rete per le unità DA indicate da [Non configurata] nell’elenco delle periferiche.

1. Nell’elenco delle periferiche selezionare l’unità DA per la quale si desidera impostare un protocollo, quindi selezionare [Impostazioni iniziali] dal menu [Periferica]. Per selezionare [Impostazioni iniziali], dal menu visualizzato, è anche possibile fare clic su un’unità DA dell’elenco con il pulsante destro del mouse (con un computer Macintosh, fare clic tenendo premuto il tasto Controllo).

   | In ambiente Macintosh Mac OS X, la finestra di dialogo [Login] viene visualizzata quando si seleziona l'opzione [Impostazioni iniziali] dal menu [Periferica]. Immettere il nome dell’amministratore e la password, quindi fare clic su [OK].

2. Nella finestra di dialogo [Impostazioni iniziali] configurare le diverse funzioni.

   [Indirizzo IP]:
     immettere l’indirizzo IP dell’unità DA.
   [Subnet Mask]:
     immettere la subnet mask per la rete TCP/IP.
   [Indirizzo gateway]:
     immettere l’indirizzo gateway per la rete TCP/IP.

   | Se l’indirizzo gateway e la subnet mask della subnet di appartenenza dell’unità DA sono impostati nella finestra di dialogo [Impostazioni ricerca], vengono impostati automaticamente anche [Indirizzo gateway] e [Subnet Mask]. Per ulteriori informazioni relative a queste impostazioni, fare riferimento a Impostazione dei criteri di ricerca.

3. Scegliere [OK] una volta configurate tutte le funzioni.
4. Se viene visualizzato il messaggio “Reimpostazione unità DA”, fare clic sul pulsante [OK] per completare e attivare la reimpostazione dell’unità DA.

   | Potrebbe non essere possibile ottenere informazioni dall’unità DA subito dopo aver fatto clic su pulsante [OK], poiché il processo di reimpostazione dell’unità DA non è ancora completato. In seguito, l’unità DA selezionata potrebbe non comparire nell’elenco anche se si esegue [Ricerca periferiche].