|  | Modifica delle impostazioni dei protocolli

| Modifica delle impostazioni dei protocolli

In questa sezione viene descritta la procedura per modificare le impostazioni del protocollo di rete di una periferica.

| Se la periferica è impostata per individuare i tipi di frame automaticamente, le periferiche vengono visualizzate nell'elenco quando si avvia NetSpot Device Installer for IPX. (Alcune periferiche non possono individuare i tipi di frame automaticamente. È necessario impostare i tipi di frame per queste periferiche precedentemente. È possibile utilizzare NetSpot Device Installer for TCP/IP per specificare questa impostazione.)
| Se la periferica desiderata non compare nell'elenco, l'impostazione del tipo di frame potrebbe essere sbagliata. Selezionare l'impostazione del tipo di frame. È possibile utilizzare NetSpot Device Installer for TCP/IP per specificare questa impostazione.
| In questa sezione, sono descritte tutte le funzioni configurabili con NetSpot Device Installer for IPX. Le funzioni configurabili variano a seconda del tipo o dello stato della periferica. Non è possibile selezionare delle funzioni non configurabili.

Modifica delle impostazioni

Attenersi alla procedura riportata di seguito per modificare le impostazioni del protocollo di rete della periferica.

1. Nell'elenco delle periferiche selezionare quella per la quale si desidera modificare un protocollo, quindi scegliere [Impostazioni protocollo] dal menu [Periferica]. Per selezionare [Impostazioni protocollo], dal menu visualizzato, è anche possibile fare clic su una periferica dell'elenco con il pulsante destro del mouse (con un computer Macintosh, fare clic tenendo premuto il tasto Controllo).

   | Se la periferica è protetta da password, comparirà la finestra di dialogo [Conferma password periferica] quando questo menu è selezionato. Immettere la password, quindi scegliere il pulsante [OK].

2. Nella finestra di dialogo [Impostazioni protocollo] configurare il protocollo TCP/IP.

   | Se, nella finestra di dialogo [Impostazioni protocollo], compaiono le seguenti funzioni:
   [Tipo frame]:
     Selezionare il tipo di frame utilizzato nell'ambiente NetWare. Selezionare [Rilevamento automatico] per rilevare il tipo di frame utilizzato nella rete NetWare dopo l'accensione della periferica.
   | Se, nella finestra di dialogo [Impostazioni protocollo], compaiono le seguenti funzioni:
   [Tipo frame]:
     Selezionare il metodo per ottenere il tipo frame utilizzato nella rete NetWare.
     Selezionare [Rilevamento automatico] per rilevare il tipo di frame utilizzato nella rete NetWare dopo l'accensione della periferica. Se si sceglie [Impostazione manuale], selezionare la casella di controllo relativa al tipo di frame utilizzato nella rete NetWare. Il protocollo IPX non può essere utilizzato se non si eliminano tutti i segni di spunta.

   | Se [Tipo frame] è impostato su [Disabilitato], la periferica non sarà riconosciuta nella rete NetWare e verrà eliminata dell'elenco delle periferiche di NetSpot Device Installer for IPX. È necessario modificare l'impostazione del tipo di frame ed impostarla su una che si adatti al sistema per far sì che la periferica sia nuovamente riconosciuta. È possibile utilizzare NetSpot Device Installer for TCP/IP per modificare questa impostazione.
   | L'opzione [Rilevamento automatico] non è disponibile con alcune periferiche.

3. Se necessario, configurare il protocollo TCP/IP.

   [Tipo frame]:
     selezionare il tipo di frame utilizzato nell'ambiente TCP/IP.
   [Impostazione indirizzo IP con]:
     Selezionare un tipo di configurazione per l'indirizzo. (A seconda del tipo di periferica, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.)

     | [Rilevamento automatico] Rileva automaticamente il metodo di impostazione dell'indirizzo IP. Selezionare le caselle di controllo DHCP, BOOTP e/o RARP, a seconda del tipo di rilevamento da utilizzare. Al riavvio o alla reimpostazione, vengono eseguite delle verifiche per stabilire se è possibile impostare gli indirizzi IP con DHCP, BOOTP o RARP (in questo ordine) e viene utilizzato il primo metodo di impostazione disponibile.
     | [Impostazione manuale] Utilizzare questa funzione per specificare manualmente l'indirizzo IP. L'indirizzo immesso nella casella [Indirizzo IP] è impostato sulla scheda di rete.
     | [RARP] Consente di ottenere un indirizzo IP utilizzando RARP. Il daemon RARP deve essere in esecuzione.
     | [BOOTP] Consente di ottenere un indirizzo IP utilizzando BOOTP. Il daemon BOOTP deve essere in esecuzione.
     | [DHCP] Consente di ottenere un indirizzo IP utilizzando DHCP. Il server DHCP deve essere in esecuzione.

   [Indirizzo IP]:
     Immettere l'indirizzo IP della scheda di rete.
   [Indirizzo gateway]:
     Immettere l'indirizzo del gateway per la rete TCP/IP.
   [Subnet mask]:
     Immettere la subnet mask per la rete TCP/IP.

   | Se l'opzione [Tipo frame] è impostata su [Disabilitata], la scheda di rete non viene riconosciuta in una rete TCP/IP.
   | Se [RARP], [BOOTP] o [DHCP] non sono disponibili, configurare utilizzando [Impostazioni manuali].
   | Poiché la verifica della disponibilità di [RARP], [BOOTP] e [DHCP] richiede qualche minuto, si consiglia di non selezionare queste metodi a meno che non debbano essere utilizzati.

4. Se necessario, configurare le impostazioni AppleTalk.

   [Tipo di fase]:
     Selezionare il tipo di fase per la rete AppleTalk.
   [Zona]:
     Immettere il nome della zona per la rete AppleTalk.

   | Se l'opzione [Tipo di fase] è impostata su [Disabilitata], la scheda di rete non viene riconosciuta in una rete AppleTalk.
   | Se l'opzione [Tipo di fase] è impostata su [Disabilitata], con alcuni tipi di periferiche non è possibile configurare la zona.

5. Scegliere [OK] una volta configurate tutte le funzioni.
6. Se compare il messaggio "La periferica è stata ripristinata", fare clic sul pulsante [OK] per reimpostare la periferica. Le nuove impostazioni diventano valide solo dopo che la periferica è stata riavviata. Se viene visualizzato il messaggio "Spegnere la periferica e poi riaccenderla", fare clic sul pulsante [OK] e spegnere l'alimentazione della periferica, poi riaccenderla. In questo modo le nuove impostazioni specificate diventeranno valide.
   Dopo aver riavviato la periferica, eseguire [Ricerca periferiche] dal menu [Visualizza] per visualizzare la periferica nell'elenco.

   | Immediatamente dopo aver fatto clic sul pulsante [OK] o dopo aver riavviato la periferica, questa può non comparire nell'elenco, pur eseguendo [Ricerca periferiche] poiché le impostazioni della periferica non sono complete.

Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica

Attenersi alla procedura riportata di seguito per ripristinare le impostazioni predefinite in fabbrica per i protocolli di rete.

| In alcune periferiche, non è possibile reimpostare le impostazioni predefinite in fabbrica.

1. Nell'elenco delle periferiche, selezionare quella per la quale si desidera ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica, quindi scegliere [Ripristina su impostazioni predefinite] dal menu [Periferica]. Per selezionare [Ripristina su impostazioni predefinite] dal menu visualizzato, è inoltre possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su una periferica nell'elenco (con un computer Macintosh, fare clic tenendo premuto il tasto Controllo.

   | Viene visualizzato un messaggio di conferma.

2. Fare clic sul pulsante [Sì].
3. Se compare il messaggio "La periferica è stata ripristinata", fare clic sul pulsante [OK] per reimpostare la periferica. Le nuove impostazioni diventano valide solo dopo che la periferica è stata riavviata. Se viene visualizzato il messaggio "Spegnere la periferica e poi riaccenderla", fare clic sul pulsante [OK] e spegnere l'alimentazione della periferica, poi riaccenderla. In questo modo, le nuove impostazioni specificate diventeranno valide.