|  | NetSpot Device Installer for TCP/IPの環境設定

| 探索条件を設定する

ここでは、デバイスの探索の条件を設定する手順について説明します。
以下の3種類の探索方法があります。

ブロードキャスト探索 | ブロードキャストによる不特定のデバイスの探索
IPアドレス範囲指定探索 | 指定された範囲内のIPアドレスを持つデバイスの探索
マルチキャスト探索 | マルチキャストによる特定のデバイスの探索

| 初期状態では、ローカルサブネット（NetSpot Device Installer for TCP/IPを実行しているコンピュータが属しているサブネット）に対するブロードキャスト探索が設定されています。
| Windows XP Service Pack 2などのWindowsファイアウォール機能を持っているOSをお使いで、Windowsのファイアウォール機能が有効になっている場合は、NetSpot Device Installerをブロック対象外のプログラムとしてファイアウォールに登録しておかないと、未設定デバイスの探索や、ローカルサブネット以外のネットワークに対するブロードキャスト探索／マルチキャスト探索を行うことができません。登録の手順は、Readmeファイルを参照してください。（NetSpot Device Installerをコンピュータにインストールするときに、画面の指示にしたがってファイアウォールに登録した場合は、この操作を行う必要はありません。）
登録しない場合でも、IPアドレス範囲を指定することによって、ローカルサブネット以外のネットワークに属しているIPアドレス設定済のデバイスを探索することができます。設定方法は、「IPアドレス範囲指定探索の設定をする」を参照してください。

ブロードキャスト探索の設定をする

ローカルサブネットや、他のサブネットに対してブロードキャスト探索を行う場合の設定の手順は、以下のとおりです。

1. ［オプション］メニューの［探索設定］を選択します。
2. ［探索設定］ダイアログボックスで、［ブロードキャスト］タブをクリックします。
3. 新しいブロードキャスト探索設定を追加する場合は、［新規...］ボタンをクリックします。
   すでに設定されているブロードキャスト探索設定を変更する場合は、リストから変更するブロードキャスト探索設定を選択し、［変更...］ボタンをクリックします。
   すでに設定されているブロードキャスト探索設定を削除する場合は、リストから削除するブロードキャスト探索設定を選択し、［削除］ボタンをクリックします。
4. ［ブロードキャスト探索の設定］ダイアログボックスで、探索条件を設定します。

   ［ブロードキャストアドレス］：
     探索するデバイスが属しているサブネットのブロードキャストアドレスを入力します。
     （ローカルサブネットの場合は、この項目は変更できません。）
   ［サブネットマスク］：
     探索するデバイスが属しているネットワークのサブネットマスクを入力します。
     （ローカルサブネットの場合は、この項目は変更できません。）
   ［ゲートウェイアドレス］：
     探索するデバイスが属しているネットワークのゲートウェイアドレスを入力します。
   ［タイムアウト］：
     デバイスの探索中に、デバイスから応答がない場合のタイムアウト値を秒単位（1〜9の整数）で設定します。
   ［未設定デバイスを探索する］：
     サブネット内の［未設定］のキヤノン製デバイスの探索を行うかどうかを設定します。
     チェックマークを付けると探索を行います。
   ［SNMPコミュニティ名］：
     デバイス情報の取得やデバイスの探索時に使用するSNMPのコミュニティ名の一覧です。
   ［コミュニティ名］：
     デバイス情報の取得やデバイスの探索時に使用するSNMPのコミュニティ名を入力します。
     ここにコミュニティ名を入力し、［追加］ボタンをクリックすると、コミュニティ名が［SNMPコミュニティ名］リストに追加されます。
     設定されているコミュニティ名を削除するには、［SNMPコミュニティ名］リストでコミュニティ名を選択し、［削除］ボタンをクリックします。

   | ［未設定］のデバイスの初期設定をするときに、ここで設定したサブネットマスクやゲートウェイアドレスが自動的に設定されます。ゲートウェイアドレスが正しくない場合、［未設定］のデバイスにIPアドレスを設定（簡易設定）したあとに、このデバイスが他のサブネットと通信できなくなることがあります。

5. 設定が終了したら、［OK］ボタンをクリックします。

   | 設定が有効になります。

IPアドレス範囲指定探索の設定をする

指定したIPアドレス範囲に対して探索を行う場合の設定の手順は、以下のとおりです。

1. ［オプション］メニューの［探索設定］を選択します。
2. ［探索設定］ダイアログボックスで、［IPアドレス範囲］タブをクリックします。
3. 新しい探索範囲を追加する場合は、［新規...］ボタンをクリックします。
   すでに設定されている探索範囲を変更する場合は、リストから変更する探索範囲を選択し、［変更...］ボタンをクリックします。
   すでに設定されている探索範囲を削除する場合は、リストから削除する探索範囲を選択し、［削除］ボタンをクリックします。
4. ［探索範囲の設定］ダイアログボックスで、探索条件を設定します。

   ［開始アドレス］：
     探索するIPアドレス範囲の開始アドレスを入力します。
   ［終了アドレス］：
     探索するIPアドレス範囲の終了アドレスを入力します。
   ［タイムアウト］：
     デバイスの探索中に、デバイスから応答がない場合のタイムアウト値を秒単位（1〜9の整数）で設定します。
   ［SNMPコミュニティ名］：
     デバイス情報の取得やデバイスの探索時に使用するSNMPのコミュニティ名の一覧です。
   ［コミュニティ名］：
     デバイス情報の取得やデバイスの探索時に使用するSNMPのコミュニティ名を入力します。
     ここにコミュニティ名を入力し、［追加］ボタンをクリックすると、コミュニティ名が［SNMPコミュニティ名］リストに追加されます。
     設定されているコミュニティ名を削除するには、［SNMPコミュニティ名］リストでコミュニティ名を選択し、［削除］ボタンをクリックします。

5. 設定が終了したら、［OK］ボタンをクリックします。

   | 設定が有効になります。

マルチキャスト探索の設定をする

マルチキャスト探索を行う場合の設定は、以下の通りです。

| マルチキャスト探索を行うには、ルータがマルチキャストに対応している必要があります。
| この探索方法で検出できるのは、マルチキャスト探索に対応したキヤノン製のデバイスのみです。お使いのデバイスがマルチキャスト探索に対応しているかどうかは、デバイスに付属の取扱説明書を参照してください。
| 探索に使用するマルチキャストスコープ名とSNMPコミュニティ名の両方が一致するデバイスのみが検出されます。ただし、対象となるデバイスがマルチキャストやSNMPを使用した探索に応答しないように設定されている場合は、検出されません。

1. ［オプション］メニューの［探索設定］を選択します。
2. ［探索設定］ダイアログボックスで、［マルチキャスト］タブをクリックします。
3. 探索設定を追加する場合は、［新規...］ボタンをクリックします。
   すでに設定されている探索設定を変更する場合は、リストから変更したい設定を選択し、［変更...］ボタンをクリックします。 設定済みの探索設定を削除する場合は、リストから削除したい設定を選択し、［削除］ボタンをクリックします。
4. ［マルチキャスト探索の設定］ダイアログボックスで、探索条件を設定します。

   ［ルータ数］：
     マルチキャストメッセージを通過させるルータの数を設定します。0を設定すると、ローカルサブネットが探索範囲となります。
   ［タイムアウト］：
     デバイスの探索中に、デバイスから応答がない場合のタイムアウト値を秒単位（1〜9の整数）で設定します。
   ［マルチキャストスコープ名］：
     マルチキャスト探索で使用するスコープ名の一覧です。
   ［スコープ名］：
     マルチキャスト探索で使用するスコープ名を入力します。
     ここにスコープ名を入力し、［追加］ボタンをクリックすると、［マルチキャストスコープ名］リストにスコープ名が追加されます。設定されているスコープ名を削除するには、［マルチキャストスコープ名］リストでスコープ名を選択し、［削除］ボタンをクリックします。
     スコープ名は10個まで設定することが出来ます。
   ［SNMPコミュニティ名］：
     デバイス情報の取得やデバイスの探索時に使用するSNMPのコミュニティ名の一覧です。
   ［コミュニティ名］：
     デバイス情報の取得やデバイスの探索時に使用するSNMPのコミュニティ名を入力します。
     ここにコミュニティ名を入力し、［追加］ボタンをクリックすると、コミュニティ名が［SNMPコミュニティ名］リストに追加されます。設定されているコミュニティ名を削除するには、［SNMPコミュニティ名］リストでコミュニティ名を選択し、［削除］ボタンをクリックします。

5. 設定が終了したら、［OK］ボタンをクリックします。

   | 設定が有効になります。