|  | Paramètres initiaux du protocole

| Définition des paramètres initiaux

Cette section décrit la procédure de définition du protocole réseau pour les unités DA et périphériques libellés [Non configuré] dans la liste des périphériques. Deux méthodes permettent de configurer des périphériques non configurés : définition de l'adresse IP (configuration simple) uniquement et définition du protocole réseau entier, y compris NetWare et AppleTalk.

| Vous devez disposer de privilèges d'administrateur pour pouvoir définir de nouveaux paramètres pour le protocole réseau. Sous Windows NT/2000/XP/Server 2003, Solaris ou Linux, connectez-vous en tant qu'administrateur.
| Si vous installez NetSpot Device Installer sur un système d'exploitation disposant du pare-feu Windows, Windows XP Service Pack 2 par exemple, et que cette fonction est activée, vous ne pouvez ni afficher les périphériques non configurés dans la liste des périphériques, ni effectuer une découverte de diffusions ou de multidiffusions sur un réseau autre que le sous-réseau local sans enregistrer NetSpot Device Installer en tant que programme à ne pas bloquer dans le pare-feu Windows. Pour plus d'informations sur le paramétrage de l'enregistrement, consultez le fichier Readme. (Si vous avez enregistré ce logiciel dans le pare-feu Windows en suivant les instructions de la procédure d'installation, il n'est pas nécessaire d'effectuer cette procédure.)
Si vous ne souhaitez pas enregistrer ce logiciel, suivez la procédure de la rubrique Définition de nouveaux paramètres pour établir les paramètres initiaux de protocole.
| Si le routeur est paramétré pour transmettre l'adresse de diffusion de sous-réseau spécifiée, vous pouvez définir les paramètres initiaux des périphériques Canon connectés au réseau via le routeur pour lesquels l'état [Non configuré] apparaît dans la liste des périphériques.
| Les unités DA configurables avec NetSpot Device Installer for TCP/IP doivent résider sur le même sous-réseau que l'ordinateur qui exécute NetSpot Device Installer for TCP/IP. Il est impossible de configurer les unités DA situées sur d'autres sous-réseaux ou connectées au réseau via un routeur.
| Cette section décrit tous les éléments pouvant être configurés avec NetSpot Device Installer for TCP/IP. Ceux-ci sont fonction du type de périphérique utilisé et de son état.
| Pour plus d'informations sur la manière de configurer pour la première fois un périphérique non affiché dans la liste des périphériques, reportez-vous à la rubrique Définition de nouveaux paramètres.
| Pour savoir comment modifier les paramètres de protocole réseau, reportez-vous à la rubrique Modification des paramètres du protocole.
| Si l'adresse IP définie par défaut du fabricant pour le périphérique est valide sur le sous-réseau de l'ordinateur sur lequel NetSpot Device Installer for TCP/IP s'exécute, le périphérique est répertorié en tant que périphérique configuré, même si vous n'avez pas encore effectué le paramétrage initial du protocole. Pour définir le protocole d'un tel périphérique, reportez-vous à la rubrique Modification des paramètres du protocole. (Les paramètres par défaut du fabricant dépendent du type de périphérique ou de carte réseau que vous utilisez. Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation du périphérique.)

Définition d'une adresse IP (configuration simple)

Pour définir l'adresse IP des périphériques libellés [Non configuré], procédez comme suit. (Cette fonction peut uniquement être utilisée avec les périphériques Canon.)

1. Dans la liste des périphériques, sélectionnez le périphérique pour lequel définir l'adresse IP, puis sélectionnez [Paramètres d'adresse IP] dans le menu [Périphérique] et choisissez un sous-menu répertorié ci-dessous. Vous pouvez également sélectionner les sous-menus répertoriés ci-dessous dans le menu contextuel qui apparaît lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur un périphérique de la liste (sous Macintosh, appuyez sur la touche de contrôle et cliquez tout en maintenant cette touche enfoncée).

   | Sous Macintosh Mac OS X, la boîte de dialogue [Connexion] s'affiche lorsque vous sélectionnez les sous-menus répertoriés ci-dessous. Entrez votre nom et votre mot de passe administrateur, puis cliquez sur le bouton [OK].
   [DHCP] :
     Permet d'obtenir une adresse IP à l'aide de la méthode DHCP (le serveur DHCP doit être lancé).
   [Groupe d'adresses IP] :
     Utilise le groupe d'adresses IP pour attribuer les adresses IP.
     Vous devez définir le groupe d'adresses IP avant de pouvoir l'utiliser.
     Pour plus d'informations sur les paramètres de groupe d'adresses IP, reportez-vous à la rubrique Définition et référencement du groupe d'adresses IP.
   [Paramétrage manuel] :
     Permet d'indiquer manuellement l'adresse IP.

   | Si l'option DHCP n'est pas disponible, sélectionnez [Groupe d'adresses IP] ou [Paramétrage manuel].

2. La boîte de dialogue [Paramétrage manuel d'adresse IP] s'affiche uniquement si vous sélectionnez [Paramétrage manuel]. Entrez l'adresse IP à attribuer au périphérique, puis cliquez sur [OK].

3. Lorsque le message "Réinitialisation du périphérique" s'affiche, cliquez sur le bouton [OK] pour réinitialiser le périphérique. Une fois le périphérique redémarré, le nouveau paramétrage devient actif. Si le message "Arrêtez le périphérique, puis redémarrez-le" apparaît, cliquez sur le bouton [OK] et mettez le périphérique hors, puis sous tension. Le nouveau paramétrage devient valide.

   Une fois le périphérique redémarré, exécutez la fonction [Détection des périphériques] du menu [Affichage] pour afficher le périphérique dans la liste.
   | Immédiatement après avoir cliqué sur le bouton [OK] ou après avoir redémarré le périphérique, le périphérique sélectionné peut ne pas apparaître dans la liste, même si vous exécutez la fonction [Détection des périphériques] car les paramètres du périphérique ne sont pas complets.

Paramètres initiaux du protocole

Pour définir le protocole réseau des périphériques libellés [Non configuré], procédez comme suit. (Cette fonction peut uniquement être utilisée avec les périphériques Canon.)

1. Choisissez dans la liste le périphérique pour lequel vous voulez définir un protocole, puis sélectionnez l'option [Paramètres initiaux] du menu [Périphérique]. Vous pouvez également sélectionner cette option dans le menu contextuel qui apparaît lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur un périphérique de la liste (sous Macintosh, appuyez sur la touche de contrôle et cliquez sur le nom du périphérique tout en maintenant cette touche enfoncée).

   | Sous Macintosh Mac OS X, la boîte de dialogue [Connexion] s'affiche lorsque vous sélectionnez cette option. Entrez votre nom et votre mot de passe administrateur, puis cliquez sur le bouton [OK].

2. Dans la boîte de dialogue [Paramètres initiaux], configurez les éléments ci-après et cliquez sur [Suivant].

   [Sous-réseau] :
     Si l'ordinateur est connecté à plusieurs réseaux différents (s'il est équipé de plusieurs cartes d'interface réseau) ou si plusieurs paramètres de découverte de diffusions sont définis, sélectionnez le sous-réseau du périphérique. (Pour plus d'informations sur les paramètres de découverte réseau, reportez-vous à la rubrique Définition des critères de découverte.)
   [Type du produit] :
     Sélectionnez le nom de produit du périphérique. Si le nom du produit ne figure pas dans la liste, sélectionnez une option applicable dans la zone [Nom de série de produit + nom de carte d'interface réseau]. Si vous ne connaissez pas le nom de la carte d'interface réseau que vous utilisez, déterminez-la en imprimant un rapport d'état. Pour plus d'informations sur l'impression d'un rapport d'état, reportez-vous à la documentation de votre produit.
   [Interface physique] :
     Sélectionnez le type d'interface physique utilisé par le périphérique.

3. Dans la boîte de dialogue [Paramètres initiaux], configurez le protocole TCP/IP.

   [Type de trame] :
     Sélectionnez le type de trame utilisée dans votre environnement TCP/IP.
   [Paramètres d'adresse IP] :
     Sélectionnez un type de configuration d'adresse.

     | [Paramétrage manuel] Utilisez cette méthode pour entrer vous-même l'adresse IP. L'adresse IP du champ [Adresse IP] est définie sur le périphérique.
     | [DHCP] Permet d'obtenir une adresse IP à l'aide de la méthode DHCP (le serveur DHCP doit être lancé).

   [Adresse IP] :
     Indiquez ici l'adresse IP du périphérique.
   [Masque de sous-réseau] :
     Entrez dans ce champ le masque de sous-réseau pour votre réseau TCP/IP.
   [Adresse de passerelle] :
     Indiquez ici l'adresse de passerelle pour votre réseau TCP/IP.
   [Adresse de diffusion] :
     Entrez l'adresse de diffusion de votre réseau TCP/IP.

   | Lorsque l'option [Type de trame] est paramétrée sur [Désactivé], la carte réseau n'est pas reconnue sur un réseau TCP/IP.
   | Si l'adresse de passerelle et le masque du sous-réseau auquel appartient le périphérique sont définis dans la boîte de dialogue [Paramètres de découverte], les champs [Adresse de passerelle] et [Masque de sous-réseau] sont définis automatiquement. Pour plus d'informations sur ces paramètres, reportez-vous à la rubrique Définition des critères de découverte.
   | Si DHCP n'est pas disponible, sélectionnez [Paramétrage manuel].

4. Si nécessaire, configurez les paramètres NetWare. (Les éléments affichés sont fonction du modèle et de la carte réseau.)

   | Lorsque les éléments suivants apparaissent dans la boîte de dialogue [Paramètres initiaux] :
   [Type de trame] :
     Sélectionnez le type de trame utilisé dans votre environnement NetWare. Pour que le type de trame soit automatiquement détecté dans cet environnement à la mise sous tension du périphérique, choisissez l'option [Détection auto].
   [Type de trame préféré] :
     Vous devez définir cet élément si vous avez sélectionné [Détection auto] pour [Type de trame]. Si le type de trame utilisé sur le réseau NetWare n'est pas détecté, ou que plusieurs types de trame sont détectés, celui préféré est utilisé.
   | Lorsque les éléments suivants apparaissent dans la boîte de dialogue [Paramètres initiaux] :
   [Type de trame] :
     Sélectionnez la méthode d'obtention du type de trame utilisé sur le réseau NetWare. Pour que le type de trame soit automatiquement détecté dans cet environnement à la mise sous tension du périphérique, choisissez l'option [Détection auto]. Si vous sélectionnez [Paramétrage manuel], cochez la case correspondant au type de trame utilisée sur le réseau. Le protocole IPX ne peut pas être utilisé si toutes les coches sont absentes.
   [Type de trame préféré] :
     Vous devez définir cet élément si vous avez sélectionné [Détection auto] pour [Type de trame]. Si le type de trame utilisé sur le réseau NetWare n'est pas détecté, ou que plusieurs types de trame sont détectés, celui préféré est utilisé.

   | Lorsque l'option [Type de trame] est définie sur [Désactivé], la carte réseau n'est pas reconnue sur un réseau NetWare.
   | L'option [Détection auto] n'est pas disponible avec tous les périphériques.
   | L'option [Type de trame préféré] n'est pas applicable à certains périphériques.

5. Si nécessaire, configurez les paramètres AppleTalk.

   [Type de phase] :
     Sélectionnez le type de phase pour le réseau AppleTalk.

   | Lorsque l'option [Type de phase] est définie sur [Désactivé], la carte réseau n'est pas reconnue sur un réseau AppleTalk.

6. Si le modèle de la carte d'interface du périphérique est Token Ring, vous pouvez activer ou désactiver le routage source à l'aide de l'option [Utiliser le routage source Token Ring].
7. Une fois tous les éléments configurés, cliquez sur [OK].
8. Lorsque le message "Réinitialisation du périphérique" s'affiche, cliquez sur le bouton [OK] pour réinitialiser le périphérique. Une fois le périphérique redémarré, le nouveau paramétrage devient actif. Si le message "Arrêtez le périphérique, puis redémarrez-le" apparaît, cliquez sur le bouton [OK] et mettez le périphérique hors, puis sous tension. Le nouveau paramétrage devient valide.
   Une fois le périphérique redémarré, exécutez la fonction [Détection des périphériques] du menu [Affichage] pour afficher le périphérique dans la liste.

   | Immédiatement après avoir cliqué sur le bouton [OK] ou après avoir redémarré le périphérique, le périphérique sélectionné peut ne pas apparaître dans la liste, même si vous exécutez la fonction [Détection des périphériques] car les paramètres du périphérique ne sont pas complets.

Configuration initiale d'unités DA

Pour définir des protocoles réseau pour des unités DA libellées [Non configuré] dans la liste des périphériques, procédez comme suit.

1. Dans la liste des périphériques, choisissez l'unité DA pour laquelle définir un protocole, puis sélectionnez l'option [Paramètres initiaux] du menu [Périphérique]. Vous pouvez également sélectionner cette option dans le menu contextuel qui apparaît lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur une unité DA de la liste (sous Macintosh, appuyez sur la touche de contrôle et cliquez sur le nom du périphérique tout en maintenant cette touche enfoncée).

   | Sous Macintosh Mac OS X, la boîte de dialogue [Connexion] s'affiche lorsque vous sélectionnez cette option. Entrez votre nom et votre mot de passe administrateur, puis cliquez sur le bouton [OK].

2. Configurez chacun des éléments de la boîte de dialogue [Paramètres initiaux].

   [Adresse IP] :
     Indiquez ici l'adresse IP de l'unité DA.
   [Masque de sous-réseau] :
     Entrez dans ce champ le masque de sous-réseau pour votre réseau TCP/IP.
   [Adresse de passerelle] :
     Indiquez ici l'adresse de passerelle pour votre réseau TCP/IP.

   | Si l'adresse de passerelle et le masque du sous-réseau auquel appartient l'unité DA sont définis dans la boîte de dialogue [Paramètres de découverte], les champs [Adresse de passerelle] et [Masque de sous-réseau] sont définis automatiquement. Pour plus d'informations sur ces paramètres, reportez-vous à la rubrique Définition des critères de découverte.

3. Une fois tous les éléments configurés, cliquez sur [OK].
4. Lorsqu'un message du type "Réinitialisation de l'unité DA" s'affiche, cliquez sur le bouton [OK] pour terminer la réinitialisation de l'unité DA et activer les paramètres.

   | Il peut s'avérer impossible d'obtenir les informations à partir de l'unité DA immédiatement après avoir cliqué sur le bouton [OK], car le processus de réinitialisation interne à l'unité DA n'est pas terminé. De plus, l'unité DA sélectionnée peut ne pas figurer dans la liste même si vous exécutez la fonction [Détection des périphériques].