|  | NetSpot Device Installer for IPX-Umgebung konfigurieren

| Abrufintervall für Geräteinformationen festlegen und darauf zugreifen

In diesem Abschnitt wird das Verfahren zum Festlegen des Gerätesuchintervalls und des Aktualisierungsintervalls für den Gerätestatus beschrieben. Die entsprechenden Informationen werden im Hauptbildschirm in der Geräteliste angezeigt. Das hier festgelegte Intervall wird verwendet, wenn der Gerätestatus automatisch aktualisiert wird oder eine Suche nach Geräten erfolgt.

1. Wählen Sie im Menü [Optionen] den Befehl [Abfrageintervalle] aus.
2. Mit dem Dialogfeld [Einstellungen für Abfrageintervall] können Sie auf das Aktualisierungsintervall für den Gerätestatus und das Gerätesuchintervall zugreifen oder die entsprechenden Einstellungen festlegen.

   [Geräteestatus abfragen alle]:
     Wählen Sie das Aktualisierungsintervall für den Gerätestatus aus.
   [Geräteerkennung alle]:
     Wählen Sie das Suchintervall für das Gerät aus.

   | Wenn für [Geräteestatus abfragen alle] die Einstellung [Nicht angegeben] ausgewählt wurde, können Sie für [Geräteerkennung alle] nur [Nicht angegeben] auswählen.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK], wenn Sie alle Elemente konfiguriert haben.

   | Die Einstellungen sind jetzt aktiviert.