|  | Configuración del protocolo inicial

| Definición de la configuración inicial

Esta sección describe el procedimiento a seguir para configurar el protocolo de red para dispositivos y unidades DA para las que se muestra [No configurado] en la lista de dispositivos. Existen dos métodos para configurar dispositivos que no están configurados: establecer sólo la dirección IP (Configuración sencilla) y establecer el protocolo de red completo, incluyendo NetWare y AppleTalk.

| Se necesitan privilegios de administrador para definir una nueva configuración del protocolo de red. Con Windows NT/2000/XP/Server 2003, Solaris o Linux, debe iniciar primero una sesión (inicio de sesión) como administrador.
| Si instala NetSpot Device Installer en un sistema operativo que dispone de la función Windows Firewall, como Windows XP Service Pack 2, y dicha función está activada, los dispositivos no configurados no se podrán mostrar en la lista de dispositivos, ni se podrá llevar a cabo el descubrimiento de difusión y el descubrimiento de multidifusión en una red que no sea la subred local. Para ello habrá que registrar NetSpot Device Installer como un programa que no se va a bloquear en Windows Firewall. Para obtener instrucciones sobre cómo realizar la configuración del registro, consulte el archivo “Readme”. (Si ha registrado el software en Windows Firewall siguiendo las instrucciones durante la instalación, no es necesario que realice este procedimiento).
Si no desea registrar el software, siga el procedimiento descrito en Definición de una nueva configuración para realizar la configuración de protocolo inicial.
| Si se ha configurado el enrutador para transmitir la dirección de difusión de subred especificada, puede definir la configuración inicial de los dispositivos Canon conectados a la red a través del enrutador para los que se muestre [No configurado] en la lista de dispositivos.
| Las unidades DA configurables con NetSpot Device Installer for TCP/IP deben encontrarse en la misma subred que el equipo que ejecute NetSpot Device Installer for TCP/IP. Las unidades DA situadas en otras subredes o conectadas a la red a través de un enrutador no se pueden configurar.
| Esta sección describe todos los elementos configurables con NetSpot Device Installer for TCP/IP. Los elementos configurables difieren según el tipo de dispositivo o el estado del dispositivo.
| Para obtener detalles sobre cómo configurar un dispositivo que no se muestra en la lista de dispositivos por primera vez, consulte Definición de una nueva configuración.
| Para cambiar la configuración existente del protocolo de red, consulte Cambio de la configuración del protocolo.
| Si la dirección IP predeterminada de fábrica para el dispositivo es una dirección válida en la subred del equipo en el que se ejecuta NetSpot Device Installer for TCP/IP, el dispositivo se mostrará en la lista de dispositivos como configurado incluso aunque no haya definido la configuración de protocolo inicial. Para establecer el protocolo para un dispositivo de este tipo, consulte Cambio de la configuración del protocolo. (La configuración predeterminada de fábrica difiere de acuerdo con el tipo de dispositivo o tarjeta de red que utilice. Para conocer los detalles, consulte la documentación suministrada con el dispositivo).

Establecimiento sólo de una dirección IP (Configuración sencilla)

Siga el procedimiento descrito a continuación para establecer la dirección IP para dispositivos para los que se muestra [No configurado]. (Esta función sólo puede utilizarse con dispositivos Canon).

1. En la lista de dispositivos, seleccione el dispositivo para el que desea establecer la dirección IP y, a continuación, seleccione [Configuración de dirección IP] en el menú [Dispositivo] y seleccione un submenú de la lista siguiente. También puede hacer clic con el botón derecho del ratón sobre un dispositivo de la lista (con un Macintosh, haciendo clic en él mientras mantiene pulsada la tecla Control) y seleccionar [Configuración de dirección IP] en el menú que aparece.

   | Con Macintosh Mac OS X, aparece el cuadro de diálogo [Inicio de sesión] cuando se seleccionan los submenús de la lista siguiente. Escriba el nombre de administrador y la contraseña y haga clic en el botón [Aceptar].
   [DHCP]:
     Obtiene una dirección IP utilizando DHCP. (El servidor DHCP debe estar funcionando).
   [Grupo de direcciones IP]:
     Utiliza el grupo de direcciones IP para asignar direcciones IP.
     Debe definir la configuración del grupo de direcciones IP antes de utilizarlo.
     Para obtener más información acerca de la configuración del grupo de direcciones IP, consulte Establecimiento y referencia al grupo de direcciones IP.
   [Configuración manual]:
     Utilícela para establecer la dirección IP de forma manual.

   | Si DHCP no está disponible, seleccione [Grupo de direcciones IP] o [Configuración manual].

2. Aparece el cuadro de diálogo [Configuración manual de dirección IP] sólo si [Configuración manual] se encontraba seleccionado. Escriba la dirección IP para asignar al dispositivo y haga clic en [Aceptar].

3. Cuando aparece el mensaje "Se ha restaurado el dispositivo", haga clic en el botón [Aceptar] para restaurar el dispositivo. Tras haber reiniciado el dispositivo, la nueva configuración será válida. Cuando aparece el mensaje "Apague el dispositivo y vuelva a encenderlo", haga clic en el botón [Aceptar] y apague y encienda el dispositivo. Ahora será válida la nueva configuración.

   Tras haber reiniciado el dispositivo, ejecute [Descubrir dispositivos] en el menú [Ver] para mostrar el dispositivo en la lista.
   | Inmediatamente después de hacer clic en el botón [Aceptar] o después de reiniciar el dispositivo, es posible que no aparezca en la lista el dispositivo aunque ejecute [Descubrir dispositivos], por no haber finalizado la configuración del dispositivo.

Configuración del protocolo inicial

Siga el procedimiento descrito a continuación para establecer el protocolo de red para dispositivos para los que se muestra [No configurado]. (Esta función sólo puede utilizarse con dispositivos Canon).

1. En la lista de dispositivos, seleccione el dispositivo para el que desea establecer un protocolo y, a continuación, seleccione [Configuración inicial] en el menú [Dispositivo]. También puede hacer clic con el botón derecho del ratón sobre un dispositivo de la lista (con un Macintosh, haciendo clic en él mientras mantiene pulsada la tecla Control) y seleccionar [Configuración inicial] en el menú que aparece.

   | Con Macintosh Mac OS X, aparece el cuadro de diálogo [Inicio de sesión] cuando se selecciona [Configuración inicial] en el menú [Dispositivo]. Escriba el nombre de administrador y la contraseña y haga clic en el botón [Aceptar].

2. En el cuadro de diálogo [Configuración inicial], configure los elementos siguientes y haga clic en el botón [Siguiente].

   [Subred]:
     Si el equipo está conectado a una serie de redes distintas (si el equipo está equipado con varias tarjetas de interfaz de red) o si se han configurado varios descubrimientos de difusión, seleccione la subred para el dispositivo. (Para obtener más información sobre la configuración del descubrimiento de red, consulte Establecimiento de criterios de descubrimiento).
   [Tipo de producto]:
     Seleccione el nombre del producto para el dispositivo. Si el nombre del producto no aparece en la lista, seleccione un elemento aplicable de [Nombre de serie del producto + nombre de la tarjeta de interfaz de red]. Si no conoce el nombre de la tarjeta de interfaz de red que está utilizando, compruébelo imprimiendo un informe de estado. Para obtener más información acerca de la impresión de un informe de estado, consulte la documentación del producto que está utilizando.
   [Interfaz física]:
     Seleccione el tipo de interfaz física utilizado por el dispositivo.

3. En el cuadro de diálogo [Configuración inicial], configure el protocolo TCP/IP.

   [Tipo de trama]:
     Seleccione el tipo de trama utilizado en el entorno TCP/IP.
   [Configuración de dirección IP con]:
     Seleccione un tipo de configuración de dirección.

     | [Configuración manual] Utilícela para especificar la dirección IP de forma manual. La dirección IP escrita en [Dirección IP] se establece en el dispositivo.
     | [DHCP] Obtiene una dirección IP utilizando DHCP. (El servidor DHCP debe estar funcionando).

   [Dirección IP]:
     Escriba la dirección IP del dispositivo.
   [Máscara de subred]:
     Escriba la máscara de subred para la red TCP/IP.
   [Dirección de pasarela]:
     Escriba la dirección de pasarela para la red TCP/IP.
   [Dirección de difusión]:
     Escriba la dirección de difusión para la red TCP/IP.

   | Cuando el [Tipo de trama] está establecido en [Desactivado], la tarjeta de red no se reconoce en una red TCP/IP.
   | Si la dirección de pasarela y la máscara de subred de la subred a la que pertenece el dispositivo se han configurado en el cuadro de diálogo [Config. de descubrimiento], [Dirección de pasarela] y [Máscara de subred] se configuran automáticamente. (Para obtener más información sobre esta configuración, consulte Establecimiento de criterios de descubrimiento).
   | Si DHCP no está disponible, seleccione [Configuración manual].

4. Si fuera necesario, configure NetWare. (Los elementos que aparecen dependen del modelo y de la tarjeta de red).

   | Cuando aparecen los siguientes elementos en el cuadro de diálogo [Configuración inicial]:
   [Tipo de trama]:
     Seleccione el tipo de trama utilizado en el entorno NetWare. Seleccione [Detección automática] para detectar el tipo de trama utilizado en la red NetWare después de encender el dispositivo.
   [Tipo de trama preferida]:
     Establezca este elemento si ha seleccionado [Detección automática] en [Tipo de trama]. Si no se detecta el tipo de trama que se está utilizando en la red NetWare, o se detecta más de un tipo de trama, se utilizará el tipo de trama preferida.
   | Cuando aparecen los siguientes elementos en el cuadro de diálogo [Configuración inicial]:
   [Tipo de trama]:
     Seleccione el método para obtener el tipo de trama utilizado en la red NetWare. Seleccione [Detección automática] para detectar el tipo de trama utilizado en la red NetWare después de encender el dispositivo. Si selecciona [Configuración manual], seleccione la casilla de verificación para el tipo de trama utilizado en la red NetWare. El protocolo IPX no puede utilizarse si todas las casillas de verificación se encuentran sin marcar.
   [Tipo de trama preferida]:
     Establezca este elemento si ha seleccionado [Detección automática] en [Tipo de trama]. Si no se detecta el tipo de trama que se está utilizando en la red NetWare, o se detecta más de un tipo de trama, se utilizará el tipo de trama preferida.

   | Cuando el [Tipo de trama] está establecido en [Desactivado], la tarjeta de red no se reconoce en una red NetWare.
   | [Detección automática] no se encuentra disponible con algunos dispositivos.
   | Algunos dispositivos no pueden configurarse para [Tipo de trama preferida].

5. Si fuera necesario, configure AppleTalk.

   [Tipo de fase]:
     Seleccione el tipo de fase para la red AppleTalk.

   | Cuando el [Tipo de fase] está establecido en [Desactivado], la tarjeta de red no se reconoce en una red AppleTalk.

6. Si la interfaz del dispositivo es un modelo Token Ring, active o desactive la ruta de origen seleccionando o anulando la selección de la casilla de verificación [Usar ruta de origen Token Ring].
7. Haga clic en [Aceptar] después de configurar todos los elementos.
8. Cuando aparece el mensaje "Se ha restaurado el dispositivo", haga clic en el botón [Aceptar] para restaurar el dispositivo. Tras haber reiniciado el dispositivo, la nueva configuración será válida. Cuando aparece el mensaje "Apague el dispositivo y vuelva a encenderlo", haga clic en el botón [Aceptar] y apague y encienda el dispositivo. La nueva configuración será válida ahora.
   Tras haber reiniciado el dispositivo, ejecute [Descubrir dispositivos] en el menú [Ver] para mostrar el dispositivo en la lista.

   | Inmediatamente después de hacer clic en el botón [Aceptar] o después de reiniciar el dispositivo, es posible que no aparezca en la lista el dispositivo aunque ejecute [Descubrir dispositivos], por no haber finalizado la configuración del dispositivo.

Configuración inicial de unidades DA

Siga el procedimiento que se indica a continuación para establecer los protocolos de red para unidades DA indicadas como [No configurado] en la lista de dispositivos.

1. En la lista de dispositivos, seleccione la unidad DA para la que desea establecer un protocolo y, a continuación, seleccione [Configuración inicial] en el menú [Dispositivo]. También puede hacer clic con el botón derecho del ratón sobre una unidad DA de la lista (con un Macintosh, haciendo clic en él mientras mantiene pulsada la tecla Control) y seleccionar [Configuración inicial] en el menú que aparece.

   | Con Macintosh Mac OS X, aparece el cuadro de diálogo [Inicio de sesión] cuando se selecciona [Configuración inicial] en el menú [Dispositivo]. Escriba el nombre de administrador y la contraseña y haga clic en el botón [Aceptar].

2. En el cuadro de diálogo [Configuración inicial], configure cada uno de los elementos.

   [Dirección IP]:
     Escriba la dirección IP de la unidad DA.
   [Máscara de subred]:
     Escriba la máscara de subred para la red TCP/IP.
   [Dirección de pasarela]:
     Escriba la dirección de pasarela para la red TCP/IP.

   | Si la dirección de pasarela y la máscara de subred de la subred a la que pertenece la unidad DA se han configurado en el cuadro de diálogo [Config. de descubrimiento], [Dirección de pasarela] y [Máscara de subred] se configuran automáticamente. (Para obtener más información sobre esta configuración, consulte Establecimiento de criterios de descubrimiento).

3. Haga clic en [Aceptar] después de configurar todos los elementos.
4. Cuando aparece el mensaje "Restaurando la unidad DA", haga clic en el botón [Aceptar] para completar la restauración de la unidad DA y activar la configuración.

   | Puede que no sea posible obtener información de la unidad DA de forma inmediata después de hacer clic en el botón [Aceptar], pues el proceso de restauración de la unidad DA no está completado. Además, la unidad DA seleccionada quizás no aparezca en la lista incluso si ejecuta [Descubrir dispositivos].