|  | Protokollgrundeinstellungen

| Neue Einstellungen vornehmen

In diesem Abschnitt wird das Verfahren zum Vornehmen von Netzwerkprotokolleinstellungen für Canon-Geräte beschrieben, für die [Nicht konfiguriert] nicht in der Geräteliste angezeigt wird.

| Um neue Netzwerkprotokolleinstellungen vorzunehmen, werden Administratorprivilegien benötigt. Melden Sie sich unter Windows NT/2000/XP/Server 2003, Solaris oder Linux zunächst als Administrator an.
| Dieser Abschnitt enthält eine Beschreibung aller Elemente, die mit NetSpot Device Installer for TCP/IP konfiguriert werden können. Welche Elemente konfiguriert werden können, hängt vom Gerätetyp oder Gerätestatus ab.
| Sie können keine neuen Einstellungen für Canon-Geräte vornehmen, die über den Router mit dem Netzwerk verbunden sind.
| Details zum Konfigurieren der Grundeinstellungen für ein Gerät, für das [Nicht konfiguriert] in der Geräteliste angezeigt wird, finden Sie unter Grundeinstellungen vornehmen.
| Hinweise zur Änderung bestehender Netzwerkprotokolleinstellungen finden Sie unter Protokolleinstellungen ändern.
| Wenn es sich bei der werksseitigen Standard-IP-Adresse für das Gerät um eine gültige Adresse im Subnet des Computers handelt, auf dem NetSpot Device Installer for TCP/IP ausgeführt wird, wird das Gerät auch dann in der Geräteliste als konfiguriertes Gerät angezeigt, wenn Sie die Protokollgrundeinstellungen nicht vorgenommen haben. Unter Protokolleinstellungen ändern erfahren Sie, wie Sie das Protokoll für ein derartiges Gerät festlegen. (Die werksseitigen Standardeinstellungen sind je nach Typ des Geräts oder der verwendeten Netzwerkkarte unterschiedlich. Genaue Informationen erhalten Sie in der im Lieferumfang des Geräts enthaltenen Dokumentation.)

1. Wählen Sie [Neu] im Menü [Gerät].

   | Unter Macintosh Mac OS X erscheint das Dialogfeld [Anmeldung], wenn Sie den Befehl [Neu] im Menü [Gerät] wählen. Geben Sie den Administratornamen und das Kennwort ein und klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].

2. Geben Sie im Dialogfeld [Neues Gerät hinzufügen] die MAC-Adresse des Geräts ein und klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].

   | Geben Sie die MAC-Adresse in folgendem Format an:

   (Beispiel) | 00:00:85:13:34:ac 0000851334ac

   | Um die MAC-Adresse eines Geräts herauszufinden, drucken Sie den Status für das Gerät aus oder führen Sie einen vergleichbaren Vorgang durch. Informationen zur Vorgehensweise zum Drucken des Gerätestatus finden Sie im Handbuch zum Gerät.

3. Konfigurieren Sie alle Elemente im Dialogfeld [Grundeinstellungen].

   | Weitere Informationen über Einstellungen finden Sie unter Protokollgrundeinstellungen.

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK], wenn Sie alle Elemente konfiguriert haben.
5. Wenn die Meldung "Das Gerät wurde zurückgesetzt" angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche [OK], um das Gerät zurückzusetzen. Nachdem das Gerät neu gestartet wurde, sind die neuen Einstellungen gültig. Wenn die Meldung "Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein." angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche [OK] und schalten Sie die Stromversorgung des Geräts aus und wieder ein. Die neue Einstellung ist jetzt gültig.
   Nachdem das Gerät neu gestartet wurde, führen Sie im Menü [Ansicht] die Option [Geräte erkennen] aus, um das Gerät in der Liste anzuzeigen.

   | Unmittelbar nach dem Klicken auf die Schaltfläche [OK] oder Neustarten des Geräts wird das markierte Gerät möglicherweise nicht in der Liste angezeigt, selbst wenn Sie [Geräte erkennen] ausführen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Geräteeinstellungen noch nicht vollständig sind.