|  | Impostazione e visualizzazione delle informazioni sulla periferica

| Impostazione della password della periferica

In questa sezione viene illustrata la procedura per impostare o modificare la password di una periferica. (Questa funzione può essere utilizzata solo con le periferiche Canon.)
Se è stata impostata una password per una periferica, è necessario immetterla per poter eseguire le operazioni che richiedono privilegi di amministratore, quali la configurazione delle impostazioni relative ai protocolli e la visualizzazione delle informazioni sulla periferica. È possibile impostare una password per ciascuna periferica.

| La password impostata per alcune periferiche con NetSpot Device Installer potrebbe essere diversa dalla password dell’amministratore utilizzata sul pannello di funzionamento dell’unità o sulla UI remota.

1. Nell’elenco delle periferiche, selezionare quella desiderata, quindi scegliere [Cambia password] dal menu [Periferica].
   Per selezionare [Modifica password], è anche possibile fare clic su una periferica dell’elenco con il pulsante destro del mouse (con un computer Macintosh fare clic tenendo premuto il tasto Controllo) e selezionare l’opzione dal menu visualizzato.
2. Impostare o modificare la password nella finestra di dialogo [Cambia password periferica].

   [Password precedente]:
     immettere la password correntemente impostata per la periferica. Lasciare vuoto questo campo se non è stata impostata alcuna password per la periferica.
   [Nuova password]:
     immettere la nuova password che si desidera impostare per la periferica.
   [Conferma]:
     immettere la nuova password una seconda volta.

3. Fare clic sul pulsante [OK].

   | La nuova password è abilitata.