|  | Protokollgrundeinstellungen

| Grundeinstellungen vornehmen

In diesem Abschnitt wird das Verfahren zum Einrichten des Netzwerkprotokolls für Geräte und DA-Einheiten beschrieben, für die [Nicht konfiguriert] in der Geräteliste angezeigt wird. Es gibt zwei Methoden zum Einrichten von Geräten, die nicht konfiguriert sind: Sie können nur die IP-Adresse festlegen (einfache Einrichtung), oder Sie können das gesamte Netzwerkprotokoll einschließlich NetWare und AppleTalk einrichten.

| Um neue Netzwerkprotokolleinstellungen vorzunehmen, werden Administratorprivilegien benötigt. Melden Sie sich unter Windows NT/2000/XP/Server 2003, Solaris oder Linux zunächst als Administrator an.
| Falls Sie NetSpot Device Installer auf einem Betriebssystem installieren, das mit der Windows-Firewall-Funktion ausgestattet ist (z. B. Windows XP Service Pack 2) und diese Funktion aktiviert ist, können Sie weder nicht konfigurierte Geräte in der Geräteliste anzeigen, noch die Broadcast- bzw. Multicast-Erkennung auf einem anderen als dem lokalen Subnet ausführen, ohne NetSpot Device Installer als Programm zu registrieren, das nicht von der Windows-Firewall blockiert wird. Eine Anleitung zum Vornehmen von Registrierungseinstellungen finden Sie in der Infodatei. (Falls Sie diese Software in der Windows-Firewall durch befolgen der Anweisungen während der Installation registriert haben, muss dieses Verfahren nicht durchgeführt werden.)
Falls Sie diese Software nicht registrieren möchten, führen Sie das Verfahren unter Neue Einstellungen vornehmen durch, um Protokollgrundeinstellungen vorzunehmen.
| Falls der Router zur Übertragung der angegebenen Subnet-Broadcast-Adresse eingestellt ist, können Sie die Grundeinstellungen der Canon-Geräte, die mit dem Netzwerk verbunden sind und für die [Nicht konfiguriert] in der Geräteliste angezeigt wird, über den Router vornehmen.
| Mit NetSpot Device Installer for TCP/IP konfigurierbare DA-Einheiten müssen sich auf demselben Subnet befinden wie der Computer, auf dem NetSpot Device Installer for TCP/IP ausgeführt wird. DA-Einheiten auf anderen Subnets oder solche, die über einen Router mit dem Netzwerk verbunden sind, können nicht konfiguriert werden.
| Dieser Abschnitt enthält eine Beschreibung aller Elemente, die mit NetSpot Device Installer for TCP/IP konfiguriert werden können. Welche Elemente konfiguriert werden können, hängt vom Gerätetyp oder Gerätestatus ab.
| Details zum Konfigurieren von Geräten, die zu Anfang nicht in der Geräteliste angezeigt werden, finden Sie unter Neue Einstellungen vornehmen.
| Hinweise zur Änderung bestehender Netzwerkprotokolleinstellungen finden Sie unter Protokolleinstellungen ändern.
| Wenn es sich bei der werksseitigen Standard-IP-Adresse für das Gerät um eine gültige Adresse im Subnet des Computers handelt, auf dem NetSpot Device Installer for TCP/IP ausgeführt wird, wird das Gerät auch dann in der Geräteliste als konfiguriertes Gerät angezeigt, wenn Sie die Protokollgrundeinstellungen nicht vorgenommen haben. Unter Protokolleinstellungen ändern erfahren Sie, wie Sie das Protokoll für ein derartiges Gerät festlegen. (Die werksseitigen Standardeinstellungen sind je nach Typ des Geräts oder der verwendeten Netzwerkkarte unterschiedlich. Genaue Informationen erhalten Sie in der im Lieferumfang des Geräts enthaltenen Dokumentation.)

Nur eine IP-Adresse auswählen (einfache Einrichtung)

Führen Sie das im Folgenden beschriebene Verfahren durch, um die IP-Adresse für Geräte festzulegen, für die [Nicht konfiguriert] angezeigt wird. (Diese Funktion kann nur mit Canon-Geräten verwendet werden.)

1. Wählen Sie in der Geräteliste das Gerät aus, für das Sie die IP-Adresse festlegen möchten, wählen Sie im Menü [Gerät] den Befehl [IP-Adresseinstellungen] und wählen Sie dann eines der unten aufgelisteten Untermenüs aus. Sie können auch mit der rechten Maustaste auf ein Gerät in der Liste klicken (auf einem Macintosh-Rechner durch Klicken bei gedrückt gehaltener ctrl-Taste) und die unten aufgelisteten Untermenüs aus dem angezeigten Menü [IP-Adresseinstellungen] auswählen.

   | Unter Macintosh Mac OS X erscheint das Dialogfeld [Anmeldung], wenn Sie die unten aufgelisteten Untermenüs auswählen. Geben Sie den Administratornamen und das Kennwort ein und klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].
   [DHCP]:
     Die IP-Adresse wird über DHCP bezogen. (Der DHCP-Server muss ausgeführt werden.)
   [IP-Adresspool]:
     Verwendet den IP-Adresspool zum Zuweisen von IP-Adressen.
     Sie müssen Einstellungen für den IP-Adresspool vornehmen, bevor Sie ihn verwenden können.
     Weitere Informationen über die IP-Adresspooleinstellungen finden Sie unter IP-Adresspool festlegen und darauf zugreifen.
   [Manuelle Einstellung]:
     Mit dieser Option können Sie die IP-Adresse manuell festlegen.

   | Wählen Sie [IP-Adresspool] oder [Manuelle Einstellung], wenn DHCP nicht zur Verfügung steht.

2. Das Dialogfeld [IP-Adresse – Manuelle Einstellung] wird nur angezeigt, wenn [Manuelle Einstellung] ausgewählt wurde. Geben Sie die IP-Adresse ein, die dem Gerät zugewiesen werden soll, und klicken Sie dann auf [OK].

3. Wenn die Meldung "Das Gerät wurde zurückgesetzt" angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche [OK], um das Gerät zurückzusetzen. Nachdem das Gerät neu gestartet wurde, sind die neuen Einstellungen gültig. Wenn die Meldung "Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein." angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche [OK] und schalten Sie die Stromversorgung des Geräts aus und wieder ein. Die neue Einstellung ist jetzt gültig.

   Nachdem das Gerät neu gestartet wurde, führen Sie im Menü [Ansicht] die Option [Geräte erkennen] aus, um das Gerät in der Liste anzuzeigen.
   | Unmittelbar nach dem Klicken auf die Schaltfläche [OK] oder nach dem Neustarten des Geräts wird das markierte Gerät möglicherweise nicht in der Liste angezeigt, selbst wenn Sie [Geräte erkennen] ausführen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Geräteeinstellungen noch nicht vollständig sind.

Protokollgrundeinstellungen

Führen Sie das im Folgenden beschriebene Verfahren durch, um das Netzwerkprotokoll für Geräte festzulegen, für die [Nicht konfiguriert] angezeigt wird. (Diese Funktion kann nur mit Canon-Geräten verwendet werden.)

1. Wählen Sie in der Geräteliste das Gerät aus, für das Sie ein Protokoll festlegen möchten, und wählen Sie im Menü [Gerät] den Befehl [Grundeinstellungen]. Sie können auch mit der rechten Maustaste auf ein Gerät in der Liste klicken (auf einem Macintosh-Rechner durch Klicken bei gedrückt gehaltener ctrl-Taste) und im angezeigten Menü [Grundeinstellungen] auswählen.

   | Unter Macintosh Mac OS X öffnet sich das Dialogfeld [Anmeldung], wenn Sie den Befehl [Grundeinstellungen] im Menü [Gerät] wählen. Geben Sie den Administratornamen und das Kennwort ein und klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].

2. Konfigurieren Sie die folgenden Elemente im Dialogfeld [Grundeinstellungen] und klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].

   [Subnet]:
     Wenn der Computer mit einer Reihe verschiedener Netzwerke verbunden ist (wenn der Computer mit mehreren Netzwerkkarten ausgestattet ist) oder wenn mehrere Broadcast-Erkennungseinstellungen festgelegt sind, wählen Sie das Subnet für das Gerät aus. (Weitere Informationen zu Netzwerkerkennungseinstellungen finden Sie unter Erkennungskriterien festlegen.)
   [Produktname]:
     Wählen Sie den Produktnamen des Geräts. Wenn der Produktname nicht in der Liste angezeigt wird, wählen Sie einen zutreffenden Eintrag aus [Name der Produktserie + Name der Netzwerkkarte]. Wenn Sie den Namen der verwendeten Netzwerkkarte nicht kennen, können Sie dies durch Drucken eines Statusberichts überprüfen. Weitere Informationen zum Drucken von Statusberichten finden Sie in der Dokumentation zu dem Produkt, das Sie verwenden.
   [Physische Schnittstelle]:
     Wählen Sie die Art der physischen Schnittstelle, die Ihr Gerät verwendet.

3. Konfigurieren Sie im Dialogfeld [Grundeinstellungen] die TCP/IP-Einstellungen.

   [Rahmentyp]:
     Wählen Sie den Rahmentyp, der in Ihrer TCP/IP-Umgebung verwendet wird.
   [IP-Adresseinstellung durch]:
     Wählen Sie eine Konfigurationsart für Adressen.

     | [Manuelle Einstellung] Mit dieser Option können Sie die IP-Adresse manuell angeben. Die im Feld [IP-Adresse] eingegebene IP-Adresse wird für das Gerät eingestellt.
     | [DHCP] Die IP-Adresse wird über DHCP bezogen. (Der DHCP-Server muss ausgeführt werden.)

   [IP-Adresse]:
     Geben Sie die IP-Adresse des Geräts ein.
   [Subnet Mask]:
     Geben Sie die Subnet Mask für Ihr TCP/IP-Netzwerk ein.
   [Gateway-Adresse]:
     Geben Sie die Gateway-Adresse für Ihr TCP/IP-Netzwerk ein.
   [Broadcast-Adresse]:
     Geben Sie die Broadcast-Adresse für Ihr TCP/IP-Netzwerk ein.

   | Wenn Sie [Rahmentyp] auf [Deaktiviert] setzen, wird die Netzwerkkarte in einem TCP/IP-Netzwerk nicht erkannt.
   | Falls die Gateway-Adresse und die Subnet Mask, zu denen das Gerät gehört, im Dialogfeld [Erkennungseinstellungen] festgelegt sind, werden [Gateway-Adresse] und [Subnet Mask] automatisch festgelegt. Weitere Informationen zu diesen Einstellungen finden Sie unter Erkennungskriterien festlegen.
   | Wählen Sie [Manuelle Einstellung], wenn DHCP nicht zur Verfügung steht.

4. Konfigurieren Sie bei Bedarf NetWare. (Die angezeigten Informationen hängen vom Modell und der Netzwerkkarte ab.)

   | Wenn folgende Elemente im Dialogfeld [Grundeinstellungen] angezeigt werden:
   [Rahmentyp]:
     Wählen Sie den Rahmentyp, der in Ihrer NetWare-Umgebung verwendet wird. Wählen Sie [Autom. Erkennung], um nach dem Einschalten des Geräts den Rahmentyp zu erkennen, der in Ihrem NetWare-Netzwerk verwendet wird.
   [Bevorzugter Rahmentyp]:
     Stellen Sie dieses Element ein, wenn Sie für [Rahmentyp] die Option [Autom. Erkennung] gewählt haben. Wenn der im NetWare-Netzwerk verwendete Rahmentyp nicht erkannt wird oder wenn mehrere Rahmentypen erkannt werden, wird der bevorzugte Rahmentyp verwendet.
   | Wenn folgende Elemente im Dialogfeld [Grundeinstellungen] angezeigt werden:
   [Rahmentyp]:
     Wählen Sie die Methode zur Erkennung des Rahmentyps in einem NetWare-Netzwerk. Wählen Sie [Autom. Erkennung], um nach dem Einschalten des Geräts den Rahmentyp zu erkennen, der in Ihrem NetWare-Netzwerk verwendet wird. Wenn [Manuelle Einstellung] gewählt wird, wählen Sie das Kontrollkästchen für den in Ihrem NetWare-Netzwerk verwendeten Rahmentyp. Das IPX-Protokoll kann nicht verwendet werden, wenn alle Kontrollkästchen deaktiviert sind.
   [Bevorzugter Rahmentyp]:
     Stellen Sie dieses Element ein, wenn Sie für [Rahmentyp] die Option [Autom. Erkennung] gewählt haben. Wenn der im NetWare-Netzwerk verwendete Rahmentyp nicht erkannt wird oder wenn mehrere Rahmentypen erkannt werden, wird der bevorzugte Rahmentyp verwendet.

   | Wenn Sie [Rahmentyp] auf [Deaktiviert] setzen, wird die Netzwerkkarte in einem NetWare-Netzwerk nicht erkannt.
   | Bei einigen Geräten ist die Option [Autom. Erkennung] nicht verfügbar.
   | Einige Geräte können nicht für die Verwendung von [Bevorzugter Rahmentyp] konfiguriert werden.

5. Konfigurieren Sie bei Bedarf die AppleTalk-Einstellungen.

   [Phasentyp]:
     Wählen Sie den Phasentyp des AppleTalk-Netzwerks.

   | Wenn Sie [Phasentyp] auf [Deaktiviert] setzen, wird die Netzwerkkarte in einem AppleTalk-Netzwerk nicht erkannt.

6. Wenn es sich bei der Geräteschnittstelle um ein Token Ring-Modell handelt, aktivieren oder deaktivieren Sie das Source Routing, indem Sie das Kontrollkästchen [Token Ring Source Routing verwenden] aktivieren bzw. deaktivieren.
7. Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK], wenn Sie alle Elemente konfiguriert haben.
8. Wenn die Meldung "Das Gerät wurde zurückgesetzt" angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche [OK], um das Gerät zurückzusetzen. Nachdem das Gerät neu gestartet wurde, sind die neuen Einstellungen gültig. Wenn die Meldung "Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein." angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche [OK] und schalten Sie die Stromversorgung des Geräts aus und wieder ein. Die neue Einstellung ist jetzt gültig.
   Nachdem das Gerät neu gestartet wurde, führen Sie im Menü [Ansicht] die Option [Geräte erkennen] aus, um das Gerät in der Liste anzuzeigen.

   | Unmittelbar nach dem Klicken auf die Schaltfläche [OK] oder nach dem Neustarten des Geräts wird das markierte Gerät möglicherweise nicht in der Liste angezeigt, selbst wenn Sie [Geräte erkennen] ausführen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Geräteeinstellungen noch nicht vollständig sind.

Grundlegende Einrichtung von DA-Einheiten

Führen Sie das folgende Verfahren durch, um Netzwerkprotokolle für DA-Einheiten einzustellen, die in der Geräteliste als [Nicht konfiguriert] gekennzeichnet sind.

1. Wählen Sie in der Geräteliste die DA-Einheit aus, für die Sie ein Protokoll festlegen möchten, und wählen Sie im Menü [Gerät] den Befehl [Grundeinstellungen]. Sie können auch mit der rechten Maustaste auf eine DA-Einheit in der Liste klicken (auf einem Macintosh-Rechner durch Klicken bei gedrückt gehaltener ctrl-Taste) und im angezeigten Menü [Grundeinstellungen] auswählen.

   | Unter Macintosh Mac OS X öffnet sich das Dialogfeld [Anmeldung], wenn Sie den Befehl [Grundeinstellungen] im Menü [Gerät] wählen. Geben Sie den Administratornamen und das Kennwort ein und klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].

2. Konfigurieren Sie alle Elemente im Dialogfeld [Grundeinstellungen].

   [IP-Adresse]:
     Geben Sie die IP-Adresse der DA-Einheit ein.
   [Subnet Mask]:
     Geben Sie die Subnet Mask für Ihr TCP/IP-Netzwerk ein.
   [Gateway-Adresse]:
     Geben Sie die Gateway-Adresse für Ihr TCP/IP-Netzwerk ein.

   | Falls die Gateway-Adresse und die Subnet Mask, zu denen die DA-Einheit gehört, im Dialogfeld [Erkennungseinstellungen] festgelegt sind, werden [Gateway-Adresse] und [Subnet Mask] automatisch festgelegt. Weitere Informationen zu diesen Einstellungen finden Sie unter Erkennungskriterien festlegen.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK], wenn Sie alle Elemente konfiguriert haben.
4. Wenn die Meldung "DA-Einheit zurücksetzen" angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche [OK], um das Zurücksetzen der DA-Einheit abzuschließen und die Einstellungen zu aktivieren.

   | Möglicherweise können Sie unmittelbar nach dem Klicken auf die Schaltfläche [OK] keine Informationen von der DA-Einheit abrufen, da der Vorgang zum Zurücksetzen in der DA-Einheit nicht abgeschlossen ist. Zudem wird die ausgewählte DA-Einheit möglicherweise nicht in der Liste angezeigt, selbst wenn Sie [Geräte erkennen] ausführen.