|  | Écran principal de NetSpot Device Installer for IPX

| Écran principal de NetSpot Device Installer for IPX

L'écran ci-dessous apparaît au démarrage de NetSpot Device Installer for IPX.

Barre de menus
Vous pouvez sélectionnner les options de menu du logiciel NetSpot Device Installer for IPX. Pour obtenir une description des diverses options de menu, reportez-vous à la rubrique Options de menu de NetSpot Device Installer for IPX.

Liste des périphériques
Cette liste répertorie les périphériques ayant été détectés par NetSpot Device Installer for IPX.

| Elle comporte le nom des périphériques, leur état actuel, leur nom de produit, leur emplacement et leur adresse IP.
| Un clic avec le bouton droit de la souris sur un périphérique dans la liste affiche les options de menu disponibles pour celui-ci. Pour obtenir une description des diverses options de menu, reportez-vous à la rubrique Options de menu de NetSpot Device Installer for IPX.
| Une icône signalant l'état actuel du périphérique est affichée à gauche de son nom. (L'état du périphérique est également indiqué dans la colonne [État].) Voici la signification des différentes icônes :

(Prêt pour l'impression) | : | Le périphérique est prêt pour l'impression.
(Avertissement) | : | Un problème concernant le périphérique a été détecté, mais il n'a aucune incidence sur l'impression. Cette icône apparaît, par exemple, lorsque la cartouche de toner est pratiquement vide.
(Erreur) | : | Une erreur liée au périphérique s'est produite. L'impression est impossible ; cependant, l'utilisateur est à même de remédier au problème. Cette icône apparaît, par exemple, lorsqu'il n'y a plus de papier dans un bac d'alimentation.
(Appel service) | : | Une erreur ne pouvant être rectifiée par l'utilisateur s'est produite. Contactez le revendeur auquel vous avez acheté le périphérique ou le centre clientèle le plus proche de chez vous.
(Inconnu) | : | L'extraction des données relatives à l'erreur du périphérique a échoué ou est toujours en attente.
(Fin de la connexion) | : | La communication avec le périphérique ne peut pas être établie car celui-ci n'est pas sous tension ou parce qu'un problème lié au réseau ou autre s'est produit. Si cet état de fait perdure, le périphérique sera automatiquement supprimé de la liste.

Barre d'état
Affiche le nombre de périphériques inclus dans la liste et comporte un indicateur de l'état de la recherche de périphériques effectuée par le logiciel. (Les informations affichées varient en fonction de l'environnement réseau.)

Tri suivant les éléments de la liste de périphériques
Vous pouvez trier les éléments de la liste des périphériques en cliquant sur leur intitulé. Les périphériques de la liste sont alors triés en fonction de l'élément choisi. Si vous cliquez une seconde fois sur l'élément, l'ordre est inversé.

| Lorsque vous démarrez NetSpot Device Installer for IPX, les périphériques sont triés en fonction de leur nom.
| Si vous cliquez sur [État], les périphériques sont classés dans l'ordre suivant :

| Appel service
| Erreur
| Avertissement
| Fin de la connexion
| Prêt
| Inconnu

| Lorsqu'un nouveau périphérique est trouvé, il est ajouté à la liste à l'emplacement qu'il convient.