|  | Configurazione dell’ambiente NetSpot Device Installer for TCP/IP

| Impostazione dei criteri di ricerca

In questa sezione è descritta la procedura per l’impostazione dei criteri di ricerca.
Sono disponibili tre modalità per la ricerca delle periferiche, come riportato di seguito.

Ricerca broadcast | Ricerca di periferiche non definite.
Ricerca tramite un intervallo di indirizzi IP | Ricerca di periferiche comprese in un intervallo specificato di indirizzi IP.
Ricerca multicast | Ricerca di periferiche specifiche mediante multicast.

| Per impostazione predefinita, NetSpot Device Installer for TCP/IP è configurato per la ricerca broadcast nella subnet locale del computer su cui è in esecuzione NetSpot Device Installer.
| Se si sta installando NetSpot Device Installer su un sistema operativo che dispone della funzione Windows Firewall, come Windows XP Service Pack 2, e la funzione è abilitata, non è possibile visualizzare periferiche non configurate nell'elenco delle periferiche, né eseguire la ricerca broadcast e multicast su una rete diversa dalla subnet locale senza registrare NetSpot Device Installer come programma che non deve essere bloccato da Windows Firewall. Per istruzioni sulla configurazione delle impostazioni di registrazione, fare riferimento al file Leggimi. Se il programma è stato registrato in Windows Firewall seguendo le istruzioni durante l'installazione, non è necessario eseguire questa procedura.
Se non si registra il programma, è possibile utilizzare la funzione di ricerca tramite intervallo di indirizzi IP per la ricerca delle periferiche per le quali sono stati impostati indirizzi IP su una rete diversa dalla subnet locale. Per ulteriori informazioni su questa operazione, fare riferimento a Impostazione degli intervalli di indirizzi IP per la ricerca.

Impostazione della ricerca broadcast

Per utilizzare la ricerca broadcast nella subnet locale oppure in determinati indirizzi broadcast, seguire la procedura riportata di seguito.

1. Selezionare [Impostazioni ricerca] dal menu [Opzioni].
2. Fare clic sulla scheda [Broadcast] nella finestra di dialogo [Impostazioni ricerca].
3. Per aggiungere nuove impostazioni di ricerca broadcast, fare clic sul pulsante [Nuova].
   Per modificare impostazioni di ricerca broadcast specificate in precedenza, selezionare l'impostazione che si desidera modificare dall'elenco, quindi fare clic sul pulsante [Modifica].
   Per eliminare impostazioni di ricerca broadcast specificate in precedenza, selezionare l'impostazione che si desidera eliminare dall'elenco, quindi fare clic sul pulsante [Elimina].
4. Specificare i criteri di ricerca broadcast nella finestra di dialogo [Specifica impostazioni di ricerca broadcast].

   [Indirizzo di Broadcast]:
     immettere l’indirizzo di broadcast per la subnet nella quale si desidera rilevare le periferiche.
     Non è possibile impostare questa opzione per la subnet locale.
   [Subnet Mask]:
     immettere la subnet mask per la rete nella quale si desidera rilevare le periferiche.
     Non è possibile impostare questa opzione per la subnet locale.
   [Indirizzo Gateway]:
     immettere l’indirizzo gateway per la rete nella quale si desidera rilevare le periferiche.
   [Timeout]:
     consente di impostare il timeout per le periferiche che non rispondono durante la ricerca, da 1 a 9 secondi.
   [Ricerca periferiche non configurate]:
     selezionare questa opzione per rilevare le periferiche Canon contrassegnate con [Non configurata].
     Selezionare la casella di controllo per eseguire la ricerca.
   [Nomi comunità SNMP]:
     elenco di nomi di comunità SNMP da utilizzare per la ricerca di periferiche o per l'acquisizione di informazioni relative alle periferiche.
   [Nome comunità]:
     consente di specificare il nome comunità SNMP utilizzato per la ricerca delle periferiche o l’acquisizione delle informazioni sulle periferiche. Immettere il nome comunità, quindi fare clic sul pulsante [Aggiungi] per aggiungere il nome all’elenco [Nomi comunità SNMP]. Per eliminare un nome comunità, selezionare il nome dall’elenco [Nomi comunità SNMP], quindi fare clic sul pulsante [Elimina].

   | Quando si specificano le impostazioni iniziali per le periferiche contrassegnate con [Non configurata], la subnet mask e l’indirizzo gateway vengono automaticamente impostati anche nella finestra di dialogo [Impostazioni iniziali]. Se l’indirizzo gateway non è specificato correttamente, le periferiche non possono comunicare attraverso le subnet dopo l’esecuzione delle [Impostazioni indirizzo IP] per le periferiche contrassegnate con [Non configurata] (impostazione facilitata).

5. Scegliere [OK] per completare le impostazioni.

   | Le impostazioni sono abilitate.

Impostazione degli intervalli di indirizzi IP per la ricerca

Per impostare uno o più intervalli di indirizzi IP utilizzati durante la ricerca, attenersi alla procedura riportata di seguito.

1. Selezionare [Impostazioni ricerca] dal menu [Opzioni].
2. Fare clic sulla scheda [Intervalli indirizzi IP] nella finestra di dialogo [Impostazioni ricerca].
3. Per aggiungere un nuovo intervallo di indirizzi di ricerca, fare clic sul pulsante [Nuova].
   Per modificare un intervallo di ricerca specificato in precedenza, selezionare l’intervallo che si desidera modificare dall’elenco, quindi fare clic sul pulsante [Cambia].
4. Specificare i criteri di ricerca nella finestra di dialogo [Specifica intervallo di indirizzi IP].

   [Primo indirizzo]:
     immettere il primo indirizzo dell’intervallo di indirizzi per la ricerca.
   [Ultimo indirizzo]:
     immettere l’ultimo indirizzo dell’intervallo di indirizzi per la ricerca.
   [Timeout]:
     consente di impostare il timeout per le periferiche che non rispondono durante la ricerca, da 1 a 9 secondi.
   [Nomi comunità SNMP]:
     elenco di nomi di comunità SNMP da utilizzare per la ricerca di periferiche o per l'acquisizione di informazioni relative alle periferiche.
   [Nome comunità]:
     consente di specificare il nome comunità SNMP utilizzato per la ricerca delle periferiche o l’acquisizione delle informazioni sulle periferiche. Immettere il nome comunità, quindi fare clic sul pulsante [Aggiungi] per aggiungere il nome all’elenco [Nomi comunità SNMP]. Per eliminare un nome comunità, selezionare il nome dall’elenco [Nomi comunità SNMP], quindi fare clic sul pulsante [Elimina].

   | Per eliminare un nome comunità, selezionare il nome dall’elenco [Nomi comunità SNMP], quindi fare clic sul pulsante [Elimina].

5. Scegliere [OK] per completare le impostazioni.

   | Le impostazioni sono abilitate.

Impostazione della ricerca multicast

Per utilizzare la ricerca multicast, attenersi alla seguente procedura.

| Per utilizzare la ricerca multicast, è necessario che il router supporti tale funzione.
| Questo metodo di ricerca consente di rilevare esclusivamente le periferiche Canon che supportano la ricerca multicast. Per informazioni sulla compatibilità della periferica in uso con il metodo di ricerca multicast, fare riferimento alla documentazione fornita con la periferica.
| La ricerca rileva solo le periferiche in cui il nome dell'ambito della ricerca multicast e il nome comunità SNMP corrispondono. Se le impostazioni della periferica non consentono la risposta alla ricerca multicast o SNMP, la periferica non verrà rilevata.

1. Selezionare [Impostazioni ricerca] dal menu [Opzioni].
2. Fare clic sulla scheda [Multicast] nella finestra di dialogo [Impostazioni ricerca].
3. Per aggiungere nuove impostazioni di ricerca, fare clic sul pulsante [Nuova]. Per modificare le impostazioni di ricerca esistenti, selezionare l'impostazione che si desidera modificare dall'elenco, quindi fare clic sul pulsante [Modifica]. Per eliminare un'impostazione di ricerca esistente, selezionare l'impostazione dall'elenco, quindi fare clic sul pulsante [Elimina].
4. Specificare i criteri di ricerca nella finestra di dialogo [Specifica impostazioni di ricerca multicast].

   [Numero di router]:
     selezionare il numero di router mediante i quali verranno indirizzati i messaggi multicast. Se il numero viene impostato su 0, la ricerca verrà eseguita solo nella subnet locale.
   [Timeout]:
     consente di impostare il timeout per le periferiche che non rispondono durante la ricerca, da 1 a 9 secondi.
   [Nomi ambito multicast]:
     elenco di nomi da utilizzare per la ricerca multicast.
   [Nome ambito]:
     consente di specificare il nome dell'ambito da utilizzare per la ricerca multicast. Immettere il nome ambito, quindi fare clic sul pulsante [Aggiungi] per aggiungere il nome all’elenco [Nomi ambito multicast]. Per eliminare un nome ambito, selezionare il nome che si desidera eliminare dall'elenco [Nomi ambito multicast], quindi fare clic sul pulsante [Elimina].
     È possibile impostare fino a 10 nomi ambito.
   [Nomi comunità SNMP]:
     elenco di nomi di comunità SNMP da utilizzare per la ricerca di periferiche o per l'acquisizione di informazioni relative alle periferiche.
   [Nome comunità]:
     consente di specificare il nome comunità SNMP utilizzato per la ricerca delle periferiche o l’acquisizione delle informazioni sulle periferiche. Immettere il nome comunità, quindi fare clic sul pulsante [Aggiungi] per aggiungere il nome all’elenco [Nomi comunità SNMP]. Per eliminare un nome comunità, selezionare il nome dall’elenco [Nomi comunità SNMP], quindi fare clic sul pulsante [Elimina].

5. Scegliere [OK] per completare le impostazioni.

   | Le impostazioni sono abilitate.