|  | NetSpot Device Installer for TCP/IP-Umgebung konfigurieren

| IP-Adresspool festlegen und darauf zugreifen

In diesem Abschnitt wird das Verfahren zum Einrichten und Anzeigen des IP-Adresspools beschrieben.

| Indem Sie einen Bereich von IP-Adressen für den IP-Adresspool angeben, können Sie mithilfe von Einstellungen festlegen, dass eine nicht verwendete IP-Adresse automatisch aus dem IP-Adresspool zugewiesen wird, wenn erstmals IP-Adresseinstellungen konfiguriert werden.
Informationen zum Festlegen einer IP-Adresse für jedes Gerät mit dem IP-Adresspool finden Sie unter Nur eine IP-Adresse auswählen (einfache Einrichtung).
Informationen zum Festlegen von IP-Adressen für eine Reihe von Geräten mit dem IP-Adresspool finden Sie unter Stapeleinstellungen für mehrere Geräte.

1. Wählen Sie im Menü [Optionen] den Befehl [IP-Adresspool] aus.
2. Greifen Sie auf den IP-Adresspool im Dialogfeld [IP-Adresspool-Einstellungen] zu und richten Sie ihn ein.

   [IP-Adresse]:
     IP-Adresse im IP-Adresspool.
   [MAC-Adresse]:
     MAC-Adresse des Geräts, das die IP-Adresse verwendet.
   [Status]:
     Status der IP-Adresse.

   | Führen Sie das unten beschriebene Verfahren durch, um IP-Adressen hinzuzufügen. Geben Sie den Beginn des Bereichs von hinzuzufügenden IP-Adressen in [Erste Adresse] und das Ende des Bereichs in [Letzte Adresse] ein. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche [Hinzufügen]. Um einzelne IP-Adressen hinzuzufügen, geben Sie nur [Erste Adresse] ein und klicken Sie dann auf die Schaltfläche [Hinzufügen].
   | Führen Sie das unten beschriebene Verfahren durch, um IP-Adressen zu löschen. Markieren Sie die zu löschenden IP-Adressen in der IP-Adressliste und klicken Sie dann auf die Schaltfläche [Entfernen]. (Es können mehrere IP-Adressen ausgewählt werden.)

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK], wenn Sie alle Elemente konfiguriert haben.

   | Die Einstellungen sind jetzt aktiviert.