|  | NetSpot Device Installer for TCP/IP-Hauptbildschirm

| NetSpot Device Installer for TCP/IP-Hauptbildschirm

Beim Starten von NetSpot Device Installer for TCP/IP wird der unten dargestellte Bildschirm angezeigt.

Menüleiste
Sie können die Menübefehle von NetSpot Device Installer for TCP/IP auswählen. Eine Beschreibung der einzelnen Menübefehle finden Sie unter NetSpot Device Installer for TCP/IP-Menübefehle.

Gerätegruppenliste
Die Gerätegruppenliste zeigt Gerätegruppen für Geräte an, die von NetSpot Device Installer for TCP/IP erkannt wurden.

| Sie können Gerätegruppen mit einem Namen Ihrer Wahl erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Gerätegruppen erstellen.
| Bei Standardbedingungen werden die folgenden Gerätegruppen angezeigt. Sie können diese Gerätegruppen nicht löschen.

[Alle Geräte] | : | Alle erkannten Geräte werden in dieser Gruppe registriert.
[Unbenutzte Geräte] | : | In dieser Gruppe können nur Geräte mit dem Status [Verbindung unterbrochen] registriert werden, die nicht mehr erkannt werden können. Der Status der in dieser Gruppe registrierten Geräte lautet [Unbenutzt]. Für die werksseitige Standardeinstellungen wurde kein Gerät in dieser Gruppe registriert.

| Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine Gerätegruppe in der Gerätegruppenliste klicken (auf einem Macintosh-Rechner durch Klicken bei gedrückt gehaltener ctrl-Taste), werden die folgenden Gerätegruppen-Menübefehle angezeigt. Details zu den Menübefehlen finden Sie unter NetSpot Device Installer for TCP/IP-Menübefehle.
| Das Symbol links von der Gerätegruppe zeigt den dringlichsten Status der Geräte in dieser Gruppe an. Falls für keines der Geräte ein Status zur Verfügung steht, wird (unbekannt) angezeigt. Der Gerätestatus wird wie unten beschrieben in der Reihenfolge der Dringlichkeit angezeigt. Details zur Bedeutung der Statusmeldungen finden Sie im Eintrag "Geräteliste".
(Der Status von DA-Einheiten wird nicht angezeigt. Bei Solaris oder Linux weicht die Darstellung des Symbols leicht ab.)

| (Wartungsdienst rufen)
| (Fehler)
| (Warnung)
| (Verbindung unterbrochen)
| (Bereit)
| (Unbenutzt)

Geräteliste
Die Geräteliste zeigt eine Liste der Geräte an, die zu der Gerätegruppe gehören, welche in der Gerätegruppenliste ausgewählt wurde.

| Die Geräteliste zeigt die Bezeichnung, den aktuellen Status, die Produktnamen, den Standort und die IP-Adresse der Geräte an.
| Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf ein Gerät in der Liste klicken (auf einem Macintosh-Rechner durch Klicken bei gedrückt gehaltener ctrl-Taste), werden die für dieses Gerät verfügbaren Menübefehle angezeigt. Eine Beschreibung der einzelnen Menübefehle finden Sie unter NetSpot Device Installer for TCP/IP-Menübefehle.
| Links neben der Gerätebezeichnung wird ein Symbol angezeigt, das den aktuellen Gerätestatus symbolisiert. (Der Gerätestatus wird auch in der Spalte [Status] angezeigt.) Die Symbole haben folgende Bedeutung: (Die Symbole, die für DA-Einheiten bzw. unter Verwendung von Solaris oder Linux angezeigt werden, unterscheiden sich geringfügig.)

(Druckbereit) | : | Das Gerät ist druckbereit.
(Warnung) | : | Es ist ein Problem mit dem Gerät aufgetreten, wodurch das Drucken jedoch nicht beeinträchtigt wird. Dieses Symbol erscheint zum Beispiel, wenn nur noch wenig Toner vorhanden ist.
(Fehler) | : | Ein Gerätefehler ist aufgetreten. Drucken ist nicht möglich, der Benutzer kann den Fehler jedoch beheben. Dieses Symbol erscheint zum Beispiel, wenn in einem Papierfach kein Papier mehr vorhanden ist.
(Wartungsdienst rufen) | : | Es ist ein Fehler aufgetreten, der nicht vom Benutzer behoben werden kann. Wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben, oder an eine Kundenserviceeinrichtung.
(Unbekannt) | : | Das Abrufen der Fehlerinformationen vom Gerät ist fehlgeschlagen oder noch nicht abgeschlossen.
(Nicht konfiguriert) | : | Für das Gerät wurde keine gültige IP-Adresse festgelegt.
(Verbindung unterbrochen) | : | Mit dem Gerät ist keine Kommunikation möglich, weil es nicht eingeschaltet bzw. ein Netzwerk- oder anderes Problem aufgetreten ist. Wenn dieser Zustand andauert, wird das Gerät automatisch aus der Geräteliste entfernt.
(Unbenutzt) | : | Das Gerät wurde von einem Benutzer als unbenutztes Gerät festgelegt.

Statusleiste
Zeigt die Anzahl der Geräte in der Geräteliste an. Zusätzlich gibt es eine Anzeige für den Status der Geräteerkennung. (Die angezeigten Informationen hängen von der Netzwerkumgebung ab.)

Nach Einträgen in der Geräteliste sortieren
Sie können die Geräteliste sortieren, indem Sie auf die Titel der Einträge klicken. Wenn Sie auf den Titel eines Eintrags klicken, wird die Liste nach diesem Eintrag sortiert. Wenn Sie ein zweites Mal darauf klicken, wird die Liste in umgekehrter Reihenfolge sortiert.

| Beim Starten von NetSpot Device Installer for TCP/IP ist die Liste nach den Gerätenamen sortiert.
| Geräte, deren Status auf [Nicht konfiguriert] gesetzt ist, werden ganz oben in der Geräteliste angezeigt. (Es sei denn, die Geräte werden nach IP-Adressen sortiert.)
| Beim Klicken auf [Status] werden die Geräte in dieser Reihenfolge sortiert:

| Nicht konfiguriert
| Wartungsdienst rufen
| Fehler
| Warnung
| Verbindung unterbrochen
| Bereit
| Unbenutzt
| Unbekannt

| Wird ein neues Gerät erkannt, wird es der Liste an der entsprechenden Stelle hinzugefügt.