|  | トラブルシューティング

| NetSpot Device Installer for IPXでデバイスを認識できない

原因１： | デバイスの電源が入っていない。
対策： | デバイスの電源を入れてください。
原因２： | ネットワークボードが正しく接続されていない。
対策： | デバイスの電源をいったん切り、次のことを確認してから、デバイスの電源を入れ直してください。

| ネットワークボードの説明書を参照して、ネットワークボードが正しく取り付けられていることを確認します。(ネットワーク機能に標準対応しているデバイスをお使いの場合は、この作業は必要ありません。)
| ネットワークボードの説明書を参照して、正しいケーブルを使ってデバイスがネットワークに接続されていることを確認します。
| 10BASE-2を使用している場合は、ネットワークの終端が正しく処理されていることを確認します。

原因３： | デバイスのフレームタイプが正しく設定されていない。
対策： | お使いの環境に合うフレームタイプを設定してください。フレームタイプの設定は、NetSpot Device Installer for TCP/IPで行うことができます。
|  |  |  |