|  | Problembehebung

| NetSpot Device Installer for IPX kann auf ein Gerät nicht zugreifen

Ursache 1: | Die Stromversorgung für das Gerät ist nicht eingeschaltet.
Maßnahme: | Schalten Sie die Stromversorgung des Geräts ein.
Ursache 2: | Die Netzwerkkarte ist nicht ordnungsgemäß angeschlossen.
Maßnahme: | Schalten Sie das Gerät aus, führen Sie die folgenden Überprüfungen durch, und schalten Sie das Gerät wieder ein.

| Überprüfen Sie anhand des Handbuchs der Netzwerkkarte, ob sie richtig installiert wurde. (Bei Geräten, die standardmäßig Netzwerkfunktionen unterstützen, können Sie diesen Schritt überspringen.)
| Überprüfen Sie anhand des Handbuchs der Netzwerkkarte, ob das Gerät mit dem richtigen Kabel an das Netzwerk angeschlossen wurde.
| Überprüfen Sie, ob die Netzwerkabschlüsse richtig angeschlossen sind, wenn Sie 10Base2 verwenden.

Ursache 3: | Der Rahmentyp des Geräts ist nicht richtig eingestellt.
Maßnahme: | Legen Sie einen Rahmentyp fest, der für Ihr System geeignet ist. Sie können diese Einstellung mit NetSpot Device Installer for TCP/IP vornehmen.
|  |  |  |