|  | Risoluzione dei problemi

| Impossibile confermare una periferica con NetSpot Device Installer for IPX

Causa 1: | La periferica non è accesa.
Azione: | Accendere la periferica.
Causa 2: | La scheda di rete non è collegata correttamente.
Azione: | Spegnere la periferica, confermare quanto segue, quindi riaccenderla.

| Fare riferimento al manuale della scheda di rete per verificare se è installata correttamente. Questa operazione non è necessaria se si utilizza una periferica che offre supporto standard per le funzioni di rete.
| Fare riferimento al manuale della scheda di rete per verificare se la periferica è collegata alla rete mediante il cavo appropriato.
| Se si utilizza un cavo 10Base2, assicurarsi che le terminazioni di rete siano collegate correttamente.

Causa 3: | Il tipo frame della periferica non è impostato correttamente.
Azione: | Impostare un tipo frame adatto al sistema in uso. È possibile utilizzare NetSpot Device Installer for TCP/IP per specificare questa impostazione.
|  |  |  |