|  | Uso de plug-in

| Guardar /restaurar config. de NIC

Este plug-in le permite guardar las configuraciones de la tarjeta de interfaz de red como archivo, así como modificar los parámetros de la tarjeta de interfaz de red con configuraciones ya guardadas en archivos.

Cómo guardar una configuración de tarjeta de red como archivo

1. En la lista de dispositivos, seleccione el dispositivo de destino.
2. Seleccione [Guardar /restaurar config. de NIC] en [Dispositivo] en el menú [Herramientas].

   | Aparece el cuadro de diálogo [Guardar /restaurar config. de NIC].

   | Si aparece un cuadro de diálogo solicitándole que introduzca una contraseña, escriba la contraseña del dispositivo para mostrar el cuadro de diálogo [Guardar /restaurar config. de NIC].
   | Si el dispositivo no admite esta función, aparecerá un mensaje de error.

3. Asegúrese de que la información mostrada corresponde al dispositivo que ha seleccionado y haga clic en el botón [Guardar].

   | Aparece el nombre del archivo de configuración. (Como nombre de archivo, se utiliza la dirección MAC).

4. Haga clic en el botón [Aceptar].

   | De esta forma se guarda la configuración de la tarjeta de interfaz de red como archivo.

Establecimiento de una tarjeta de interfaz de red utilizando una configuración guardada en un archivo

1. En la lista de dispositivos, seleccione el dispositivo de destino.
2. Seleccione [Guardar /restaurar config. de NIC] en [Dispositivo] en el menú [Herramientas].

   | Aparece el cuadro de diálogo [Guardar /restaurar config. de NIC].

   | Si aparece un cuadro de diálogo solicitándole que introduzca una contraseña, escriba la contraseña del dispositivo para mostrar el cuadro de diálogo [Guardar /restaurar config. de NIC].
   | Si el dispositivo no admite esta función, aparecerá un mensaje de error.

3. Asegúrese de que la información mostrada corresponde al dispositivo que ha seleccionado y haga clic en el botón [Restaurar].

   | Aparece la lista de archivos de configuración.

4. Seleccione el archivo de destino en la lista y haga clic en el botón [Abrir].

   | Como nombre de archivo, se utiliza la dirección MAC.
   | Cuando haya finalizado la nueva configuración de la tarjeta de interfaz de red, aparecerá un mensaje.

   | Si la contraseña del dispositivo guardada en el archivo es distinta de la contraseña del dispositivo actual, aparecerá un cuadro de diálogo solicitándole que introduzca la contraseña. Introduzca la contraseña utilizada para guardar el archivo y haga clic en el botón [Aceptar].

5. Haga clic en el botón [Aceptar].

   | De esta forma se restablece la tarjeta de interfaz de red con la configuración guardada en el archivo.